
 Kupní smlouva 
 
(dále jen „Smlouva“)


1. SMLUVNÍ STRANY
1.1 [bookmark: _Ref381969257]Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2106535627/2700
IČ: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen "Kupující")


a


1.2 [bookmark: _Ref381969284]__________________________,
se sídlem:  __________________,
jejímž jménem jedná: __________, ______________, 
zapsaná v rejstříku__________________.      

Bankovní spojení: __________________
Číslo účtu: _______________/______
IČ: ____________
DIČ: ____________ (doplní uchazeč)

(dále jen " Prodávající "), 


(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").


2. 
 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Kupující je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky. 
2.2 Kupující pořizuje předmět plnění (sestava pro detekci pulsně excitované fotoluminiscence s časovým rozlišením jednotek pikosekund a se spektrálním rozlišením jednotek nanometrů) za účelem dosažení dvourozměrné mapy intenzity luminiscence v závislosti na čase doznívání a na vlnové délce. Kromě toho systém musí umožnit získání jednorozměrných „řezů“ podél časové osy i osy vlnových délek.
2.3 Prodávající je vítězným uchazečem zadávacího řízení vyhlášeného Kupujícím dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), pod názvem „Dodávka streak kamery se spektrografem a příslušenstvím“ (dále jen „Zadávací řízení“) na dodání předmětu plnění dle této Smlouvy.
2.4 Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou
2.4.1 Technické specifikace předmětu plnění jako Příloha č. 1
2.4.2 Nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje (dále jen „Nabídka“) jako Příloha č. 2.
V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti.
2.5 Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.
2.6 Prodávající bere na vědomí, že kupující považuje účast prodávajícího ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
2.7 Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.
2.8 Prodávající bere na vědomí, že vyhotovení a dodání předmětu plnění ve stanovené době a kvalitě, jak vyplývá z Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy (včetně předání a vyúčtování), je pro Kupujícího zásadní. V případě, že Prodávající nesplní smluvní požadavky, může Kupujícímu vzniknout škoda.
2.9 Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 
2.10 Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo k
„sestavě pro detekci pulsně excitované fotoluminiscence s časovým rozlišením jednotek pikosekund a se spektrálním rozlišením jednotek nanometrů“ (dále jen „Přístroj“) 
a Kupující se zavazuje Přístroj převzít a zaplatit Prodávajícímu za Přístroj sjednanou cenu. 
3.2 Součástí plnění je:
3.2.1 [bookmark: _Ref381968903]doprava Přístroje včetně příslušenství dle Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy do místa plnění, jeho vybalení a kontrola, 
3.2.2 [bookmark: _Ref381968917]instalace Přístroje včetně připojení k instalačním rozvodům v místě plnění,
3.2.3 dodání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě Přístroje v českém nebo anglickém jazyce Kupujícímu, a to v elektronické i tištěné podobě,
3.2.4 zaškolení obsluhy,
3.2.5 nastavení sestavy s experimentem včetně předvedení synchronizace rozmítací kamery s femtosekundovým laserem Pharos SP 1.5, se kterým musí být celá sestava vzájemně kompatibilní a funkční, stejně jako s dalšími femto, piko a nanosekundovými laserovými zdroji (oscilátory a zesilovače),
3.2.6 záruční servis.
3.3 Předmět plnění (Přístroj), je podrobně specifikován v Přílohách č. 1 a 2 Smlouvy.
3.4 Prodávající odpovídá za to, že Přístroj a související služby budou v souladu s touto Smlouvou včetně příloh, nabídkou, platnými právními, technickými a kvalitativními normami, a že jej Kupující bude moci užívat k danému účelu.  V případě kolize norem platí vždy norma nebo ta její část, v níž jsou stanovena přísnější kritéria.
3.5 Dodaný Přístroj a všechny jeho součásti musí být nové, nepoužité.
4. [bookmark: _Ref361227853]DOBA PLNĚNÍ 
4.1 [bookmark: _Ref425154575][bookmark: _Ref379964163][bookmark: _Ref381969739][bookmark: _Ref382231623][bookmark: _Ref382231692]Prodávající se zavazuje Přístroj řádně předat po předchozí instalaci, demonstraci jeho funkčnosti a zaškolení obsluhy nejpozději do 15 týdnů od uzavření Smlouvy.  
4.2 Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín dodání a instalace Přístroje min. 10 pracovních dnů předem.
4.3 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Prodávající nemohl plnit z důvodů překážek na straně Kupujícího.
5. KUPNÍ CENA, FAKTURACE, PLACENÍ 
5.1 Kupní cena vychází z Nabídky Prodávajícího a činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní uchazeč) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Kupní Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných českých právních předpisů.
5.2 Kupní Cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu Prodávajícího a zahrnuje veškeré plnění Prodávajícího směřující ke splnění požadavků Kupujícího na řádné dodání Přístroje dle této Smlouvy, rovněž veškeré náklady Prodávajícího nutné k realizaci dodávky a k jejímu předání, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s převzetím, jakož i veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s vytvořením předmětu duševního vlastnictví a se získáním a udržováním ochrany takového předmětu duševního vlastnictví.
5.3 Smluvní strany se dohodly, že Kupní Cenu je Prodávající oprávněn fakturovat po řádném předání Přístroje dle odst. 9.4 Smlouvy na základě předávacího protokolu, který stvrzuje plnou funkčnost instalovaného Přístroje bez drobných vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků.
5.4 [bookmark: _Ref412464637]Daňový doklad – faktura vystavená Prodávajícím na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této Smlouvy.
5.5 Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.
5.6 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Kupujícímu (dále jen "Lhůta splatnosti"). Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího.
5.7 Pokud daňový doklad – faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn daňový doklad Prodávajícímu vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jeho doručení Kupujícímu. Kupující přitom není v prodlení s úhradou Kupní Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Kupujícímu.
5.8 Kupující je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Prodávajícího kteroukoli z plateb z důvodu:
5.8.1 škody způsobené Prodávajícím,
5.8.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.
5.9 Prodávající není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této Smlouvy.
6. VLASTNICKÉ PRÁVO
6.1 Vlastnické právo k Přístroji a zároveň i nebezpečí škody přechází na Kupujícího jeho odevzdáním. Odevzdáním se rozumí předání a převzetí Přístroje potvrzené zápisem o předání. 
7. MÍSTO DODÁNÍ A ODEVZDÁNÍ PŘÍSTROJE
7.1 Místem dodání a odevzdání Přístroje je objekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Cukrovarnická 10, Praha 6, místnost č. C205/1 v suterénu budovy C.
8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Prodávající se zavazuje upozornit Kupujícího na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit  řádné dodání Přístroje.
8.2 Prodávající je povinen upozornit Kupujícího na nevhodně provedenou připravenost místa dodání a instalace.
8.3 Odchylně od § 2126 OZ Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn využít institutu svépomocného prodeje.
9. DODÁNÍ, INSTALACE, PŘEDÁNÍ
9.1 Prodávající na své náklady přepraví Přístroj do místa předání. Je-li dodávka neporušená, vystaví Kupující Prodávajícímu dodací list.
9.2 [bookmark: _Ref379985378]Prodávající provede a zdokumentuje instalaci Přístroje a zahájí zkušební test spočívající v ověření funkčnosti a splnění technických požadavků podle Přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.
9.3 Součástí předávacího řízení je předání technické dokumentace vztahující se k Přístroji, návod k užívání a prohlášení o shodě dodaného Přístroje a všech jeho součástí se schválenými standardy.
9.4 [bookmark: _Ref380049631]Předávací řízení je ukončeno odevzdáním Přístroje Kupujícímu potvrzeným předávacím protokolem obsahujícím specifikaci provedených testů (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:
9.4.1 údaje o Prodávajícím, Kupujícím a subdodavatelích,
9.4.2 popis Přístroje včetně soupisu komponent a sériových / výrobních čísel,
9.4.3 provedené zkušební testy: druh, doba trvání, dosažené parametry, 
9.4.4 potvrzení o zaškolení obsluhy
9.4.5 seznam technické dokumentace včetně manuálu,
9.4.6 případná výhrada Kupujícího týkající se drobných vad a nedodělků a způsobu a doby jejich odstranění,
9.4.7 datum podpisu protokolu o předání a převzetí Přístroje.
9.5 Předání Přístroje nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.
9.6 Kupující není povinen převzít Přístroj, který by vykazoval vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Přístroje. V tomto případě vydá Prodávajícímu zápis o nepřevzetí Přístroje s uvedením důvodu.
9.7 Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít Přístroj vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předání a převzetí Přístroje.
10. ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY FORMOU KONZULTACÍ
10.1 Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu bezplatné konzultace a technickou podporu vztahující se k předmětu plnění po dobu trvání záruční doby. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu konzultace a technickou podporu vztahující se k předmětu plnění i v pozáruční době.
11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:
11.1 [bookmark: _Ref380049948]Prodávající zmocnil tyto zástupce odpovědné za dodávku Přístroje a ke komunikaci s Kupujícím:
_____________________________
e-mail: ______________________
tel. : _______________________ (doplní uchazeč)
11.2 [bookmark: _Ref380049965]Kupující zmocnil tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Prodávajícím:
RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
Katerina.Herynkova@fzu.cz 
tel. 220 318 414

11.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem (na adresu Kupujícího), či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Kupujícího a …….@...... (doplní uchazeč) v případě Prodávajícího.
11.4 Ve věcech odborných nebo technických (jednání o předvedení Přístroje, oznámení potřeby záručního, mimozáručního a pozáručního servisu apod.) je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2.
12. UKONČENÍ SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC
12.1 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.
12.2 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
12.2.1 [bookmark: _Ref412114688]Prodávající nesplní lhůtu  plnění  dle odst. 4.1 Smlouvy,
12.2.2 [bookmark: _Ref380048761]při předání Přístroje nebudou splněny technické parametry či podmínky dle požadované technické specifikace podle Příloh č. 1 a 2 a dle platných technických norem,
12.2.3 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Prodávající nebude schopen Přístroj dodat,
12.2.4 Prodávající nebude splňovat kvalifikační předpoklady v rámci Zadávacího řízení.
12.3 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil fakturu z důvodu vad dodaného Přístroje nebo porušení smlouvy Prodávajícím.
12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.
13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
13.1 Prodávající se zavazuje pojistit Přístroj proti veškerým rizikům, a to ve výši ceny Přístroje a po dobu vymezenou zahájením přepravy až do odevzdání Kupujícímu. V případě porušení této povinnosti odpovídá Prodávající za vzniklou škodu.
13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy.
14. [bookmark: _Ref382208733]ZÁRUKA, POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
14.1 [bookmark: _Ref380048977][bookmark: _Ref382905171]Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Přístroje po dobu ….. měsíců (doplní uchazeč, min. 12 měsíců). Záruka za jakost počíná běžet dnem následujícím po podpisu Předávacího protokolu dle odst. 9.4 Smlouvy. Záruka se nevztahuje na věci spotřebního charakteru.
14.2 [bookmark: _Ref382208775]Prodávající se zavazuje zajistit bezplatný servis a pravidelné servisní prohlídky v rozsahu stanoveném výrobcem po celou dobu záruční doby dle této Smlouvy, včetně oprav, dodávky náhradních dílů a dopravy a práce servisního technika.
14.3 [bookmark: _Ref382905178]Zjistí-li Kupující závadu, vyzve Prodávajícího k jejímu odstranění na adrese: …….@...... (doplní uchazeč). Prodávající je povinen na oznámení závady reagovat nejpozději do 24 hodin a nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí oznámení vyslat technika k jejímu odstranění. (upraví uchazeč dle dílčího hodnotícího kritéria 7.3.3 písm. b) zadávací dokumentace)
14.4 [bookmark: _Ref382905432][bookmark: _Ref381970150]Prodávající je povinen odstranit uplatněné vady ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne přijetí reklamačního oznámení. V případě vady nikoli běžné je Prodávající povinen provést opravu v době obvyklé charakteru vady a dle toho stanovit termín předání opravené věci. 
14.5 [bookmark: _Ref382905275]Náklady související s opravou včetně přepravného a cestovného vždy hradí Prodávající.
14.6 [bookmark: _Ref382905181]Opravený Přístroj předá Prodávající Kupujícímu na základě předávacího protokolu o opravě vady (dále jen „Protokol o opravě vady“) obsahujícího potvrzení obou Smluvních stran, že Přístroj byl zbaven vad.
14.7 [bookmark: _Ref382905183]Na opravenou část Přístroje se vztahuje záruční doba dle odst. 14.1 a počíná běžet dnem odstranění vady Přístroje dokumentovaného podpisem Protokolu o opravě vady oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
14.8 [bookmark: _Ref382209017]Vykazuje-li Přístroj vady, pro které jej nelze prokazatelně užívat více jak 40 dnů (doba závad) během šesti nebo méně po sobě jdoucích měsíců záruční doby, je Prodávající povinen odstranit vadu dodáním nového Přístroje bez vady dle § 2106 odst. (1) písm. a) OZ ve lhůtě 60 dnů ode dne odeslání výzvy k dodání.
14.9 [bookmark: _Ref382208790][bookmark: _Ref381616598]Kupující má nárok na úhradu 300,-Kč za každý den, po který nemohl Přístroj pro vadu podléhající záruční opravě používat v době běhu záruční doby, počínaje 15. dnem po uplatnění záruční vady.
15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1 Kupující je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní Ceny za každý započatý den prodlení s plněním dle odst.  4.1 a 14.8 Smlouvy počínaje 8. dnem prodlení.
15.2 [bookmark: _Ref381970744]V případě prodlení Prodávajícího s provedením pozáruční opravy je Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý započatý den prodlení.
15.3 V případě uplatnění důvodů pro odstoupení  od Smlouvy dle odst. 12.2.1 a 12.2.2 je Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % Kupní Ceny.
15.4 [bookmark: _GoBack]Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
15.5 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne výzvy k zaplacení.
15.6 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.
16. SPORY
16.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě šedesáti (60) dnů, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Kupujícího.
17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ
17.1 Prodávající se zavazuje, že po dodání Přístroje dle této Smlouvy poskytne Kupujícímu součinnost, aby Kupující mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů, jimž bylo za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Kupní Ceny.
17.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím.
17.3 Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost  nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.
17.4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
17.5 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.
17.6 Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Kupující obdrží dvě (2) a Prodávající jedno (1) vyhotovení.
17.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Technická specifikace Kupujícího k Přístroji (předloženo Kupujícím)
Příloha č. 2:	Technická specifikace Prodávajícího

a) Technické specifikace k předmětu plnění (Prodávající doplní v 1. tabulce sloupce „Popis a specifikace Přístroje nabízeného dodavatelem“ a „Splňuje ANO/NE“, ve 2. tabulce doplní údaje k hodnotícímu kritériu „Technická kvalita plnění“)

b) Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Přístroj (uchazeč předloží v rámci nabídky)

Příloha č. 3:	Seznam subdodavatelů, jimž bude za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Kupní Ceny vč. souvisejících dokumentů (uchazeč předloží v rámci nabídky)
17.8 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
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V Praze dne ____________

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.



__________________________
Jméno:	prof. Jan Řídký, DrSc.
Funkce:	ředitel

V __________ dne ____________ 

Za: _____________________________



________________________
Jméno: _____________	
Funkce: _____________ (doplní uchazeč)





Příloha č. 1 – Technické specifikace

Předmětem plnění je sestava pro detekci pulsně excitované fotoluminiscence s časovým rozlišením jednotek pikosekund a se spektrálním rozlišením jednotek nanometrů. Základem sestavy je rozmítací (streak) kamera. Detekční sestava bude užívána jako součást experimentálního uspořádání s femtosekundovým laserovým systémem Pharos SP 1.5 s opakovací frekvencí do 200 kHz.

Detekční sestavu budou tvořit tyto základní prvky:
a) streak kamera s vyčítací CCD kamerou a veškerou potřebnou vstupní a výstupní optikou mezi nimi
b) zařízení pro synchronizaci s laserovým generátorem, popř. zesilovačem v režimu jednotlivých skenů s několika časovými pásmy
c) řídicí a vyčítací systém včetně PC sestavy a 24" monitoru
d) software pro řízení experimentu a vyčítání dat
e) veškeré potřebné příslušenství pro synchronizaci s laserem Pharos a dalšími lasery
f) spektrograf na vstupu streak kamery
g) sběrné čočky pro sběr signálu ze vzorku a přivedení na vstup spektrografu

Technické specifikace:
Streak kamera:
- spektrální citlivost fotokatody rozmítací trubice v rozsahu 200-850 nm 
- typ fotokatody S20
- rozmítací trubice s fotokatodou se schopností rozmítnout elektronový svazek s časovým rozlišením lepším nebo rovným 15 ps (FWHM)
- výstupní optika mezi rozmítací trubicí a CCD kamerou, včetně mechanického propojení mezi rozmítací trubicí, optikou a CCD kamerou
- schopnost pracovat v režimu jednoho skenu (single sweep) s opakovací frekvencí od jednotlivých impulzů až 20 MHz s nastavitelnou časovou základnou alespoň v intervalu 1 ns až 10 ms
- trigrovací jitter  < 20 ps

CCD vyčítací systém: 
- CCD detekční systém mechanicky spojený s kamerou, umožňující režim čítání fotonů. 
- kamera alespoň 640x480 pixelů, TE chlazená s AD převodníkem s bitovou hloubkou alespoň 12bit 
- vysokorychlostní kamera s opakovací frekvencí (framerate) alespoň 150 Hz při rozlišení 640x480 px
- software zajišťující čtení a zpracování výstupu ze streak kamery

Řídicí systém včetně PC sestavy a 24" monitoru
- hardwarové a softwarové vybavení pro správu přístroje, akvizici a zpracování dat včetně podpory pro režim čítání fotonů
- citlivost zařízení musí umožňovat detekci jednotlivých fotonů

Příslušenství pro synchronizaci s laserovými zdroji: 
-  musí jít o univerzální zařízení pro synchronizaci s různými laserovými zdroji, systém musí obsahovat:
- generátor zpožďovacích pulsů (delay generátor) s velmi malým jitterem (v kombinaci s použitím PIN diody jitter < 1 ps), trigrovací vstup až do 15 MHz, vstup modelockovaného signálu až do 200 MHz
- spínací rychlou PIN fotodiodu (časový jitter < 1 ps) pro generování trigrovacího signálu z různých laserových zdrojů
- pasivní elektronickou zpožďovací jednotku pro jemné ladění trigrovacího zpoždění, nastavitelný rozsah až do 30 ns s krokem min. 0,05 ns.
- veškeré vybavení potřebné pro chod zařízení jako celku (kabely, napájecí zdroje apod.)

Spektrograf:
- zobrazovací spektrograf s korigovaným astigmatismem
- ohnisková vzdálenost alespoň 300 mm
- světelnost spektrografu minimálně f/4
- 3 mřížky na motorizované otočné hlavě budou umožňovat měření ve spektrálním rozsahu 200 – 850 nm
- kompletní řízení počítačem 
- včetně mechanického a optického propojení se vstupem rozmítací trubice

Sběr signálu
· Dvojice čoček pro sběr luminiscenčního signálu ze vzorku (ve spektrálním rozsahu 200-850 nm) a fokusaci do vstupní štěrbiny spektrografu, optimalizovanou na vstupní aperturu spektrografu
· Držák laserového ukazovátka pro snadnou justáž  

Celá sestava musí být vzájemně kompatibilní a funkční ve spojení s femtosekundovým laserem Pharos SP 1.5 a obecně dalšími femto, piko a nanosekundovými laserovými zdroji (oscilátory a zesilovače).

Součástí dodávky bude instalace a zaškolení obsluhy.


Příloha č. 2 a) – Technické specifikace k předmětu plnění:


Předmět plnění v souladu s § 46 odst. 4 ZVZ zahrnuje následující součásti a splňuje technické podmínky:

	Popis a minimální specifikace Přístroje stanovená zadavatelem
	Popis a specifikace Přístroje nabízeného dodavatelem
	Splňuje ANO/NE

	sestava pro detekci pulsně excitované fotoluminiscence s časovým rozlišením jednotek pikosekund a se spektrálním rozlišením jednotek nanometrů
	
	

	Streak kamera
	
	

	spektrální citlivost fotokatody rozmítací trubice v rozsahu 200-850 nm
	
	

	typ fotokatody S20
	
	

	rozmítací trubice s fotokatodou se schopností rozmítnout elektronový svazek s časovým rozlišením lepším než 15 ps (FWHM)
	
	

	výstupní optika mezi rozmítací trubici a CCD kameru, včetně mechanického propojení mezi rozmítací trubicí, optikou a CCD kamerou
	
	

	schopnost pracovat v režimu jednoho skenu (single sweep) s opakovací frekvencí od jednotlivých impulzů až 20 MHz s nastavitelnou časovou základnou alespoň v intervalu 1 ns až 10 ms
	
	

	trigrovací jitter  < 20 ps
	
	

	CCD vyčítací systém
	
	

	CCD detekční systém mechanicky spojený s kamerou, umožňující režim čítání fotonů
	
	

	kamera alespoň 640x480 pixelů, TE chlazená s AD převodníkem s bitovou hloubkou alespoň 12bit
	
	

	vysokorychlostní kamera s opakovací frekvencí (framerate) alespoň 150 Hz při rozlišení 640x480 px
	
	

	software zajišťující čtení a zpracování výstupu ze streak kamery
	
	

	Řídicí systém včetně PC sestavy a 24" monitoru
	
	

	hardwarové a softwarové vybavení pro správu přístroje, akvizici a zpracování dat včetně podpory pro režim čítání fotonů
	
	

	citlivost zařízení musí umožňovat detekci jednotlivých fotonů
	
	

	Příslušenství pro synchronizaci s laserovými zdroji (univerzální zařízení pro synchronizaci s různými laserovými zdroji) - systém musí obsahovat:
	
	

	generátor zpožďovacích pulsů (delay generátor) s velmi malým jitterem (v kombinaci s použitím PIN diody jitter < 1 ps), trigrovací vstup až do 15 MHz, vstup modelockovaného signálu až do 200 MHz
	
	

	spínací rychlá PIN fotodioda (časový jitter < 1 ps) pro generování trigrovacího signálu z různých laserových zdrojů
	
	

	pasivní elektronická zpožďovací jednotka pro jemné ladění trigrovacího zpoždění, nastavitelný rozsah až do 30 ns s krokem min. 0,05 ns
	
	

	veškeré vybavení potřebné pro chod zařízení jako celku (kabely, napájecí zdroje apod.)
	
	

	Spektrograf
	
	

	zobrazovací spektrograf s korigovaným astigmatismem
	
	

	ohnisková vzdálenost alespoň 300 mm
	
	

	světelnost spektrografu minimálně f/4
	
	

	3 mřížky na motorizované otočné hlavě budou umožňovat měření ve spektrálním rozsahu 200 – 850 nm
	
	

	kompletní řízení počítačem
	
	

	včetně mechanického a optického propojení se vstupem rozmítací trubice
	
	

	Sběr signálu
	
	

	Dvojice čoček pro sběr luminiscenčního signálu ze vzorku (ve spektrálním rozsahu 200-850 nm) a fokusaci do vstupní štěrbiny spektrografu, optimalizovanou na vstupní aperturu spektrografu
	
	

	Držák laserového ukazovátka pro snadnou justáž
	
	

	vzájemná kompatibilita a funkčnost sestavy ve spojení s femtosekundovým laserem Pharos SP 1.5 a obecně dalšími femto, piko a nanosekundovými laserovými zdroji (oscilátory a zesilovače)
	
	



Uchazeči uvedou v nabídce jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům požadované technické specifikace, ze kterého bude zřejmé, zda nabízené zařízení splňuje (či překračuje) požadované parametry, popř. jakým způsobem nabízené zařízení zabezpečuje požadované funkce – viz výše uvedená tabulka.



	Tabulka hodnotícího kritéria „Technická kvalita plnění“

	Název dílčího hodnotícího kritéria
	Hodnota

	Časové rozlišení (v ps)
	

	Externí mikrokanálkový zesilovač (ANO/NE)
	

	Streak trubice s vysokým zesílením a bez druhé fotokatody z důvodu redukce šumu pro schopnost detekovat velmi slabé signály v úrovni jednotlivých fotonů (ANO/NE)
	

	Dynamický rozsah více než 100 000 : 1 (ANO/NE)
	

	Předvedení běhu detekčního systému v součinnosti s femtosekundovým laserem Pharos SP 1.5 přítomným na pracovišti (ANO/NE)
	



Uchazeči uvedou v nabídce k výše uvedeným bodům v závislosti na jejich znění buď ANO/NE nebo číselnou hodnotu (v případě veličin včetně jednotky).


 Příloha č. 2 b) - Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Přístroj

Doplní (vloží) uchazeč



Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů Prodávajícího, jimž bude za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Kupní Ceny

Varianta 1:

	Poř. číslo
	Název subjektu, sídlo, IČ/DIČ, tel./fax, e-mail, spisová značka v obch. rejstříku, osoba oprávněná jednat za subdodavatele
	Definice části plnění, kterou Prodávající bude plnit prostřednictvím  subdodavatele
	% podíl na předmětu plnění

	
1
	
	
	

	
2
	
	
	

	
3
	
	
	




Varianta 2:

Předmět plnění nebude plněn prostřednictvím subdodavatelů, jimž by bylo za plnění subdodávky uhrazeno více než 10 % z Kupní Ceny. 
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