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	Příloha č. 7

	Čestné prohlášení dodavatele veřejné zakázky k dodávce a instalaci výplní


Snížení energetické náročnosti – zdravotní středisko, policie
Já,...................................................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení  funkce osoby odpovědné za společnost dodavatele) 

tímto čestně prohlašuji za dodavatele...............................................................................................................

IČ: .................................,
se sídlem/místem podnikání:............................................................................................................................, 
že zamýšlené dodávané výplně budou splňovat tyto požadavky:
SO1 zdravotní středisko
· Nová okna budou provedena (dělením a tvarem) jako okna původní. Bude se jednat o špaletová okna, vnější okno bude kopií původního vnějšího okna s jedním sklem. Funkci tepelně izolační bude plnit okno vnitřní, jehož rám bude ze smrkového masivu, do kterého bude osazeno izolační dvojsklo s plastovým distančním rámečkem a se součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/(m2.K).

· Stavební hloubka rámu vnitřního okna nepřekročí 60 mm.

· Barva dřevěných špalet a okna bude provedena v bílé barvě. 

· Nová okna ve dvorní fasádě nebudou špaletová, bude se jednat o jednoduchá okna s izolačním dvojsklem s plastovým distančním rámečkem, s rámem ze smrkového masivu a se součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/(m2.K).

· Stavební hloubka rámu vnitřního okna nepřekročí 60 mm.
SO2 policie
· Nová okna budou provedena (dělením a tvarem) jako okna původní. Bude se jednat o špaletová okna, vnější okno bude kopií původního vnějšího okna s jedním sklem. Funkci tepelně izolační bude plnit okno vnitřní, jehož rám bude ze smrkového masivu, do kterého bude osazeno izolační dvojsklo s plastovým distančním rámečkem a se součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/(m2.K). Špaleta okna bude zděná, tak jako je tomu ve stávajícím stavu.
· Stavební hloubka rámu vnitřního okna nepřekročí 60 mm.

· Barva dřevěných špalet a okna bude provedena v bílé barvě. 

· Nová okna ve dvorní fasádě budou jednoduchá s izolačním dvojsklem s plastovým distančním rámečkem, s rámem ze smrkového masivu a se součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/(m2.K). 

· Stavební hloubka rámu vnitřního okna nepřekročí 60 mm.
· Dveře z průjezdu ke schodišťovému prostoru budou ze 2/3 prosklené, s rámem ze smrkového masivu, s izolačním dvojsklem s plastovým distančním rámečkem a se součinitelem prostupu tepla Ud=1,2 W/(m2.K) a hloubkou rámu max. 60 mm.

	…………………………………………………..

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče

…………………………………………..….……

jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby
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