Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Zimní nástavba pro hákový nosič kontejnerů DURSO Multimobil 
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Sypač

	Nová nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo DURSO Multimobil pro hákový nosič kontejnerů
	Nová nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo DURSO Multimobil pro hákový nosič kontejnerů

	Objem  sypače posypového materiálu min. 1,2 m3                      
	Objem  sypače posypového materiálu …… m3                     

	Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m
	Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m

	Rozsah dávkování: sůl 5 - 40 g/m2, inert 50 -  250 g/m2
	Rozsah dávkování: sůl 5 - 40 g/m2, inert 50 -  250 g/m2

	Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla DURSO Multimobil
	Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla DURSO Multimobil

	Sypačový zásobník ve tvaru „V“,  vyrobený z nerezové oceli
	Sypačový zásobník ve tvaru „V“,  vyrobený z nerezové oceli

	Doprava posypového materiálu jedním šnekem – materiál nerez ocel
	Doprava posypového materiálu jedním šnekem – materiál nerez ocel

	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – materiál nerez ocel
	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – materiál nerez ocel

	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře sklopný opatřený plynovými  vzpěrami
	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře sklopný opatřený plynovými  vzpěrami

	Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče
	Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče

	Ovládání nástavby pomocí elektrického panelu v kabině řidiče
	Ovládání nástavby pomocí elektrického panelu v kabině řidiče

	Ovládací panel v kabině řidiče, propojení kompatibilní se stávajícím datovým kabelem nebo novým datovým kabelem dodaným s nástavbou. Tento kabel bude veden stejnou trasou jako kabel stávající.
	Ovládací panel v kabině řidiče, propojení kompatibilní se stávajícím datovým kabelem nebo novým datovým kabelem dodaným s nástavbou. Tento kabel bude veden stejnou trasou jako kabel stávající.

	Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla
	Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla

	Maják LED oranžové barvy umístěný v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče
	Maják LED oranžové barvy umístěný v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče

	Signalizace posypu
	Signalizace posypu

	Natahovací rám pro jednoramenný nosič kontejnerů, výška oka 1000mm
	Natahovací rám pro jednoramenný nosič kontejnerů, výška oka 1000mm

	Odklopná střecha korby posypového materiálu      
	Odklopná střecha korby posypového materiálu      

	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem
	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem

	Dávkování solanky pomocí čerpadla v nastaveném poměru k posypovému materiálu, včetně nádrží o objemu min. 450 litrů vzájemně propojených
	Dávkování solanky pomocí čerpadla v nastaveném poměru k posypovému materiálu, včetně nádrží o objemu ……… litrů vzájemně propojených

	Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ 
	Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ 

	V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu
	V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu

	Manuální nastavení posypového obrazce
	Manuální nastavení posypového obrazce

	Barva oranžová RAL 2011
	Barva oranžová RAL 2011

	Katalog náhradních dílů
	Katalog náhradních dílů




Typ: …………
Výrobce: ……………

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Čelní radlice

	Nová nástavba – sněhová přímá radlice
	Nová nástavba – sněhová přímá radlice

	Štít radlice materiál ocel
	Štít radlice materiál ocel

	Břit radlice materiál pryž
	Břit radlice materiál pryž

	Bezpečnostní sklopný celý štít zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku 
	Bezpečnostní sklopný celý štít zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku 

	Možnost hydraulického natáčení pravá, levá strana
	Možnost hydraulického natáčení pravá, levá strana

	Celková šíře radlice min. 1950 mm, max. 2000 mm
	Celková šíře radlice………. mm

	Záběrová šíře min. 1650mm – 1750 mm
	Záběrová šíře ………. mm

	Osazení bezpečnostními praporky
	Osazení bezpečnostními praporky

	Barva oranžová RAL 2011
	Barva oranžová RAL 2011

	Montáž radlice na přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním typ F4
	Montáž radlice na přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním typ F4

	Katalog náhradních dílů
	Katalog náhradních dílů



	Kompletní instalace zimní nástavby na DURSO Multimobil, hákový nosič kontejnerů v majetku TS HB  
	Kompletní instalace zimní nástavby na DURSO Multimobil, hákový nosič kontejnerů v majetku TS HB  


Cena nástavby .......     Kč bez DPH

Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 




