		
[image: ]
Příloha č. 1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku


[bookmark: _Hlk147818289]Modernizace strojů RV ÚSTAV
















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

Zadavatel 

[bookmark: _Hlk147819549][bookmark: _Hlk79668078][bookmark: _Hlk147818733][bookmark: _Hlk147819141]Název:            		Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s.
[bookmark: _Hlk147818746]Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma:    		Akciová společnost
[bookmark: _Hlk147818794]Údaj o zápisu do OR:   	B 2183 vedená u Krajského soudu v Brně
Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
                                                               
[bookmark: _Hlk147818781]IČ:             25319515
[bookmark: _Hlk147818788]DIČ:          CZ25319515	

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
 	                                         
Název zakázky 
[bookmark: _Hlk147818308][bookmark: _Hlk79753080] Modernizace strojů RV ÚSTAV
Předmět dodávky

[bookmark: _Hlk79752979][bookmark: _Hlk79668087]Předmětem zakázky je dodání strojů viz níže

	Dílčí část
	Dodávka
	Předpokládaná hodnota v CZK

	[bookmark: _Hlk147819699]1.
	Plečky rotační 3x 
	2 500 000,-

	2.
	[bookmark: _Hlk147819711]Sběrač kamene
	2 000 000,-

	3.
	[bookmark: _Hlk147819715]Secí kombinace
	1 200 000,-

	
	Celkem
	 bez DPH



Základní požadavky na technické řešení



1. Plečky rotační 3x
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota*

	Nesený v tříbodovém závěsu traktoru KAT III.
	
	

	Pracovní záběr min. 8 m
	
	

	Dvojitý hydraulicky sklopný pracovní rám
	
	

	Pracovní orgány hvězdice s min. 16 paprsky
	
	

	Vzdálenost mezi hvězdicemi 87 mm
	
	

	Slupice z kované oceli
	
	

	Opěrná kopírovací kola
	
	

	Záruka min. 12 měsíců
	
	



2. Sběrač kamene
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota*

	Pracovní záběr min. 5,5 m
	
	

	Přepravní šířka max. 3 m
	
	

	Hydrauliky sklopný do prac. a transportní polohy
	
	

	Pohon pracovních částí hydraulický
	
	

	Velikost sbíraných kamenů 40 – 400 mm
	
	

	Zásobník o objemu min. 1,5 m3
	
	

	Nakládací výška zásobníku min. 2,6 m
	
	

	Kopírovací kola přihrnovacích válců
	
	

	Vzduchové brzdy
	
	

	Tažná oj s dolním připojením K80
	
	

	Záruka min. 12 měsíců
	
	



3. Secí kombinace
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota*

	Záběr stroje
	3 m
	
	

	Nástavbový secí stroj
	3 m
	
	

	Rotační brány 
	3 m
	
	

	Objem zásobníku
	min. 1400 l
	
	

	Meziřádková vzdálenost
	125 mm
	
	

	Dvoukotoučové botky se zatlačovacím kolem 
	24ks
	
	

	Plošina pro nakládání včetně schůdků
	
	
	

	Signalizace nízkého stavu osiva v zásobníku 
	
	
	

	Pneumatické výsevní ústrojí
	
	
	

	Pohon ventilátoru hydraulicky
	
	
	

	Elektricky poháněný dávkovač s výměnnými dávkovacími válečky
	
	
	

	Umístění dávkovače na boku stroje pro snadný přístup ke kalibraci a údržbě
	
	
	

	Výsevek v rozmezí 
	min. 1 až 400 kg/ha
	
	

	Snímání rychlosti jízdy radarem
	
	
	

	Kalibrační sada
	
	
	

	Nosník botek zavěšený na pěchovacím válci
	
	
	

	Centrální mechanické nastavení přítlaku botek
	
	
	

	Vertikálně sklopné znamenáky s ozubeným kotoučem
	
	
	

	Hydraulické zvedání nosníku botek
	
	
	

	S zavlačovače 
	min. průměr 10 mm
	
	

	Magnetická klapka
	
	
	

	Rychlost otáčení rotorů rotačních bran
	330 až 350 ot/min. a 450 až 460 ot/min
	
	

	Počet rotorů rotačních bran
	min. 12 ks
	
	

	Rozteč uložení rotorů
	min. 90 mm
	
	

	Šroubovité uspořádání rotorů pro eliminaci rázů
	
	
	

	Změna otáček rotoru bez přídavného převodového stupně pouze změnou polohy dvou ozubených kol
	
	
	

	Světlost mezi rámem a rotory
	
	
	

	Nože
	
	
	

	Systém rychloupínání a výměny nožů
	
	
	

	Možnost osazení nožů s karbidem nebo aktivním tvarem
	
	
	

	Paralelogramové připojení válce
	
	
	

	Ozubený pěch 
	
	
	

	Karbidové škrabky pro ozubený pěch záběr 3m
	
	
	

	Zadní smyková lišta s výměnným dílem
	
	
	

	Záruka min. 12 měsíců
	
	
	




*vyplní uchazeč



Uchazeč vyplní údaje pouze za část/části, do kterých se hlásí!
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