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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY
ZADANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISU

01. Identifikace zadavatele
	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
	Josef Ťulpík - WTC

	Právní forma:
	Fyz.osoba pod.dle ŽL zapsaná v OR KS Ostrava oddíl A, vložka 20610

	IČ:
	49567454
	DIČ:
	CZ5801182288

	Profil zadavatele:  http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/62bbe8bd-6041-4767-bdb4-dd74af86a229


	Způsob jednání za společnost: 
	Ing. Josef Ťulpík, majitel jedná ve všech věcech samostatně.

	Název programu ROZVOJ – Výzva III.

	Registrační číslo     2.2 RV03/129   Název projektu: Modernizace logistického a strojového parku firmy WTC


  Kontaktní osoba::Ing. Josef Ťulpík 
tel.: 602524525     tulpik@wtc-pisecna.eu
        Firma Ing. Josef Ťulpík –WTC byla založena v roce 1994. V létech 1994 až 1999 se zabývala převážně obchodní činností s hutním materiálem a kovy. V tomto období vybudovala dvě provozovny  v oblasti služeb, a to pěstitelskou palírnu a lihovar.Od roku 2000 se firma začíná zabývat  výrobou a prodejem zemědělské techniky  v Písečné. Pro podporu svých aktivit v roce 2005 zakupuje výrobní závod v Písečné s výrobní tradicí od roku 1942 resp. 1968 v Písečné .V prvních létech firma WTC Písečná veškerou výrobu vyvážela na zahraniční trhy. Od roku 2007 se tato tradiční, česká výroba vrací na česko – slovenský trh.

02. Přesné vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky a požadavků zadavatele
Druh veřejné zakázky:podlimitní veřejná zakázka na dodávku 1 ks tryskacího zařízení
Použitý druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona
03. Technická specifikace
Tryskací kabina – vnitřní užitné rozměry: min. 10000 x 5000 x 3500 mm (d x š x v) včetně základů pro automatický sběr abrasiva.
Konstrukce tryskací kabiny:

· 1 ks – vrata o průjezdném profilu cca 3,5 x 3 m 1 ks 

· dveře pro obsluhu v boční stěně komory s průzorem zastíněným ochrannou clonou.plášť – 1 ks

· panelová konstrukce s akustickou izolací, abrasiodolné vyložení stěn, stropu a vrat komory.
· osvětlení celého pracovního prostoru komory s intenzitou min. 650 luxů v úrovni cca 1 m nad podlahou komory po celou dobu užívání.
Čistící systém abraziva: 
· svislá doprava abrasiva - elevátor – přepravené množství v případě ocelové ostrohranné drti je min. 300 kg/min.

· min. dvojstupňový separátor abrasiva (rotační nebo vibrační síto + vzduchový separátor)

· zásobník pro vyčištěné abrasivo o objemu min. 400 litrů

Sběrný systém abraziva: 
· kompletní celoplošná podlahová doprava abrasiva zajištěná shrnovacími dopravníky se stírací abrasiodolnou gumou a s elektro pohony osazena podlahovými rošty s nosným páskem min 40 x 2 mm
Kolejová dráhy mimo kabinu:
· Délka max. 16500 mm,rozchod 1450 mm 
Filtrační zařízení:
· odsávání z komory je boční – min. odsávané množství je 9000 m3/hod

· odlučovač prachu musí být osazen filtračními patronami (vložkami), které jsou čištěny zpětnými pulsy stl. vzduchu

· odlučovač prachu musí být osazen sekundárním filtrem, který umožní 100% vzdušiny vypouštět do pracovního prostoru v hale (SF musí splňovat hygienický limit pro vypouštění tuhých znečistujících látek do pracovního prostoru)
Hlučnost

· hlučnost všech technologických zařízení do 85 dB(A) – 1,5 m od zdroje hluku, nepočítá s hlučností okolí

Tryskací souprava: 
· 1 ks - tryskací jednotka o objemu min. 200 litrů s kompletním příslušenstvím a vybavením (délka tryskací hadice min. 15 m, tryskací tryska VENTURI, wolframkarbid, vnitřní průměr 9,5 mm) 

· 2 sady - kompletní ochranné pomůcky pro operátory (ochranná tryskací helma, tryskací oblek – kombinéza, ochranné rukavice, vzduchový filtr a ohřívač/chladič vzduchu pro dýchání)  

· vnitřní rozvod stl. vzduchu včetně ofukovací pistole (trysky)

Elektroinstalace: 

· technologický elektrický rozvaděč s ovládacím panelem (součástí ovládacího panelu bude řídící PLC systém, který bude vybaven dotykovým panelem a na kterém se budou mimo jiné zobrazovat veškeré poruchy na zařízení)

· elektroinstalační materiál pro vnitřní elektroinstalaci včetně kompletního bezpečnostního systému – koncové vypínače na vratech a dveřích obsluhy, stop tlačítka uvnitř komory atd.

Vzduchotechnické potrubí: 
· odsávání z komory je boční – min. odsávané množství je 9000 m3/hod

· odlučovač prachu musí být osazen filtračními patronami (vložkami), které jsou čištěny zpětnými pulsy stl. vzduchu

· odlučovač prachu musí být osazen sekundárním filtrem, který umožní 100% vzdušiny vypouštět do pracovního prostoru v hale (SF musí splňovat hygienický limit pro vypouštění tuhých znečistujících látek do pracovního prostoru)

· hlučnost všech technologických zařízení do 85 dB(A) – 1,5 m od zdroje hluku, nepočítá s hlučností okolí
Dodávka abraziva:

· základní vsázka ocelového ostrohranného abrasiva 2000 kg.

Další požadavky:
· Zařízení musí splnit normy ČSN a EU, vč. hygienických a bezpečnostních předpisů
· Místo instalace zařízení: Uzavřený prostor v plášťové hale. Požadujeme po uchazečí obhlídku na místě realizace.
 Kompresorovna
· elektrický, šroubový kompresor o výkonu min. 350 m3/hod, při pracovním tlaku 0,7 MPa, max. výstupní tlak z kompresoru 0,8 MPa (1MPa).

· další minimální příslušenství:

· vzdušník 2000 l, 10 bar (1 MPa), vystrojený

· kondenzační sušič

· mikrofiltr

· odvaděč kondenzátu

· olej – voda separátor

· vzduchotechnika pro odvod zbytkového tepla z kompresoru (zimní – letní provoz)

· rozvod stlačeného vzduchu k jednotlivým zařízením tryskací komory a lakovny.

04. Předpokládaná maximální hodnota zakázky je 3.000.000,00 Kč bez DPH.
Jedná se o nepřekročitelnou cenu, nabídky s vyšší cenou budou vyřazeny z dalšího hodnocení.
05. Kvalifikační předpoklady. 
Zájemce předloží formou čestného prohlášení:

a) Splnění ustanovení §53 odst. 1 zákona.
b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písm.a), b) zákona.

c) Podklady k splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 zákona a to seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu je jedna realizovaná zakázka obdobného charakteru v rozsahu min. 2.500.000,00 Kč bez DPH.
d) Originály dokumentů v bodech a) – c) budou vyžadovány od vítěze VŘ.
06. Místo plnění zakázky
Je na adrese: Ing. Josef Ťulpík – WTC, provozovna Písečná 147, 790 82 Písečná

07. Termín zahájení  a ukončení plnění 
01/2013
05/2013 termín plnění 31.05.2013 je nepřekročitelný.
08. Obsah nabídky

a.Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4 této zadávací  

  dokumentace.
b.Čestné prohlášení, že nabízené zboží je nové a nepoužité.
c. Uchazeč v nabídce předloží všechny dokumenty požadované v § 68 odst. 3 písm. a) až c) Zákona.

d.Prohlášení dodavatele, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
   zadávací lhůty, min však 3 měsíce od konce lhůty pro podání nabídek..

e.Cenová nabídka s obchodními a dodacími podmínkami, viz. odst. 1.,2.,3., těchto 

   zadávacích podmínek.Záruční doba min. 36 měsíců. Cena musí být v Kč bez   DPH, 
   s DPH a DPH samostatně. Cena je nepřekročitelná. Splatnost faktur 30 dnů od 
   protokolárního převzetí zboží.
f.Prohlášení dodavatele o závazku, že v případě uzavření smlouvy souhlasí 
  s ustanovením, že poskytne kontrolním orgánům informace a doklady týkající se 
  dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu.
g.Nabídka musí být v českém jazyce.

h.Požadujeme, aby nabídky obsahovaly předběžné návrhy kupních smluv. Kupní 
   smlouvy musí splňovat veškeré parametry stanové touto zadávací dokumentací a 
               Zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Případné změny nebo doplnění těchto 
   podmínek nesmí vylučovat práva zadavatele. Vítězný uchazeč obdrží dopis s výzvou 
   k uzavření kupní smlouvy.

09. Způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce písemnou formou ve 4 kompletních vyhotoveních + 1 vyhotovení naskenované i s podpisy včetně příloh či prohlášení vše na CD nosiči.
Zadavatel posoudí výši celkové nabídkové ceny dle § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. zda se nejedná o   mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel uchazečům doporučuje, aby v zájmu transparentnosti byly všechny listy nabídky ( včetně příloh ) očíslovány číselnou řadou začínající číslem 1 a dále pak, aby všechny listy nabídky včetně všech příloh byly svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel tímto rovněž uchazeče žádá, aby z důvodů přehlednosti byla nabídka na papíru formátu A4.
010. Hodnotící parametry

01. Cena  bez DPH                                                    60 %
02. Termín dodání  od podpisu smlouvy                  40  %
011. Způsob hodnocení:
100x(hodnota nejvýhodnější nabídy/hodnota hodnocené nabídky)xváha vyjádřena desetinným číslem.
Celkové hodnocení nabídky je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, vynásobených váhou daného kritéria v %.
Uchazeč s nejvyšším počtem bodů je vítěz.
012. Lhůta pro dodání nabídek

Nabídky musí být dodány ve stanovené lhůtě. Lhůta začíná běžet  den po dni zaslání písemné výzvy k podání nabídek a zveřejněním na profilu zadavatele e-zakazky.cz, tj. 21.12.2012 a končí dne 25.01.2013 ve 12.00 hodin.

Nabídky musí být dodané v zalepené obálce a to buď poštou nebo osobně na adresu:

Ing. Josef Ťulpík – WTC

Provozovna Písečná 147

790 82 Písečná
Na obálce musí být napsáno: Neotevírat. Výzva. Tryskač.
013. Otevírání obálek se uskuteční dne 25.01.2013 v 12.15 hod. na adrese Písečná 147, 790 82 Písečná.

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání  nabídek, a který se prokáže plnou mocí ( není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče ) a průkazem totožnosti. Plná moc nemusí být ověřena.

014. Zadavatel nepřipouští variatní řešení nabídky.
015. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 81, odst. 4 Zákona vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatzele: e-zakazky.cz. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se pak považuje za doručené okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.
V Písečné dne 20.12.2012
Ing. Josef Ťulpík
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