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Základní technické požadavky

Rekonstrukce a modernizace porážky v masokombinátu TORO Hlavečník – stavba

Stavební požadavky jsou uvedeny v samostatných přílohách.

Rekonstrukce a modernizace porážky v masokombinátu TORO Hlavečník – technologie

Požadavek kapacity rekonstrukce porážky je
- min. 15 kusu za hodinu hovězího
- 40 kusů prasat za hodinu o váze do 170 kg
- min. 15 kusů za hodinu jehňat a ovcí
- provedení zařízení s elektrickým krytím IP 65

                    
1) Trubkové hrazení vepřové ve stájích zinkované- stavba TZ 02

2) Trubkové hrazení hovězí ve stájích zinkované – stavba TZ O2

3) Past pneumatická hovězí, průchodnost minimálně 20 ks za hodinu.  O váze do 1000 Kg živé hmotnosti, provedení pozink, fixace hlavy, mechanická vstupní branka, mechanická výpustná stěna
vše ovládané tlakovým vzduchem max. 8 baru.   Rozměry max. (š, d) 1200x2800 mm. 

4) Dráha trubková vykrvovací tvořena trubkou o průměru 60,3 mm a o délce cca 10 m provedení pozinkované, vč. zinkované nosné konstrukce pro navěšování hovězích kusů o nosnosti 1250 kg/metr

5) Navěšování hovězích kusů včetně elektrického řetězového kladkostroje s mikro zdvihem, nosnost kladkostroje min. 2000 kg, el. příkon max. 6 kW

6) Elevátor pro vracení prázdných vykrvovacích koček, rozdíl drah cca 3,5 m, tlak vzduchu max. 8 baru,

7) Skluz na hovězí nožiny nerezový otevřený.

8) Dopravník na hovězí střeva a předžaludky délka cca 4000 mm, šířka min 500-1000 mm, provedení nerezový rám, elektrický pohon (příkon max. 2 kW), gumový pás

9) Dopravník na vepřová střeva a žaludky délka max 3000 mm, šířka mni.500 mm, provedení nerezový rám, elektrický pohon (příkon max. 2 kW), gumový pás

10) Dopravník na hovězí a vepřová střeva a žaludky délka max 2000 mm, šířka 500 - 1000 mm, provedení nerezový rám, elektrický pohon (příkon max. 2 kW), gumový pás

11) Zařízení převěšovací hydraulické na hovězí kusy z vykrvovací na opracovací dráhu, provedení zinkované s nerezovou dráhou, rozdíl drah min. 800 mm , o nosnosti 1250 kg.

12 Plošina opracovací pneumatická, rozměry 1700x1300 mm, zdvih min. 1800 mm, včetně dvojitého dna, umyvadla, sterilizátoru nožů a oplachu zástěr, elektrický příkon sterilizátoru nožů max. 2 kW (230 V), tlak vzduchu max. 8 baru.

13) Plošina převěšovací pneumatická, rozměry 1700x1000 mm, zdvih min. 1800 mm, včetně dvojitého dna, umyvadla, sterilizátoru nožů a oplachu zástěr, elektrický příkon sterilizátoru nožů max. 2 kW (230 V), tlak vzduchu max. 8 baru.

14) Hydraulické štípací kleště na hovězí nožiny kompletní, včetně agregátu (příkon max.4 kW), sterilizátoru s el. ohřevem vody (příkon max.12 kW) a balancerem. Otevření kleští min. 140 mm.

15) Rozpínací zařízení pneumatické dvojčinné na hovězí kusy, provedení zinkované, délka max. 3000 mm,  rozepnutí  1200 mm. Tlak vzduchu max. 8 baru.

16) Stahovač hovězích kůží včetně pracovních plošin a sterilizátorů na nože (příkon max. 2 x 2 kW). Stahování od shora dolů, výkon 20-30 kusů za hodinu. Příkon motoru 4 kW, tlakový vzduch max. 10 baru.

17) Sterilizátor rozhruďovací pily nerezový s elektrickým ohřevem vody, příkon max.12 kW

18) Jateční pila pro rozhruďování hovězího skotu, nerezový pilový list s účinnou délkou řezu 180 mm, včetně trafa, balanceru a bezpečnostního spínače 42 V. Příkon max. 2 kW

19) Plošina pneumatická  max.1800x1000 mm, zdvih plošiny min 1200 mm, včetně lžíce na bachory a střeva, dvojitého dna a umyvadla, sterilizátoru na nože a oplachu zástěr. Elektrický příkon sterilizátoru nožů max. 2 kW, tlak vzduchu max.8 baru.

20) Pila půlicí na hovězí kusy pásová, včetně trafa a balanceru, příkon min. 2 kW, dvouruční ovládání
 
21) Sterilizátor půlicí pily nerezový s elektrickým ohřevem vody, příkon max.15 kW

22) Plošina pneumatická 1400x1300 mm vč. dvojitého dna, umyvadla, sterilizátoru a oplachu zástěr, zdvih plošiny min 1200 mm, elektrický příkon sterilizátoru nožů cca 2 kW (230 V), tlak vzduchu max.8 baru.

23) Plošina pneumatická 1400x1300 mm vč. dvojitého dna, umyvadla, sterilizátoru a oplachu zástěr, zdvih plošiny min. 1200 mm, elektrický příkon sterilizátoru nožů max. 2 kW (230 V), tlak vzduchu max. 8 baru.

24) Dráha opracovací plocháčová nerezová tvořena profilem ≠ 70 x 15 mm, vč. zinkovaných nosných prvků a zinkované nosné konstrukce, vysoká/nízká o nosnosti   800/350 kg/metr.

25) Elevátor svislý pneumatický pro vracení prázdných opracovacích koček, tlak vzduchu max.8 baru.

26) Naháněcí ulička na vepře - trubková nerezová, včetně horního hrazení délka cca 3 m

27) Kotec omračovací na ovce sloužící pro umístění ovcí před omráčením, rozměr cca 2,6 x 3 m

28) Svislý elevátor pro navěšování skopových kusů, provedení zinkované s čelní deskou nerezovou, příkon max.1,5 kW, nosnost min.80 kg

29) Past pneumatická vepřová s el.  omračováním a ukládáním dat o omráčení, dle aktuálních platných předpisů dle požadavků Welfare, záznam, signalizace, indikace parametrů. Záznam je uložen na přenosný USB flash disk.

30) Dopravník na vepře vykrvovací provedení nerezové s vykrvovací vanou a lamelovým plastovým pásem, délka 2500-3000 mm, šířka cca 1600 mm

31) Pařící a odštětinovací zařízení, robustní ocelová konstrukce v pozinkovaném provedení.
Automatická průběžná pařící vana na 3 prasata pod vodou. Vytápění elektrické max 50 kW, 
s kapacitou min. 40 kusů za hodinu.
Plamenový most s nastavitelnými hořáky z nerezové oceli pro propan-butan.  
Stůl dočišťovací trubkový mobilní nerezový, rozměry cca 2000x1200x850 mm
Digestoř a odtah zplodin nad odštětinovačem a pařící vanou, včetně odtahových ventilátorů, výkon dostatečný pro odtah zplodin hoření, přibližné rozměry 3000x2200x650 mm (nad pařící vanou) a 3500x1800x400 mm (nad odštětinovačem)

32) Vykrvovací žlab - stavba

33) Stůl válečkový nerezový, rozměry cca 2500x800 mm, sloužící k dopravě kusů po vyklopení z odštětinovače na dočišťovací stůl.

34) Elevátor na zvedání vepřů z dočišťovacího stolu na opracovací dráhu, vč. řetězového kladkostroje o nosnosti min. 500 kg, provedení zinkované s nerezovou plocháčovou dráhou. 

35) Stahovač ovčích kůží, konstrukce a válec pro navíjení kůže z nerezové oceli, ovládání pomocí nožního pedálu, rozměry cca 1300x700x950 mm, příkon max. 1,5 kW, včetně zařízení na převěšování ovcí pneumatické, tlak vzduchu max. 8 baru.

36) Dopravník řetězový včetně dávkovače pro rozepnutí vepřů a ovcí na opracovací lince, příkon cca 1,5 kW, tlak vzduchu 6-8 baru, délka cca 20 m

37) Zařízení na zpracování zažívacích traktů, střev. Šnekový dopravník na obsahy střev a předžaludků
Dopravník délka žlabu 7,5 m, násypka min. 700 x700 mm, nekorodující materiál,  příkon 3 kW; 400/690 V; 50 Hz; krytí IP 55 

38) Pásová půlicí pila na vepřové kusy kompletní, účinná délka pilového pásu 460 mm, včetně trafa a balanceru, příkon max.2,5 kW, dvouruční ovládání

39) Sterilizátor půlicí pily nerezový s elektrickým ohřevem vody, příkon max. 15 kW

40) Dopravník přesouvací přes automatickou sprchu, délka cca 4 m, příkon, max. 1,5 kW, tlak vzduchu max.8 baru

41) Sprcha na vepře automatická s pneumatickými posuvnými rameny, tlak vzduchu max.8 baru 

42) Dráha opracovací plocháčová nerezová tvořena profilem ≠ 70 x 15 mm, vč. zinkovaných nosných prvků a zinkované nosné konstrukce , nosnost min. 300 kg

43) Rozvaděče k jednotlivým zařízením, vč. propojovací elektroinstalace

44) Montáž a doprava
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