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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku




MANIPULAČNÍ TECHNIKA
















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:     566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:          566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

Název zakázky 
MANIPULAČNÍ TECHNIKA
Předmět dodávky 
Předmětem dodávky je čelní elektrický vysokozdvižný vozík a hydraulický vozík

	 
	 
	Předpokládaná cena
	Jistota

	1
	Čelní elektrický vysokozdvižný vozík
	690 000
	13 800

	2
	Hydraulický vozík
	80 000
	1 600

	 
	Celkem
	770 000
	15 400




Základní technické požadavky

1) Čelní elektrický vysokozdvižný vozík
	Jmenovitá nosnost vozíku při těžišti 500 mm
	1600 kg

	Pohon
	elektrický

	Výška kabiny max.
	2140 mm

	Celková délka max.
	3150 mm

	Celková šířka max.
	1100 mm

	Rychlost s nákladem 1600 kg min.
	17 km /h

	Výkon motor pojezdu min.
	4,5 kW

	Výkon motoru zdvihu min.
	11 kW

	Dodání vč. baterie
	ANO

	Kapacita baterie min.
	625 Ah

	Centrální systém doplňování destilované vody do baterie
	ANO

	Dodání vč. vhodného nabíječe
	ANO

	Výška zdvihu min.
	3500 mm

	Stavební výška vozíku max.
	2310 mm

	Volný zdvih min.
	150 mm

	Výška zdvihacího zařízení max.
	4200 mm

	Naklápění zdvihacího zařízení dopředu / dozadu min.
	7° / 5°

	Boční posuv vidlic
	integrovaný v ISO desce

	Přídavná hydraulická funkce pro boční posuv
	ANO

	Rozměr vidlic (Šířka x Výška x Délka)
	100x40x1150 mm

	Systém snížení rychlosti při průjezdu zatáčkou
	ANO

	Ovládání hydraulických funkcí
	Minipáky v loketní opěrce

	Velikost informačního displeje min.
	4‘‘

	Zpětné zrcátko v kabině
	ANO

	Přední pracovní světlomety na ochranné stříšce kabiny (2 ks)
	ANO

	Zadní pracovní světlomety na ochranné stříšce kabiny (2 ks)
	ANO

	Parkovací brzda - automatická
	ANO

	Ovládání směru pojezdu vozíku
	umístění na loketní opěrce

	Možnost výměny baterie
	ANO

	Kabina bez dveří vč. stěrače (přední + horní sklo)
	ANO

	Příprava pro záznam provozních dat
	ANO

	Kola
	Plná, celopryžová černá

	USB zásuvka v kabině
	ANO

	Záruka na vozík min.
	12 měsíců

	Záruka na motor pojezdu min.
	24 měsíců

	Vozík splňuje platnou směrnici EU týkající se označení CE pro vysokozdvižné vozíky.
	ANO




2) Hydraulický vozík
Vozík bude určen pro výškovou přepravu předmětů např. při nakládání na korbu auta bez zadního čela, do regálů apod. Výkonným prvkem bude hydraulický válec s pumpou a řetězovým převodem s kladkou. Pojezdový nerezový rám bude svařen z nerezových trubek a profilů.

Nosnost min 400 kg
Maximální výška plošiny 900 mm
Minimální výška plošiny 220 mm
Rozměr plošiny cca 650 × 570 mm
Celková výška max 1 100 mm
Materiál: Nerezavějící austenitická ocel jakosti DIN 1.4301, spojovací materiál - jakost A2 , plastové komponenty. Vyžadujeme provedení celonerezové, mimo hydraulického válce, kde je dostačující standardní provedení.
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