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Příloha č. 1
TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení
„Výsekový stroj“

	OTK GROUP, a.s.
	
	




	Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín
IČ / DIČ: 27628116 / CZ27628116
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Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - technické parametry a přesná specifikace výsekového stroje. 
	Technické parametry a přesná specifikace výsekového stroje
	Číslo strany či odstavce v nabídce, kde je požadavek jasně uveden/definován

	Základní technické parametry:

	1)
	Formát B1
	[bookmark: Text1]     

	2)
	Formát vysekávaného materiálu: min. 400 x 330 mm, max. 1 060 x 750 mm 
	     

	3)
	Max. formát výsekové formy: 1 050 x 735 mm 
	     

	4)
	Vysekávaný materiál:
- OPP IML (Oriented polypropylene - In Mould Labels) fólie, tloušťka min. 50 my 
- etiketový bílý papír, gramáž min. 90 gsm
	     

	5)
	Výsekový tlak: min. 300 tun 
	     

	6)
	Produkční rychlost:
- OPP IML fólie (60 my) - min. 3 000 archů/hod
- etiketový bílý papír (90 gsm) - min. 5500 archů/hod
	     

	7)
	Přesnost výseku – max. velikost odchylky: +/- 0,15 mm 
	     

	Nakladač:

	8)
	Nakládání z palety 
	     

	9)
	Non-stop nakladač 
	     

	10)
	Předstohovací zařízení 
	     

	11)
	Savková hlava 
	     

	12)
	Zadní, boční a čelní rozfuky 
	     

	13)
	Kompresor na sání a rozfuk 
	     

	14)
	Kontrola dvojitých archů pro OPP IML fólie
	     

	15)
	Antistatická výbava pro OPP IML fólie
	     

	Výseková stanice:

	16)
	Motorické nastavení tlaku výsekové stanice s kontrolou výsekového tlaku 
	     

	17)
	Pneumatické upínání výsekového rámu a výsekového plechu 
	     

	18)
	Temperace oleje 
	     

	19)
	Rychloupínací rám s přesností nastavení +/-1 mm 
	     

	20)
	Univerzální rám pro možnost uchycení a užití standardních raznic z různých výsekových strojů 
	     

	Vylamovací / Výlupová stanice:

	21)
	2 vylamovací rámy s přesností nastavení +/-1 mm
	     

	22)
	Spodní výlupový rám s výjezdem
	     

	Vykladač:

	23)
	Vykládání na paletu 
	     

	24)
	Non-stop vykladač s automatickou aktivací 
	     

	25)
	Počítací zařízení s nastřelováním pásky 
	     

	26)
	Nastavitelné vzduchové a kartáčové brzdy 
	     

	27)
	Sklepávání a vyrovnání archů na paletu 
	     

	Ostatní požadavky:

	28)
	CE certifikát 
	     

	29)
	Systém automatické regulace paralelity výsekových stolů podle charakteru výsekové formy 
	     

	30)
	Stupeň otvírání chytačů (poměr pohybu chytačů, pasování a otevírání chytačů tj. transportu archu výsekovým strojem k ostatním operacím ve výsekovým stroji, též „index transportu materiálu výsekovým strojem“) min. 240 ° (celý průběh cyklu výsekového stroje = 360 °) 
	     



Součástí dodávky je montáž (instalace) v místě plnění, zaškolení obsluhy a doprava.

V Kolíně dne 17. 12. 2015
Za společnost OTK GROUP, a.s.
[bookmark: _GoBack]Ing. Jan Bourek, Ph.D.                                                                              
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