Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – SLOUŽÍ PRO ÚČELY HODNOCENÍ
1. Cíl veřejné zakázky
Cílem je nahrazení stávající zastaralé technologie veřejného osvětlení v části obci Tuklaty a Tlustovousy.  Jedná se o výbojková svítidla o různých příkonech v počtu 96 kusů dle verifikace v terénu. Cílem je nahradit stávající výbojková svítidla za LED svítidla s nižším příkonem na základě aktuálního rozmístění a roztečí svítidel v poměru 1:1 tak, aby byla zachována bezpečnost a viditelnost v nočních hodinách.
2. Předmět veřejné zakázky
Smyslem a záměrem je provést rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) za účelem zlepšení osvětlení a snížení nákladů na elektrickou energii. Dalším přínosem je rovněž úspora provozních nákladů na údržbu VO. Při stárnutí technických zařízení VO zadavatel plánuje provést výměnu zastaralých svítidel za nová, technicky dokonalejší, s menším příkonem elektrické energie a lepšími světelnými parametry. Navrhovaná svítidla budou mít oproti stávajícím podstatně lepší světelné vlastnosti. Předmět plnění bude zahrnovat:
· analýzu stavu a návrh řešení,
· demontáž stávajícího osvětlení 96 ks,
· instalaci nového LED osvětlení  96 ks,
· O štítkování stožárů Qr štítky v počtu 201 ks + aplikaci pro hlášení poruch pro celou obec všech stožárů pro veřejné osvětlení.
· mechanizaci,
· dopravu,
· podružný materiál,
· servis, záruku.
Veškeré položky v nabídce budou kompletní (agregované) a plně funkce schopné, tj. včetně všech pomocných konstrukcí, plošin, podpůrných činností, provizorních konstrukcí, spoj. materiálu, prvků a všech potřebných úkonů pro řádné a úplné provedení díla.
3. Popis stávajícího stavu osvětlovací soustavy
Osvětlení na stávajících podpěrných bodech je v současnosti zajišťováno výbojkovými svítidly o příkonech 10470 W, počet ks 96 (vybraná část).
Nové osvětlení může mít max. příkon 3200W bez započtení regulace.
4. Požadavek na nový stav osvětlovací soustavy
Nový typ LED svítidel bude navržen v souladu s požadavky a prostředím ve kterém budou použita. Zadavatel požaduje výměnu svítidel na podpěrných bodech v poměru 1:1. Svítidla budou napojena na stávající rozvody. Svítidla budou originálně navržena pouze se světelnými zdroji LED. Nejedná se o tzv. retrofit. Svítidlo bude chlazeno pouze pasivně. Ovládání nové soustavy bude prováděno stávajícím způsobem.
4.1 Parametry navrženého LED svítidla – viz. Příloha č. 6 výzvy k podání nabídek
Parametry pro QR štítky a aplikaci – viz. Přílohy č. 7 a 8 výzvy k podání nabídek   
4.2 Autonomní řízení svítidel (útlum)
Součástí instalace svítidel bude možnost využití funkce stmívání tzn. úsporu energie při zachování bezpečného osvětlení i v době, kdy je pohyb v obci minimální. Modelový příklad počítá s 5 hodinami stmívání pro 1 noc.
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5. Modelový příklad - celkový přehled – Povinností dodavatele je doplnit parametry nové soustavy do níže uvedené tabulky (pro zadavatele je zásadní nejen splátka za provoz veřejného osvětlení, ale i úspora energie v souvislosti s dodávkami nových svítidel)  
	Parametry nové soustavy

	Počet řešených světelných bodů
	96 ks

	Počet provozovaných hodin
	4 100 hod./rok

	Stávající příkon svítidel (skutečný)
	10,47 kW

	Nový příkon řešených svítidel (skutečný) - provoz na 100%
	doplní dodavatel kW


	Nový příkon řešených svítidel (skutečný) - útlum 50%
	doplní dodavatel kW

	Úspora spotřeby elektrické energie
	   doplní dodavatel %

	Úspora za dobu trvání smlouvy (10let)
	 doplní dodavatel Kč bez DPH


5. Cenová nabídka
	Cenová nabídka

	Komplet RVO
	Cena

	Demontáž stávajících svítidel, montáž nových LED svítidel, podružný materiál, doprava, revize, plošina, LED svítidla vč. dopravy a ekologického poplatku, servis a opravy (v průběhu pronájmu svítidel), správa a provozování (pouze vedení aplikace + hlášení a řešení závad).
	doplní dodavatel Kč bez DPH

	CELKEM náklady s útlumem VO* bez EE (bez DPH)
	doplní dodavatel Kč bez DPH

	Roční splátka bez EE (bez DPH) po dobu 10 let
	doplní dodavatel Kč bez DPH

	Měsíční splátka bez EE (bez DPH) po dobu 10 let
	doplní dodavatel Kč bez DPH

	Měsíční splátka bez EE (s DPH) po dobu 10 let
	doplní dodavatel Kč bez DPH


* počítáno s útlumem na veřejném osvětlení 5 hodin (od 23 hod. - do 4 hod.) snížení osvětlení o 50 %, ale stále zachování bezpečné úrovně jak pro chodce, tak pro motoristy.
Zkratka EE - elektrická energie – předmětem veřejné zakázky nejsou dodávky elektrické energie
Zadavatel v rámci modelového příkladu počítá s konstantní hodnotou = 4.545 Kč bez DPH za MWh. Povinností dodavatele je vyjít z této hodnoty pro nacenění modelového příkladu. Zadavatel opakovaně dodává, že vybraný dodavatel nebude dodávat el. energii. 
	Nacenění modelového příkladu – vyhodnocení úspor 

	
	Stávající spotřeba a cena
	Nová spotřeba a cena 
	Úspora zadavatele 

	Spotřeba elektrické energie
	42,927 MWh
	doplní dodavatel MWh
	doplní dodavatel %

	Kalkulované náklady za dobu smlouvy zadavatelem (10let) 
	1.905.720,- Kč bez DPH
	doplní dodavatel Kč bez DPH
	doplní dodavatel v Kč bez DPH


Uvedené nacenění modelového příkladu bude sloužit pro účely hodnocení veřejné zakázky. Povinností dodavatelů je provést kalkulaci dle následujícího parametru: 
Nová spotřeba v MWh x 10 let + 120 x splátka doplněná dodavatelem bez DPH = dodavatel doplní do tabulky „Nacenění modelového příkladu“. Předmětem hodnocení v této veřejné zakázce bude úspora zadavatele uvedená v Kč bez DPH, kterou dodavatel doplní do žlutě uvedeného řádku v předmětné tabulce. Nejvyšší úspora v Kč bez DPH bude znamenat nejvýhodnější nabídku pro zadavatele.  
6. Záruky, garance a další podmínky
Dodavatel bude po dobu 10 let garantovat servis a funkčnost osvětlovací soustavy.
Všechny montážní a elektromontážní práce budou prováděny pracovníky, kteří mají potřebnou kvalifikaci, zejm. odbornou způsobilost dle zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, zdravotní způsobilost a příslušné osvědčení o práci ve výškách.
�Modře podbarvené části budou vyplněny jednotlivými uchazeči v rámci zadávacího řízení
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