Příloha č. 5 ZP-doplněno 5.6.2023
Požadavky na rozměry a technické zpracování jevištních výkrytů

Materiál:
Bavlněný samet s gramáží nad 550 g/m² v černé barvě;
Samozhášecí úprava, semipermanentní protipožární impregnace přímo z výroby splňující normu EN 13773-C1, EN13501 C-s2-d0 (impregnace je účinná do doby smáčení nebo vyprání);
Barvostálý při nasvícení konvenčním halogenovým či led zdrojem světla;
Strany veškerých dílů budou zapraveny;
Případné pásy tkaniny budou sešívány vertikálně.
Způsob uchycení výkrytů: Navázání na stávající pevné či pohyblivé železné konstrukce pomocí tkalounů.

Přední levý a pravý bok
Díl A, 11,2x4,5m
Díl B, 11,2x3m
Díl C, 11,2x3m
Na horní části po 25 cm pevné tkalouny 40 cm dlouhé
Na dolní části po 30 cm pevné tkalouny 40 cm dlouhé + cca 70 cm od dolního kraje oka na navázání
Všechny díly zpevněny na horní a spodní hraně všitou zpevňovací kurtou. 


Půl oblouk levý a pravý
Levý díl 8x4,5m
Pravý díl 8x4,5m
Na horní části po 25 cm pevné tkalouny 40 cm dlouhé
Všechny díly zpevněny na horní a spodní hraně všitou zpevňovací kurtou. 


Oblouk na malém jevišti
Levý díl 8x8m
Pravý díl 8x8m
Na horní části po 25 cm pevné tkalouny 40cm dlouhé
Všechny díly zpevněny na horní a spodní hraně všitou zpevňovací kurtou. 


Oblouk před zadní stěnou 
Levý díl 8x7m
Pravý díl 8x7m
Na horní části po 25 cm pevné tkalouny 40 cm dlouhé
Všechny díly zpevněny na horní a spodní hraně všitou zpevňovací kurtou. 

Šály levá a pravá
Levý díl 10x2m
Pravý díl 10x2m
Na horní části po 25 cm pevné tkalouny 40 cm dlouhé
Všechny díly zpevněny na horní hraně všitou zpevňovací kurtou. 

