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Organizační struktura ZP MV a počty pracovníků je uvedeno v následující tabulce
	Položka
	Počet

	Celkový počet zaměstnanců využívající IS
	600

	Celkový počet odborů a samostatných oddělení
	2 divize a ředitelství
Aktuální stav je uveden na webu ZP MV ČR https://www.zpmvcr.cz/o-nas

	Celkový počet informatiků
	46




2. [bookmark: _Toc524523364][bookmark: _Toc85463249]HW a SW prostředky

V technologickém centru Českých Radiokomunikací (TC) je provozován stávající finanční informační systém ZP MV (FIS), ukládána data a zajištěna komunikace jak směrem k ostatním informačním systémům ZP MV, tak i k uživatelům. 

V TC jsou provozovány následující služby infrastruktury:
Serverová infrastruktura
Pro databázovou i aplikační vrstvu jsou využívány 3 fyzické servery. Veškeré servery jsou rackového provedení.



Serverová virtualizace
Na serverech je implementován virtualizační SW VMware ESXi 6.7, který umožňuje efektivnější využití výpočetních zdrojů. Operační systém je Windows Server 2016 pro aplikaci a Linux SLES12 pro databázi Informix. 
Datové úložiště 
Pro centrální úložiště dat je využito diskové pole Fujitsu Eternus DX500 (2 x 150GB).
Diskové pole podporuje heterogenní prostředí a operační systémy typu Windows, UNIX, Linux a virtualizační platformy typu VMWare ESX a ESXi. 

SAN infrastruktura
Jednotlivá zařízení pro ukládání dat a servery, která k těmto zařízením přímo přistupují, jsou propojeny SAN (Storage Area Network) infrastrukturou SFP 16Gbs. Tato infrastruktura má redundantní architekturu, aby při výpadku jakékoli komponenty nebyla narušena funkčnost celého systému. Přepínače jsou založeny na FC technologii Brocade 300 SAN.

Síťová infrastruktura
Jednotlivé komponenty TC jsou napojeny prostřednictvím systému Firewall a jsou rozděleny na bezpečnostní zóny:
presentační vrstvu provádějící počáteční autentifikaci a autorizaci uživatele pro přístup k požadované aplikaci,
aplikační vrstvu definující rozhraní pro aplikační servery ve všech prostředích,
databázovou vrstvu definující rozhraní pro databázové clustery ve všech prostředích včetně napojení na SAN,
vrstvu správy a administrace, ve které jsou uloženy servery pro dohled, správu jednotlivých zón s přesně definovaným prostupem a autentifikací jednotlivých správců a dohledových systémů.

Komunikační infrastruktura (fyzická i logická)
Klientská vrstva zajišťuje uživatelské rozhraní pro přístup k aplikační logice hostovaných aplikací, popř. služeb.
Přístup k aplikacím TC   je pomocí předepsaného rozhraní, založeného na technologiích a jejich kombinacích:
webové služby (WS) s podporou architektury SOA, 
XML dokument s definovanou strukturou,
datový soubor s definovanou strukturou.

Zálohování a obnova dat
Pro řízení zálohování a obnovy dat je implementován zálohovací sw Commvault, který je určen pro snadné, spolehlivé a rychlé zálohování/obnovu velkých objemů dat. architektura zálohování je ve 3 úrovních (disk, disk, páska) a 2 lokalitách.

Stav aplikačního vybavení a popis jeho vazeb na nový projekt
V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny všechny technologické a aplikační sw provozované v technologickém centru Českých radiokomunikací:
	Technologický sw

	Active Directory 
	Doménový kontrolér

	SQL Server 2016
	Databázový systém

	Commvault 10
	 Zálohovací sw

	Windows Server 2016
	Serverový operační systém

	VMware 6.7
	Virtualizační sw

	Informix 12.10FC13
	Databázový systém

	Linux SLES 12,15
	Serverový operační systém

	Domino 9 HCL
	Poštovní server




	Aplikační sw

	Název systému
	RIS.NET

	Specifikace
	Finanční informační systém RIS.NET zajišťuje 3 hlavní procesy:
Ekonomika – vedení účetnictví a výkaznictví, správa pohledávek a závazků, bankovnictví;
Plánování příjmů a výdajů ve vazbě na zdravotně pojišťovací plán a fondy zdravotní pojišťovny;
Evidence majetku a jeho inventarizace.
RIS.NET je integrován na Pojišťovací informační systém AVA a další agendové 
systémy pro zpracování mezd a objednávek. Rozhraní na externí systémy je 
vytvořeno za účelem elektronického bankovnictví, zákonných povinností vůči Ministerstvu financí a komunikace s Kanceláří zdravotního pojištění.

	Dodavatel
	SAUL informační systémy spol. s r.o.

	Využití
	Cca 600 uživatelů

	Název systému
	Spisová služba VUMS Legend

	Specifikace
	Systém elektronické spisové služby je centrálním IS pro podporu evidence, 
zpracování a vypravení dokumentů. Systém disponuje standardním
rozhraním NSESSS 3.

	Dodavatel
	VUMS Legend s.r.o.

	Využití
	cca 600 uživatelů

	Název systému
	Pojišťovací informační systém AVA

	Specifikace
	Zpracovává agendy, které souvisí s činností ZP

	Dodavatel
	Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

	Využití:
	cca 600 uživatelů

	Název systému
	Mzdový systém KS MaP

	Specifikace
	Zpracovává mzdy

	Dodavatel
	KS – program s.r.o.

	Využití
	9 uživatelů

	Název systému
	Elektronický oběh dokumentů

	Specifikace
	Elektronický oběh dodavatelských faktur včetně schvalování   

	Dodavatel
	Ing. Petr Holub                                              

	Využití
	200 uživatelů

	Název systému
	CERP Centrální evidence regresních případů

	Specifikace
	Zpracovává regresní pohledávky

	Dodavatel
	VUMS legend s.r.o.

	Využití
	20 uživatelů

	Název systému
	Kancelář zdravotního pojištění

	Specifikace
	Komunikace s KZP                                             

	Dodavatel
	Kancelář ZP                                                  

	Využití
	5 uživatelů



3. [bookmark: _Toc524523365][bookmark: _Toc85463250]Lokální technické prostředky

Správa lokálních technických prostředků je uvedena v následující tabulce.

	Položka
	Popis

	Lokální pracovní stanice

	Monitor – rozlišení
	LCD s LED podsvícením o min. konfiguraci:
úhlopříčka min. 19” wide, rozlišení 1920x1080.

	Typ lokální pracovní stanice
	Běžné kancelářské PC s min. konfigurací:
CPU Intel i3 (i5), RAM 4 GB (max. 32 GB), disk 128 GB SSD (500 GB HDD), grafická karta integrovaná

	Operační systém
	Windows 10 Professional 32 a 64-bit 

	Správa lokálních stanic
	Je řešena centrální správa politik (nastavení práv lokálních uživatelů k operačnímu systému pracovní stanice) pomocí politik a rolí.
Ochrana proti škodlivému kódu (viry, malware apod.) je centralizovaná, pravidelné aktualizace probíhají na stanicích včetně systémových záplat centrálně.

	Periferie lokálních stanic

	Typy tiskáren
	Standardní laserové tiskárny převážně formátu A4, podporující oboustranný tisk s PCL 6, doplněné multifunkčními stroji formátu A3 
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