**Tabulka 1 – Vybavení učebny cizích jazyků**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nábytek | ks | Bez DPH | s DPH |
| Skříň policová s dveřmi bez zámků 700x450x1830, DTD 18 mm, dezén buk, | 3 |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |

**Tabulka 1 – Vybavení fyziky a chemie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nábytek | ks | Bez DPH | s DPH |
| Demonstrační stůl pro elektrickou výbavu | 1 |  |  |
| Elektrorozvaděč nízkonapěťový 0-24V, výkon 10A. | 1 |  |  |
| Dřevěná učitelská katedra s boxem a zámkem, 130x65, DTD buk s hranou ABS 2 mm. | 1 |  |  |
| Učitelská čalouněná židle, kovová konstrukce ploch oválný ocelový profil tl. 1,5 mm, | 1 |  |  |
| Lavice pro tři žáky, kovová konstrukce, DTD buk s PUR hranou. Příprava pro vedení el. proudu. | 10 |  |  |
| Elektropanel pro žákovské pracoviště. Odborná učebna fyziky. | 10 |  |  |
| Středový panel s umyvadlem, DTD lamino 18 mm, nerezová umyvadla s baterii. | 5 |  |  |
| Výškově stavitelná židle, kovová konstrukce ploch oválný ocelový profil tl. 1,5 mm | 30 |  |  |
| Laboratorní stůl (demonstrační stůl) fyzikální a chemické učebny se skříňkou pro elektrickou výbavu a mycím stolem, min. rozměry 210x60xx90, Odolný povrch desky stolu a kameninová výlevka. | 5 |  |  |
| Montáž | kpl |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |

**Tabulka 3 – Vybavení ICT učebny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nábytek | ks | Bez DPH | s DPH |
| Žákovský PC stůl pro dva žáky, dvoumístná lavice kovová konstrukce ploch oválný ocelový profil tl. 1,5 mm, PUR hrana | 6 |  |  |
| Dřevěná učitelská katedra s boxem a zámkem, 130x65, DTD buk s hranou ABS 2 mm. | 1 |  |  |
| Žákovská židle k PC, otočná výškově nastavitelná pomocí pístu s odolným CPL laminátem. | 12 |  |  |
| Učitelská židle k PC, otočná výškově stavitelná pomocí pístu čalouněná | 1 |  |  |
| Skříň policová s dveřmi bez zámků 700x450x1830, DTD 18 mm, dezén buk, | 3 |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |

**Tabulka 2 – Vybavení dílen 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nábytek | ks | Bez DPH | s DPH |
| Otevřená policová skříň policová s dveřmi bez zámků 1600x40x1800, DTD 18 mm, dezén buk, | 2 |  |  |
| Nízká policová skříň s dvířky 80x40x95, DTD 18mm | 2 |  |  |
| Skladební regály kovové – 5ti policové, lakované, 180x100x60 | 4 |  |  |
| Profesionální pracovní stůl do dílny – délka 1500x750x800mm | 2 |  |  |
| Dílenská židle ke stolům | 10 |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |