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	Zakázka

	Název:
	„Dodávka robotického karuselu“ v rámci operačního programu OP PIK - program Inovace pro projekt „Inovace výroby Prabos plus a.s. – výroba nových výrobků“

	Základní identifikační údaje

	Zadavatel

	Název:
	Prabos plus a.s.

	Sídlo:
	Komenského 9, 763 21 Slavičín

	IČ:
	26272857

	Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
	Ing. Juraj Vozár

	Účastník

	Název:
	


	Sídlo/místo podnikání:
	


	Tel./fax:
	


	E-mail:
	


	IČ:
	


	DIČ:
	


	Osoba oprávněná za účastníka jednat:
	


	Pověřený zástupce pro další jednání:
	


	URL adresa účastníka
	


	Celková cena dodávky:

	Cena celkem v EUR - bez DPH:
	


	DPH v EUR:
	

	Sazba DPH (v %):

	Cena celkem v EUR – vč. DPH:
	


	Doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy:

	Termín dokončení dodávky:
	



	Cena servisní hodiny v Kč/hod.:

	Cena servisní hodiny v Kč/hod.:
	



	Osoba oprávněná za účastníka jednat

	Datum a podpis oprávněné osoby
	

...................................
	razítko

	Titul, jméno, příjmení 
	


	Funkce
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Příloha č. 2 – Technická specifikace robotického karuselu (doplní uchazeč).

Je – li v této příloze uveden konkrétní obchodní název, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Uchazeč do níže uvedené tabulky doplní konkrétní parametry nabízeného stroje, kde nelze uvést konkrétní parametry, uvede ANO či NE:


	zařízení na výrobu PU/PU/Pryž podešví se třemi vrstvami/hustotami
	ANO
	

	zařízení na výrobu podešve pomocí TPU výlisku
	ANO
	

	funkce pro výrobu pomocí TPU filmu
	ANO
	

	rotační stůl s rychlým otáčením, pracovní ramena pro upnutí svrchového materiálu, stanice s formami pro nástřik podešví
	ANO
	

	počet pracovních pozic
	24
	 

	min. rozměr formy jedné pracovní pozice
	170 x 395 mm
	 

	max. rozměr formy jedné pracovní pozice
	203 x 403/533 mm
	 

	vzdálenost kopyta od otočného kloubu
	min. 333 mm
	 

	zdvih kopyta
	min. 190 mm
	 

	2 samočistící vstřikovací jednotky pro vstřikování polyuretanu PU
	ANO
	 

	čistič trysek
	ANO
	 

	robotické ovládání vstřikovacích jednotek
	ANO
	 

	elektrický panel na pohyblivém vozíku
	ANO
	 

	6 dávkovacích nádrží
	ANO
	 

	vzduchová sušička pro zásobníky
	ANO
	 

	6 zásobníků barev
	ANO
	 

	chladící jednotka
	ANO
	 

	jednotka pro kontrolu teploty
	ANO
	 

	sada pro ruční stříkání
	ANO
	 

	robot na hrubování krajů svrchového materiálu
	ANO
	

	sada náhradních dílů
	ANO
	

	UV lampa pro reaktivaci materiálů na bázi gumy a polyuretanu
	ANO
	 

	vysavač
	ANO
	 



Další podmínky zadavatele: 
- supervizor systém - vzdálená podpora a sledování výroby (součástí software)
- součástí software statistická analýza dat
- stroje a roboty nastaveny na teleservice
- dokončení pracovního cyklu při výpadku proudu
- vstřikovací jednotky vybaveny hydrodynamickým servo systémem pro dlouhodobou stabilitu
- před závěrečným testováním stroje u výrobce před odesláním technologie do místo určení je dodavatel povinen v předstihu oznámit kupujícímu začátek testů a umožnit mu účast a kontrolu při testování.
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