	Brno - Vedení v sekundárních kolektorech Kamenný vrch - vyzařovací kabel pro radiovou síť Kamenný vrch

	

	                                                                              Výkaz - výměr

	



A. Vybavení dispečinku, napojení na stávající radiovou síť v primárních kolektorech
	IPR
	Vysílací bod Radio over IP (IC-FR5100, duplexer, VE-PG2, instalační skříň vnitřní), 220 V
	1

	JUxx
	Propojovaci kabel, 1/2", N(M) - N(M)
	1

	Montážní materiál
	Spotřební montážní a instalační materiál
	1



B. Vyzařovací kabel včetně příslušenství

	RLKW12-50JFN
	Vyzařovací kabel - základní provedení (m)
	2 933

	N(M)
	Konektor N (male) pro RLKW12-50JFN
	32

	N(F)
	Konektor N (female) pro RLKW12-50JFN
	12

	TAS100L
	Příchytka na RLKW12-50JFN + lanko
	4 253

	Lanko 4 mm
	Lanko nerezové, průměr 4 mm (m)
	2 933

	Konzole, oka
	Příchycení lanka (nerez)
	1 467

	HSE12
	Zemnící souprava
	3

	DE12
	Dělič výkonu kabelového vyzařovacího vedení 1:2, VHF
	3

	OD10
	Odbočovač kabelového vyzařovacího vedení 1:2, VHF
	7

	Kxx
	Zakončovací zátěž 50 Ohm/vyzařovací anténa VHF
	11

	SK
	Skříň voděodolná pro umístění odbočovačů a děličů
	10

	RA-VHF-CZ
	Dvousměrný kabelový zesilovač signálu 146-174 MHz
	0

	JUxx
	Propojovaci kabel, 1/2", N(M) - N(M)
	10

	BL_x
	Přepěťová ochrana, IS-B50HN-C2
	1

	Montážní materiál
	Spotřební montážní a instalační materiál
	1



C. Montáž, sestavení a oživení

	Předmontáž
	Předmontážní příprava
	1

	Montáž
	Montáž vyzařovacích kabelů
	587

	Montáž
	Montáž vybavení dispečinku
	1

	Řízení projektu
	Řízení projektu, kontrolní dny, předání
	7




