Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace:  „Nástavba, postřikovač na hubení plevelů“

Nástavba pro komunální nosič nářadí 
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Výměnná nástavba na podvozek Zadavatele, Holder C 250
	Výměnná nástavba na podvozek Zadavatele, Holder C 250

	Maximální šíře nástavby 1500 mm
	Maximální šíře nástavby 1500 mm

	Čelní adaptér zajišťující aplikaci postřiku v šíři 1100 – 1500 mm, vybavený clonami zabraňujícími rozstřiku aplikačního roztoku mimo adaptér a zajišťující bezchybnou aplikaci i v případě větru
	Čelní adaptér zajišťující aplikaci postřiku v šíři 1100 – 1500 mm, vybavený clonami zabraňujícími rozstřiku aplikačního roztoku mimo adaptér a zajišťující bezchybnou aplikaci i v případě větru

	Čelní adaptér je vybaven výstražnými LED blikači 
	Čelní adaptér je vybaven výstražnými LED blikači 

	Osazení senzorů min. 3 ks., ovládající aplikaci postřiku s technologií lokalizující zelené rostliny (chlorofyl)
	Osazení senzorů ….. ks., ovládající aplikaci postřiku s technologií lokalizující zelené rostliny (chlorofyl)

	Výbava aktivními světelnými zdroji umožňujícími práci zařízení ve dne i v noci
	Výbava aktivními světelnými zdroji umožňujícími práci zařízení ve dne i v noci

	Automatická aplikace postřiku pouze na místa s výskytem zelených rostlin, ne celoplošná aplikace
	Automatická aplikace postřiku pouze na místa s výskytem zelených rostlin, ne celoplošná aplikace

	Pojezdová rychlost pro zabezpečení aplikace na rostliny 4 – 20 km/h
	Pojezdová rychlost pro zabezpečení aplikace na rostliny 4 – 20 km/h

	Postřiková dávka se automaticky přizpůsobuje pojezdové rychlosti
	Postřiková dávka se automaticky přizpůsobuje pojezdové rychlosti

	Nastavitelná citlivost senzorů umožňující práci na všech druzích povrchů.
	Nastavitelná citlivost senzorů umožňující práci na všech druzích povrchů.

	Ovládání zařízení z kabiny řidiče
	Ovládání zařízení z kabiny řidiče

	Výkon autorizovaného servisu po dobu životnosti zařízení
	Výkon autorizovaného servisu po dobu životnosti zařízení

	Cena nástavby .......     Kč včetně DPH



[bookmark: _GoBack]K nástavbě je vydán protokol o shodě, je vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 




