Požadavky na likvidaci odpadů – ulice Dobiášova
1 – Veškerá vyfrézovaná živice bude ponechána na místě(10%), odvezená na skládku TS 
      Pelhřimov(30%) nebo do místních částí města Pelhřimova (60%)  (max. dovozová vzdálenost 
      12 km)
2 – Podkladní štěrkové konstrukční vrstvy z vozovky budou použity znovu do zásypu rýh po 

      vodovodu a kanalizaci nebo pro zpevnění podloží komunikace
3 – Veškeré vybourané betonové konstrukce (např. obrubníky) a případné vybourané kusy 

      horniny rozpojené bouracím kladivem budou odvezeny k recyklaci na mezideponii PZ 

      Skrýšovská, kde bude provedeno nadrcení materiálu na opětovně použitelný recyklát frakce

      0-63 mm např. do vozovek nebo jako dobře zhutnitelný materiál do rýh

4 – Zhotovitel se přizpůsobí po dohodě s TS Pelhřimov svozovému dni pro odvoz komunálního 
      odpadu a v uvedený den umožní příjezd nákladního vozidla, které tuto službu zajišťuje!
5 – Odvoz a skládkování vytlačené zeminy (inert) z výkopu rýh pro inženýrské sítě je záležitostí 

      zhotovitele.
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