									Příloha č.4

	Požadované technické parametry reflektorů
	Nabízené parametry

	Název a značková specifikace
	

	Zdroj
	620W 
	

	Barva světla 
	 Studená bílá 7000K
	

	Intenzita světla
	22 000 Lumenů
	

	
	
	

	Funkce optiky
	7° - 53° Zoom
	

	
	4 x Shutter systém s funkcí plného black out jedním nožem
	

	
	Animační kotouč 360° Full Bi-directional
	

	
	Motorizovaná Iris clona
	

	
	Dvojí - variabilní frost filter-Lehký frost-Plný frost
	

	
	Autofocus
	

	
Barvy  a Goba
	CMY Mixing 
	

	
	High CRI filter
	

	
	6 x dichro filtry +  Minus Green + open
	

	
	2 x Gobo kolo, rotační a idextovatelné 16bit
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	Ovládání 
	3 + 5 pin DMX
	

	
	RJ 45, EtherCON, Art-NET, sACN
	

	
	TrueCON IN/OUT
	

	
	Interní  Wireless DMX Reciever
	

	
	Nastavitelný refresh frequency a Gamma  brightness
	

	
	RDM ovládání
	

	
	
	

	Maximální hmotnost
	36 kg 
	



