Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace 

pro zakázku s názvem:

„Technické služby Třešť, spol. s r.o. – nákladní vozidlo“ 

Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného zboží, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní zda nabízené plnění daný požadavek splňuje. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

[bookmark: _Hlk63664957][bookmark: _Hlk18646655]Technická specifikace: Nákladní vozidlo ……………. (dodavatel doplní typ, značku, apod. nabízeného plnění)

	                                                       
Nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb


	Nákladní automobil - požadavky:
	Požadavek zadavatele
	Nabídka – doplní dodavatel

	Nové nepoužité vozidlo
	ano
	

	Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
	ano
	

	Druh vozidla – nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb
	ano
	

	Kategorie vozidla
	N3G
	

	Celková hmotnost vozidla min. 18000 kg
	ano
	

	Těžká řada nákladního automobilu
	ano
	

	Dvounápravové vozidlo 4x4
	ano
	

	Konstrukční rychlost min. 80 km/hod.
	ano
	

	Výkon motoru min. 235 kW (320 koní)
	ano
	

	Převodovka manuální
	ano
	

	Převodové stupně půlené (půlky)
	ano
	

	Odpružení přední nápravy listovými pery nebo vzduchové
	ano
	

	Vzduchové odpružení zadní nápravy (nevýlučná podmínka)
	ano
	

	Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy
	ano
	

	Převod náprav pro komunální použití
	ano
	

	Přední pneumatiky vodící, celoroční, univerzální pro letní i zimní provoz, rychlostní index G
	ano
	

	Zadní pneumatiky záběrové, celoroční, univerzální pro letní i zimní provoz, rychlostní index G
	ano
	

	Palivová nádrž minimální objem 150 litrů
	ano
	

	Uzávěry všech nádrží (i AdBlue) uzamykatelné
	ano
	

	Kabina:
	Požadavek zadavatele
	Nabídka – doplní dodavatel

	Kabina krátká, dvousedadlová
	ano
	

	Strana řízení (pravostranný provoz)
	vlevo
	

	Počet míst k sezení
	2
	

	Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené
	ano
	

	Klimatizace
	ano
	

	Centrální zamykání
	ano
	

	Ovládání oken dveří elektrické
	ano
	

	Přední nárazník ocelový s povrchovou úpravou
	ano
	

	Zadní stěna kabiny řidiče s oknem
	ano 
	

	EU čelní zrcátko na straně spolujezdce
	ano
	

	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané, elektricky nastavitelné
	ano
	

	Zpětné zrcátko vyhřívané, el. nastavitelné
	ano
	

	Topení nezávislé
	ano
	

	Denní svícení a mlhová světla
	ano
	

	2 ks pracovní světla na zadní části kabiny
	ano
	

	1 ks pracovní osvětlení vzadu u závěsu pro přívěs, zapojené na vypínač hlavního pracovního osvětlení
	ano
	

	2 ks výstražné LED světlomety oranžové barvy na střeše kabiny
	ano
	

	Barva kabiny bílá nebo oranžová (podle toho jaký je standard bez příplatku)
	ano
	

	Další výbava:
	Požadavek zadavatele
	Nabídka – doplní dodavatel

	1 ks schránka na nářadí uzamykatelná včetně montáže (rozměry dle prostorových možností)
	ano
	

	2 ks reflexní sklopná tabulka „A“
	ano
	

	Boční zábrany proti vklínění/podjetí
	ano
	

	1 ks zakládací klín, 1 ks držák klínu včetně montáže
	ano
	

	Zástěrky a kryty čepů kol (min. vpředu)
	ano
	

	Spojovací zařízení třída C50-X, průměr čepu 50 mm, včetně vývodů ABS, elektrozásuvky a vzduchových koncovek
	ano
	

	Digitální tachograf na karty min. 2 řidičů
	ano
	

	Čelní deska pro radlici, hydraulika vpředu
	ne
	

	Hever 12t, lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta
	ano
	

	Rezervní kolo (bez držáku na autě samostatně dodané)
	ano
	

	Systém pro výměnu nástaveb (nosič nástaveb, vedlejší pohony):
	Požadavek zadavatele
	Nabídka – doplní dodavatel

	Případná úprava stávajícího nosiče NN3, stávající nástavby S3 a nástavby NKH (pokud bude potřeba)
	ano
	

	Nosič nástaveb pro vozidlo o celkové hmotnosti min. 18000 kg
	ano
	

	Těžké provedení nosiče nástaveb (celková hmotnost nástavby od 3000 kg do 11000 kg)
	ano
	

	Zápis nástavby do technického průkazu
	ano
	

	Systém musí umožnit rychlou výměnu nástavby, výměnu musí zvládnout jeden pracovník bez použití nářadí nebo zvedací techniky
	ano
	

	Na dodané vozidlo musí pasovat stávající sklopná korba a výměnný hákový nosič kontejnerů (nevýlučná podmínka)
	ano
	

	Systém musí umožnit použití stávající výměnné třístranné sklápěcí korby 
	ano
	

	Systém musí umožnit použití stávajícího výměnného hákového nosiče kontejnerů 
	ano
	

	Objem hydr. olejové nádrže min. 200 litrů
	ano
	

	Jednotka pro řízení nástavby
	ano
	

	2 okruhový pohon hydraulického systému 
	ano
	

	1. vedlejší pohon - okruh pístové čerpadlo min. 86 l/min. na PTO, N221/10C (160 litrů), bez příruby, f=1,35/1,62, poloha cca 2:00 hodiny
	ano
	

	Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na převodovce, jízdní provoz
	ano
	

	2. vedlejší pohon - okruh pístové čerpadlo min. 64 l/min. na PTO, NL4C (105 litrů), bez příruby, f=1,17/1,40, poloha cca 4:00 hodiny
	ano
	

	Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na vedlejším pohonu, jízdní provoz
	ano 
	

	Vývod hydr. okruhu 160 litrů pro pohon nástavby do zadní pravé části vozidla
	ano
	

	Vývod hydr. okruhu 105 litrů pro pohon nástavby do zadní levé části vozidla
	ano
	

	Vývod odkapné větve do zadní pravé části vozidla
	ano
	

	Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou (specifický řídící modul) a regulace meziotáček motoru za přední kapotou a kabinou řidiče
	ano
	

	Vývod elektro připojení nástavby 24V, v zadní levé části vozidla v blízkosti hydr. rychlospojek
	ano
	

	Vývod pneumatického okruhu do levé zadní části vozidla (v blízkosti hydr. rychlospojek)
	ano
	

	Záruka, termín dodání, platební a ostatní podmínky:
	Požadavek zadavatele
	Nabídka – doplní dodavatel

	Záruka min. 24 měsíců
	ano
	

	Termín dodání do 270-ti dnů od podpisu smlouvy, nejpozději 28. 2. 2022
	ano
	

	Doprava do Třeště, místo předání Třešť
	ano
	

	Návod k obsluze v ČJ
	ano
	

	Povinná výbava dle platné legislativy ČR
	ano
	

	Zaškolení obsluhy v místě předání vozidla
	ano
	

	Zajištění servisních služeb vlastními zdroji i přímo u zákazníka
	ano
	




