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Příloha č. 1

Technická specifikace

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

	Vymezení požadavku dle parametrů

	Název
	Splnění požadavku (ANO – NE)
	Uveďte skutečnou hodnota parametru (je-li to relevantní), případně ANO nebo NE

	Základní parametry stroje

	Celková technická hmotnost vozidla min. 5 000 kg
	ANO
	

	Rozměry vozidla maximálně 4 700 × 1 650 × 2 200 mm
	ANO
	

	Legislativní celková hmotnost vozidla do 3 500 kg
	ANO
	

	Užitečná technická hmotnost vozidla min. 2,3 t
	ANO
	

	Motor, pohon, řízení, podvozek

	Pohon motorem o výkonu min. 105 kW, chlazení vodou
	ANO
	

	Emisní limit dle platných předpisů o emisních normách  
	ANO
	

	Bezúdržbový filtr pevných částic      
	ANO
	

	Pohon 4×4, pohon přední nápravy odpínatelný
	ANO
	

	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
	ANO
	

	Rozvor 2 900 – 3 000 mm
	ANO
	

	Výfuk vyvedený nahoru za kabinou
	ANO
	

	Palivová nádrž min. 80 l, uzamykatelné víčko
	ANO
	

	Elektronická regulace pracovních otáček a tempomat
	ANO
	

	Synchronizovaná mechanická převodovka s redukcí 
	ANO
	

	Zapínání redukce elektrické, spínačem z pracoviště řidiče
	ANO
	

	Plazivý chod –  nejnižší pracovní rychlost nižší než 1 km/h
	ANO
	

	Přejezdová rychlost min. 85 km/h 
	ANO
	

	Servořízení (s posilovačem)
	ANO
	

	Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce
	ANO
	

	Přední náprava s nezávislým zavěšením s vinutými pružinami
	ANO
	

	Zadní náprava pevná s listovými pružinami
	ANO
	

	Kotoučové brzdy na všech kolech
	ANO
	

	Rezervní kolo shodné s namontovanými
	ANO
	

	Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneumatiky M+S)
	ANO
	

	Ochranný nástřik rámu vozidla
	ANO
	

	Zakládací klín
	ANO
	

	Kabina

	Sklápěcí kabina, třímístná
	ANO
	

	Nerezavějící opláštění kabiny
	ANO
	

	Odpružené sedadlo řidiče 
	ANO
	

	Varovné reflexní pruhy
	ANO
	

	Povinná výbava vozidla (zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník)
	ANO
	

	Střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety – zapsáno v TP
	ANO
	

	Maják oranžové barvy na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny) – zapsaný v TP
	ANO
	

	Počítadlo provozních hodin motoru a hydrauliky (samostatně)
	ANO
	

	Nový nosič musí být vybaven pohonnou komunální hydraulikou takto:

čerpadlo namontováno na nezávislém vývodu z motoru – funkce za jízdy a řazení
	ANO
	

	Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny
	ANO
	

	Dostatečný výkon čerpadla hydrauliky, tlak min. 200 barů
	ANO
	tlak

	Pro ovládání čelních nesených nástaveb bude hydraulický systém dopředu vyveden s následujícími funkcemi:

	- zvedání a spouštění
	ANO
	

	- pevná a plovoucí poloha 
	ANO
	

	Spínač v kabině pro uvolnění tlaku v rychlospojkách
	ANO
	

	Chladič hydraulického oleje s dostatečným výkonem i ve vyšších teplotách
	ANO
	

	Nádrž na hydraulický olej s ukazatelem stavu
	ANO
	

	Přední upínací deska
	ANO
	

	Potahy sedadel
	ANO
	

	Kontejnery

	Kontejner – typ 1

	Počet ks
	ANO
	3

	Objem v rozmezí 15 – 17 m3
	ANO
	

	Nosnost max. 9 000 kg
	ANO
	

	Šířka v rozmezí 1800 – 1900 mm
	ANO
	

	Dvoukřídlá vrata s otevíráním 270° vzadu
	ANO
	

	Dvě překlopná zařízení na straně vrat
	ANO
	

	Shora otevřený
	ANO
	

	Háčky po obvodu pro připevnění sítě
	ANO
	

	Kontejner – typ 2

	Počet ks
	ANO
	1

	Objem v rozmezí 10 – 11 m3
	ANO
	

	Nosnost max. 9 000 kg
	ANO
	

	Šířka v rozmezí 1800 – 1900 mm
	ANO
	

	Pevná čela
	ANO
	

	Dvě překlopná zařízení na straně zkosení
	ANO
	

	Shora otevřený
	ANO
	

	Háčky po obvodu pro připevnění sítě
	ANO
	

	Kontejner – typ 3

	Počet ks
	ANO
	3

	Objem v rozmezí 4 - 5 m3
	ANO
	

	Nosnost dle specifikace dodávaného nosiče
	ANO
	

	Šířka v rozmezí 1700 – 1800 mm
	ANO
	

	Ve třetině sklopné bočnice
	ANO
	

	Háčky po obvodu pro připevnění sítě
	ANO
	

	Nosič kontejnerů

	Kapacita zdvihu min. 2 500 kg
	ANO
	

	Výška háku min. 900 mm 
	ANO
	

	Elektrické ovládání na kabelovém ovladači z kabiny řidiče včetně blokovacích funkcí
	ANO
	

	Hydraulické vnější jištění kontejneru se signalizací v kabině
	ANO
	

	Dokumentace k nástavbě: doklad o shodě, záruční list, návod na obsluhu a údržbu
	ANO
	

	Další všeobecné požadavky

	Doložení kopie základního tech. popisu vozidla, vydaného MD ČR
	ANO
	

	Záruka na dodané zařízení a všechny jeho části nebo příslušenství v trvání min. 24 měsíců
	ANO
	Poč. měsíců:



	Doba dodání max. 90 dní od podpisu kupní smlouvy
	ANO
	Specifikujte termín dodání:



	Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 2 hodin
	ANO
	


Zadavatel požaduje jako přílohu vyplněné technické specifikace doložit kopii základního technického popisu vozidla, vydaného Ministerstvem dopravy ČR.
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