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Specifikace předmětu plnění části B veřejné zakázky
VYBAVENÍ DÍLNY TISKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Multifunkční digitální barevný stroj

Specifikace:
· barevné, multifunkční, formát A3 s technologií tuhého inkoustu
· Tisk ze zařízení USB zařízení, automatický oboustranný tisk, zabezpečený tisk, odložený tisk, nastavení: Earth Smart, IDENTIFIKACE ÚLOHY, vzorová sada, tvorba brožur, výběr desek, vložené listy a stránky as výjimkami, výběr média podle atributu, tisk více stran na list, vodoznaky, návěští, přizpůsobení novému formátu média, oddělovače průhledných folií, výběr výstupního zásobníku, kvalita tisku, uložení a obnovení nastavení ovladače, zvětšit/zmenšit, převrácení obrazu, obousměrné informace o stavu, změna měřítka, překrývání, tisk přímo na fax  ( vyžaduje volitelnou sadu pro faxování), otočení obrazu, monitorování úloh
· rychlost 38 str./min. barevně, 50 str./min. ČB
· flexibilní rychlost tisku od 31 – 60 str./min. barevně, 32 – 85 str./min. ČB
· pracovní zátěž 150 000 stran/ měsíc
· průměrný měsíční objem tisku 15 tisíc až 75 tisíc stran
· paměť zařízení 160GB pevný disk, 1 GB systémové paměti a 1 virtuální paměti (EPC, 1,5 GHz procesor)
· Volitelná zařízení pro dokončovací zpracování: odsazovací výstupní zásobník (OCT), kancelářský finisher: horní zásobník s kapacitou 250 listů, vstupní zásobník s kapacitou 2000 listů, vícepolohové sešívání 50 listů, děrování 2 nebo 4 otvorů (volitelně)
· Velkokapacitní finišer: horní zásobník s kapacitou 250 listů, vstupní zásobník s kapacitou 3000 listů, vícepolohové sešívání 100 listů, děrování 2 nebo 4 otvorů (volitelně)
· Velkokapacitní finišer na tvorbu brožur: horní zásobník s kapacitou 250 listů, vstupní zásobník s kapacitou 3000 listů, vícepolohové sešívání 100 listů, tvorba brožur s vazbou V1, sklad ve tvaru V, děrování 2 nebo 4 otvorů (volitelně)
· Zařízení pro sklad ve tvaru Z/C s velkokapacitním finišerem a zařízením na tvorbu brožur: přidává skládání formátu A4 ve tvaru C a Z. 
· Vkladač s velkokapacitním finišerem a velkokapacitním finišerem se zařízením na tvorbu brožur: přidává předtištěné vložené listy





Technické parametry zařízení:

Podpora médií: 
Standardně: 
· automatický duplexní podavač dokumentů, 100 listů, 
· zásobníky 1 – 2: každý po 550 listech, formát: uživatelské formáty A5 – A3,
· zásobník 3 : 2100 listů, formát A4
· manuální podavač: 100 listů, formát uživatelské formáty 104 x 210 mm až 320 mm x 457 mm,
· gramáže médií: všechny výstupní zásobníky 60 – 220 g/m2

Volitelně:
· velkokapacitní podavač (HCF: 4000 listů, formát A4)
· sady pro velkokapacitní podavač (nutný), sada pro vkládání formátu A3 kratší stranou s kapacitou 2000 listů nebo sada pro vkládání formátu A4 kratší stranou s kapacitou 2000 listů

Kopírování: 
· Výstup první strany: již za 8,2 sekundy, rozlišení max. 600 x 600 dpi
· Funkce kopírování: automatické oboustranné kopírování, automatické zvětšení/ zmenšení, ovládací panel s barevnou dotykovou obrazovkou, elektronické předběžné kompletování, automatický výběr zásobníku, Build Job, inverzní/ převrácený obraz, tvorba brožur, kopírování více stran na stránce, vkládání desek a oddělovačů, vzorová sada, kopírování knih, mazání okrajů, jednobarevný režim, opakování obrazu, předlohy smíšených formátů, posunutí obrazu, uložení a obnovení naprogramování úlohy, přerušení velké úlohy, průhledné folie, číslování Bates

Skenování: 
· Rychlost skenování (s duplexním automatickým podavačem předloh) 60 str./min. barevně, 84 str./ min. ČB
· Funkce skenování: skenování do sítě, skenování e-mailu, skenování do složky, skenování na SMB nebo FTP, prohledávatelné soubory PDF, PDF/A, XPS, linearizované soubory PDF, JPEG, TIFF, skenování na paměťové zařízení s rozhraním USB

Faxování:  
· Standardně – internetový fax a faxový server
· Volitelně – faxování ze zařízení (volitelně s jednou a dvěma linkami) s funkcí LAN Fax a přesměrování faxu

Zabezpečení:
· Standardně – zabezpečený tisk, pověřování prostřednictvím NDS/LDAP/Krberos/SMB, zabezpečení přepisování pevného disku, heslem chráněné PDF, 256 bitové šifrování pevného disku, šifrování FIPS 140-2, IPsec, 8802.1x, SNMP v 3.0
· Volitelně – čtečka karet USB, sada pro podporu čipových karet

Další:
· Zadavatel, upozorňuje, že servisní smlouva na tuto dílčí část bude uzavřena s vítěznou firmou, která bude hrazeno mimo projekt
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