Příloha č. 5 – technická specifikace

Dílenský učitelský stůl s pevnou výškou 850 mm a podvěšeným kontejnerem
Pracovní deska buk. spárovka tl. 45 mm s povrchovou úpravou horkým voskem.
Vpravo podvěšený kontejner s rozměry 600 × 600 × 595 mm. Korpus kontejneru z lakované laťovky.
1× zásuvka v. čílka 124 mm,
2× zásuvka v. čílka 188 mm,
1× centrální zámek.
Podnože dílenského stolu mají nohy z ocelového profilu 60 × 60 mm
s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou, zakončené rektifikačními šrouby s patkami Ø 50 mm z elastomeru zajišťujícími protiskluzovou stabilitu.

Polyuretanová dílenská učitelská židle
výškově stavitelná, plynový píst, báze plast, nastavitelná výška opěráku,
extend, kolečka, nosnost max. 120 kg

Univerzální studentský dílenský stůl
plynule výškově stavitelný pomocí kličky, pracovní deska buková spárovka tl.45 mm, podélné strany zesíleny na tl. 100 mm, 2× truhl. svěrák, 1× upínací Al lišta.
Šířka 1500 mm
Hloubka 650 mm
Výška 700–920 mm

Nastavování pracovní výšky dílenského stolu se provádí centrálně z jednoho místa na dílenském stole pomocí odnímatelné kličky. Při otáčení kličkou se vysouvají nebo zasouvají všechny 4 nohy dílenského stolu současně a mechanismus zdvihu umožňuje nastavení libovolné výšky v rámci daného výškového rozsahu.
Pracovní deska vyrobena z bukové spárovky tl. 45 mm s povrchovou úpravou horkým voskem a leštěním, přičemž obě dlouhé strany jsou ještě zesíleny na tl. 100 mm.
Přední zesílená hrana je navíc v celé délce osazena zapuštěnou upínací lištou pro snadné upnutí originálního volitelného doplňkového vybavení (např. podložky pro práci s lupínkovou pilkou, podložky se zámečnickým svěrákem atd.). Upínací lišta je zhotovena z přesného profilu o rozměrech 40×40 mm vyrobeného ze slitiny hliníku EN AW-6060 dle DIN EN 12020. Obě kratší boční strany pracovní desky osazeny vždy jedním truhlářským svěrákem s odnímatelnou kovovou kličkou. Svěráky umístěny v rozích blíže k přední pracovní hraně stolu zrcadlově proti sobě. Buková čelist svěráku vždy opatřena otvorem pro Al doraz (podpěrák) a měkčenou vrstvou tl. 4 mm pro šetrné a neklouzavé upnutí obrobku. Vřeteno svěráku kovové včetně dvou trnů pro přesné vedení.
Podnože dílenského stolu z ocelového profilu 60x60 mm s povrchovou úpravou a na pravé i levé straně osazeny držákem pro možné uložení čelisti truhlářského svěráku. Nohy podnoží zakončeny rektifikačními šrouby s patkami Ø 50 mm z elastomeru zajišťujícími protiskluzovou stabilitu.






Otočná studentská stolička
sedák buk, průměr 350 mm, výška 450–570 mm, skryté vřeteno, kovová konstrukce stabilní 5-ti paprsková základna s kluzáky

Protikus / upínací přípravek k truhlářskému svěráku na pracovním stole
upínací protikus určený pro použití s truhlářským svěrákem dílenského pracovního stolu,
jádro z vícevrstvého dřevěného materiálu (např. buková multiplexová překližka),
přední strana opatřena měkčenou upínací vrstvou,
drážkování upínací plochy min. v rozsahu: 
· 1× vodorovná drážka,
· 2× svislé drážky,
konstrukce umožňující průchod vodicích tyčí a závitového vřetena svěráku,
zadní strana vybavena integrovaným magnetickým uchycením (např. neodymové magnety),
provedení vhodné pro opakované použití ve školní dílně,
kompatibilní s běžnými truhlářskými svěráky používanými na dílenských stolech,
funkčně a kvalitativně ekvivalentní řešení typu VARIO‑GRIP nebo ekvivalent.

Dílenský svěrák s podložkou
Šířka čelistí 100 mm, rozpětí 125 mm, upevněný na bukové základně tl. 45 mm
Upínací podložka opatřena mechanismem, který umožňuje bezpečný posun v AI upínací liště dílenského stolu a zároveň pevné upnutí v libovolném místě tét upínací lišty bez nutnosti použití nářadí

Podložka pro řezání lupínkovou pilou
Plynule výškově stavitelná, rozsah nastavení 220 mm
Podložka opatřena mechanismem, který umožňuje bezpečný posun v AI upínací liště dílenského stolu a zároveň pevné upnutí v libovolném místě této upínací lišty bez nutnosti použití nářadí

Posuvný doraz pro fixaci obrobku
Úhlový profil z masivního hliníku, tl. 20 mm, upínání excentrickou pákou.
Upínací mechanismus umožňuje bezpečný posun v AI upínací liště dílenského stolu a zároveň zajišťuje pevné upnutí v libovolném místě této upínací lišty bez nutnosti použití nářadí.

Hliníkový doraz
Délka 120 mm, průměr 25 mm.
S frézovanou upínací plochou a kuličkovým zámkem.

Pokosnice
Vyrobena z bukového dřeva, vodící drážky umožňují řezání v úhlech 45° a 90°.
Upevňěna na bukovém špalíku s upínacím mechanismem, který umožňuje bezpečný posun v AI upínací liště dílenského stolu a zároveň pevné upnutí v libovolém místě této upínací lišty bez nutnosti použití nářadí.


Krycí deska na pracovní plochu
Ochrana pracovní plochy dílenského stolu při práci s nátěrovými hmotami, lepidly či keramickou hlínou

Svěrka k uchycení krycí desky
Z ocelového plechu šířky 30 mm a tloušťky 2 mm.
Povrchová úprava pozink.
Rozsah upnutí 95–115 mm.

Vozík
Vozík pro uložení 16 ks dílenských svěráků s podložkou a pro 16 ks podložek k řezání lupínkovou pilkou.
3x ložná plocha. 1000 x 600 mm
2 otočná a 2 pevná kola
Průměr kola 125 mm

Závěsná rozvodná kostka
4x zásuvka 230 V, 16 A
Uzlový řetěz délky 2 m pro zavěšení, přívodní kabel délky 2,3m, hmotnost 2 kg.

Skříň vysoká uzamykatelná se základním vybavením pro práci se dřevem
dekor buk, korpus tl. 19 mm, 2× plné dveře, 4× police z MDF tl. 22 mm s povrchovou
úpravou v dekoru buk s přední ABS hranou. 
(Z vrchní strany mají police na celou šířku dvě řady předvrtaných otvorů,
celkem 59 v každé řadě, pro vkládání dřevěných distančních lišt, které vymezují jednotlivé bloky se sadami nářadí.)
1× zásuvka vnitřně rozdělena na třetiny, 1× výsuvný odvíjecí systém na brusný pap.
Vybavení určeno pro 16 žáků
ŠxHxV 1000 x 545 x 1907

Vybavení skříně:
Sady nářadí uloženy v označených blocích, držácích, boxech a vnitřní zásuvce

	Nářadí
	Počet kusů

	Pilka čepovka 300 mm
	8

	Ocelová obdélníková škrabka (cidlina)
	16

	Brusný blok z aglomerovaného korku
	16

	Úhelník
	16

	Odvíjecí systém pro brusný papír
	1

	50m role brusného papíru zrnitost 60, 80, 120
	1

	Skládací metr 2 m
	8

	Šídlo s kulatou špičkou
	16

	Řezbářský nůž
	16

	Dláto šíře 8, 10 mm
	8

	Dláto šíře 14, 16 mm
	16

	Truhlářská palička hranatá
	16

	Truhlářské kladivo
	16

	Rašple půlkulatá 250 mm
	16

	Rašple kulatá 250 mm
	8

	Rašple plochá 250 mm
	16

	Pilník půlkulatý 250 mm
	16

	Popruhová svěrka
	4

	Úhelník 45° (135°)
	1

	Truhlářský rejsek
	1

	Pokosník hybný
	1

	Honovací brousek 100 x 50 x 20 mm
	1

	Hoblík délka 240 mm
	1

	List do lupínkové pilky (jemný, střední, hrubý)
	8

	Truhlářská svěrka 200, 300 mm
	8

	Rám lupínkové pilky
	16

	Pilka pokosová
	16

	Úložná bedna zelená
	3


Skříň vysoká uzamykatelná se základním vybavením pro práci s kovem
Dekor buk, korpus tl. 19 mm, 2× plné dveře, 5× police z MDF tl. 22 mm s povrchovou úpravou v dekoru buk s přední ABS hranou. 
(Z vrchní strany mají police na celou šířku dvě řady předvrtaných otvorů,
celkem 59 v každé řadě, pro vkládání dřevěných distančních lišt vymezujích jednotlivé bloky se sadami nářadí.)
1× zásuvka vnitřně rozdělena na třetiny.
Vybavení určeno pro 16 žáků

Vybavení skříně:
Sady nářadí uloženy v označených blocích, držácích, boxech a vnitřní zásuvce

	Nářadí
	Počet kusů

	Pilka na železo
	16

	Pilník čtyřhranný 8 mm
	16

	Pilník kruhový
	16

	Pilník tříhranný 15 mm
	16

	Pilník plochý 20 x 5 mm
	16

	Pilník půlkulatý (úsečový) 20 x 6 mm
	16

	Zámečnické kladivo 300 g
	16

	Pákové přední štípací kleště délka 180 mm
	4

	Kleště kombinované délka 180 mm
	16

	Kleště štípací stranové délka 160 mm
	16

	Kleště ploché délka 160 mm
	16

	Kleště kulaté délka 160 mm
	16

	Nůžky rovné délka 180 mm
	16

	Sada průbojníků - 6 dílná
	1

	Sada vyrážečů - 6 dílná
	1

	Sada raznic čísel 0-9, výška znaků 5 mm
	1

	Sada raznic písmen A - Z, výška 5 mm
	1

	Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12
	1

	Sada 6 jehlových pilníků
	8

	Zámečnický úhelník příložný 150 x 100 mm
	16

	Důlčík
	16

	Středící úhelník
	8

	Rýsovací jehla rovná délka 175 mm
	16

	Přesné rýsovací kružítko 175 mm
	8

	Posuvné měřítko 150 mm
	8

	Nůžky na plech délka 240 mm pravá verze
	4

	Nůžky na plech délka 240 mm levá verze
	4

	Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12
	16

	Přepravní bedna modrá
	2

	Mazací sprej 400 ml
	4

	Sortér s průhledným víkem
	1

	Sada vrtáků
2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm
	
8

	Úložná bedna modrá
	3




Soustruh na dřevo v kovovém provedení
Funkční malý model soustruhu na dřevo vyhotovený z celokovových částí, tříčelisťové sklíčidlo, možnost upnutí obrobku až do průměru 50 mm, vzdálenost mezi středy až 140 mm. Dodávka soustruhu ve smontovaném stavu upevněném na základové desce pro snadnou manipulaci. Napájení přes adapter 12V / 230V. Variabilní sestava, kterou lze rozšířit o další obráběcí stroje frézka, vrtačka apod. díky upínacímu drážkovému systému mezi hlavními nosnými prvky stroje.
Tento model je bezpečně použitelný pro děti od 8 let.

Lupínková pilka v kokovém provedení
Funkční malý model lupínkové pilky vyhotovený z celokovových částí, včetně min. 10ks pilových listů. Dodávka lupínkové pily ve smontovaném stavu upevněné na základové desce pro snadnou manipulaci. Napájení přes adapter 12V / 230V. Variabilní sestava, kterou lze rozšířit o další obráběcí stroje frézka, vrtačka apod. díky upínacímu drážkovému systému mezi hlavními nosnými prvky stroje.
Tento model je bezpečně použitelný pro děti od 8 let.
Lupínková pilka je speciálně navržena tak, aby čepel vibrovala proti pokožce, aniž by způsobovala zranění.

Vertikální frézka a vrtačka v kovovém provedení
Obráběcí centrum umožňuje přesné vrtání v libovolném úhlu a pohybuje se podél os X, Y a Z. Osa X má posuv 145 mm, osa Y 32 mm a osa Z má posuv 32 mm.
Dva posuvy pro nastavení příčného stolu, třetí se používá pro posuv v ose Z.
Kleštiny s upínacím rozsahem 1 až 6 mm.
Součástí jsou tři naváděné, otočné suporty pro práci ve všech třech osách. 
Z vrtačku lze rychle přestavět na frézku. Lze na ní upnout nástroje do průměru 6 mm.
Dodávka je ve smontovaném stavu upevněném na základové desce pro snadnou manipulaci. Napájení přes adapter 12V / 230V.

Bruska v kovovém provedení
Funkční malý model brusky vyhotovený z celokovových částí.
Bruska je pro konečnou úpravu obrobků ze soustruhu a z vertikální frézky. 
Dále umožňuje nabroušení nástrojů.
Dodávka brusky ve smontovaném stavu upevněné na základové desce pro snadnou manipulaci. Napájení přes adapter 12V / 230V.

Sada přípravků pro tváření kovu za studena
Včetně upínacích podložek a montážního příšlušenství
Sada umožňuje pracovat s velikostí materiálu od 10mm × 1,6mm do 20mm × 3mm. 

Sada obsahuje:
· Nástroj pro děrování a stříhání ocelových pásů včetně měřícího nástavce
· Přípravek pro ohýbání, nýtování a válcování 
· Ohýbačka pro malé ozdobné svitky
· Spirálová ohýbačka pro ohýbání trubek
· Přípravek pro tvorbu kroucených prvků, umožňuje opakované kroucení plochých tyčí a zakřivení do tvaru „S“ nebo „C“
· Šablona pro spirály.
· Brožura s výkresy a pokyny pro 14 projektů a 100 ilustrací

Stavebnice pro demonstraci a pochopení fotovoltaiky, větrné energie, vodní energie, elektrické mobility a palivových článku
Stavebnice je speciálně uzpůsobena pro studenty druhého stupně. Stavebnice je ve složeném stavu v kompaktním provedení (snadno přenositelná).
Stavebnice umožňuje komplexní pochopení obnovitelných zdrojů ve zjednodušené formě přizpůsobené učivu druhého stupně ZŠ.
Stavebnice obsahuje různé solární moduly, potenciometry, žárovky, větrný stroj, elektrický model auta, modul vodního kola, didaktické materiály pro učitele a studenty.

Rozsah experimentů:
Formy energie a spotřebiče, základní principy rotačního kotouče, vlastnosti barev, barevná iluze s Benhamovým kotoučem a reliéfní kotouč závislost výkonu solárního článku na jeho ploše, závislost výkonu solárního článku na úhlu dopadu světla, závislost výkonu solárního článku na intenzitě osvětlení, závislost výkonu solárního článku na zátěži, voltampérová charakteristika a činitel plnění solárního článku, vliv změny rychlosti větru a vliv rychlosti na větrnou turbínu.
Rozběhová rychlost větru u větrné turbíny a změna napětí turbíny. Charakteristické křivky větrné trubíny. Vliv počtu lopatek rotoru a vliv směru větru.
Vliv nastavení úhlu lopatek a vliv tvaru lopatek. Voda jako zdroj energie a vliv výšky pádu vody.
Co je to elektrolyzér a charakteristická křivka elektrolyzéru. Co je to palivový článek a charakteristická křivka článku. Provoz elektrického auta s reverzibilním palivovým článkem.







