Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace

Svozové vozidlo
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Podvozek s pohonem zadní nápravy určený  pro montáž HNJ (hydraulického nakládacího jeřábu) a  HNK (hákového nakladače kontejnerů)
	Podvozek s pohonem zadní nápravy určený  pro montáž HNJ (hydraulického nakládacího jeřábu) a  HNK (hákového nakladače kontejnerů)

	Rozvor náprav min. 3800mm
	Rozvor náprav min. 3800mm

	Celková hmotnost vozidla max. 11990kg
	Celková hmotnost vozidla max. 11990kg

	Nosnost podvozku min. 8000kg
	Nosnost podvozku min. 8000kg

	Pneumatiky  -  velikost pneumatik  17,5“, další rozměry dle nabídky
	Pneumatiky  -  velikost pneumatik  17,5“   rozměry pneumatik odpovídající zatížení náprav

	Palivová nádrž  plechová objem min.140 l, uzamykatelná
	Palivová nádrž  plechová objem min.140 l, uzamykatelná

	
	

	Motor

	Motor 4-válcový, plní normu Euro5
	Motor 4-válcový, plní normu Euro5

	Výkon motoru min. 130kW
	Výkon motoru min. 130kW

	Vozidlo musí umožňovat provoz na palivo směsná motorová nafta SMN30 dle ČSN 656508
	Vozidlo musí umožňovat provoz na palivo směsná motorová nafta SMN30 dle ČSN 656508

	Vyhřívání palivového filtru   
	Vyhřívání palivového filtru   

	Motorová brzda  
	Motorová brzda  

	Omezovač rychlosti elektronický 89km/h
	Omezovač rychlosti elektronický 89km/h

	Tempomat  
	Tempomat  

	Výfuk vyvedený dole 
	Výfuk vyvedený dole 

	
	

	Převodovka

	Převodovka manuální min.6ti stupňová  
	Převodovka manuální min.6ti stupňová  

	Vedlejší vývod pro pohon nástavby
	Vedlejší vývod pro pohon nástavby

	
	

	Nápravy

	Mechanické odpružení přední a zadní nápravy
	Mechanické odpružení přední a zadní nápravy

	Stabilizátor na přední nápravě   
	Stabilizátor na přední nápravě   

	Přípustné zatížení přední nápravy min. 4700 kg   
	Přípustné zatížení přední nápravy min. 4700 kg   

	Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě
	Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě

	Stabilizátor zadní nápravy   
	Stabilizátor zadní nápravy   

	Přípustné zatížení zadní nápravy min. 8400 kg   
	Přípustné zatížení zadní nápravy min. 8400 kg   

	Plnohodnotné rezervní kolo s držákem
	Plnohodnotné rezervní kolo s držákem

	
	

	Řízení

	Volant výškově a sklonově nastavitelný
	Volant výškově a sklonově nastavitelný



	Rám

	Zadní nárazník
	Zadní nárazník

	Přední nárazník ocelový 
	Přední nárazník ocelový 

	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče
	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče



	Brzdy

	Antiblokovací systém (ABS)   
	Antiblokovací systém (ABS)   

	Kotoučové brzdy na přední nápravě   
	Kotoučové brzdy na přední nápravě   

	Kotoučové brzdy na zadní nápravě  
	Kotoučové brzdy na zadní nápravě  



	Kabina

	Krátká kabina denní
	Krátká kabina denní

	Lakování kabiny oranžová  RAL 2011
	Lakování kabiny oranžová  RAL 2011

	Centrální zamykání   
	Centrální zamykání   

	Okna tónovaná   
	Okna tónovaná   

	Okna v zadní stěně kabiny  
	Okna v zadní stěně kabiny  

	Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné  
	Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné  

	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné

	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a  elektricky nastavitelné  
	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a  elektricky nastavitelné  

	Ramena zrcátek pro šířku nástavby  2400 -  2500 mm   
	Ramena zrcátek pro šířku nástavby  2400 -  2500 mm   

	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené  
	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené  

	2 sedadla na místě spolujezdce
	2 sedadla na místě spolujezdce

	Větrací klapka ve střeše kabiny
	Větrací klapka ve střeše kabiny

	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  
	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  

	Digitální tachograf
	Digitální tachograf

	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná
	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná

	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)   
	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)   

	2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny
	2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny

	Autorádio
	Autorádio

	Mechanický odpojovač akumulátorů
	Mechanický odpojovač akumulátorů



	Ostatní

	Autolékárnička  
	Autolékárnička  

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Zvedák hydr.10 t
	Zvedák hydr.10 t

	Sada nářadí   
	Sada nářadí   

	Podkládací klín
	Podkládací klín

	Sada žárovek
	Sada žárovek

	Hasicí přístroj 2kg
	Hasicí přístroj 2kg





	Položka
	Nabídková cena za stroj v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena





Hákový nosič kontejnerů (HNK)
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Nosič vyroben dle normy DIN 30722
	Nosič vyroben dle normy DIN 30722

	Nosič v teleskopickém provedení
	Nosič v teleskopickém provedení

	Umožňující překládání kontejneru na přívěs
	Umožňující překládání kontejneru na přívěs

	Kapacita zdvihu min 6 000 kg 
	Kapacita zdvihu min 6 000 kg 

	Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách
	Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách

	Výška háku 1 000 mm
	Výška háku 1 000 mm

	Automatická pojistka háku
	Automatická pojistka háku

	Nosič pro kontejnery o délkách  3 000  –   4 200  mm
	Nosič pro kontejnery o délkách  3 000  –   4 200  mm

	Venkovní ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla
	Venkovní ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla

	Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče
	Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče

	Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
	Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče

	Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině
	Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině

	Hmotnost max 890 kg 
	Hmotnost max 890 kg 

	CE provedení
	CE provedení

	Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka
	Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka

	Veškeré čepy zušlechtěny
	Veškeré čepy zušlechtěny

	Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky
	Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky

	Barevné provedení RAL 7021
	Barevné provedení RAL 7021




	Další výbava podvozku a nosiče kontejnerů (bude zahrnuto do ceny hákového nosiče kontejnerů)

	Plastové blatníky se zástěrkami
	Plastové blatníky se zástěrkami

	Boční zábrany proti podjetí
	Boční zábrany proti podjetí

	Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny
	Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny

	Uzamykatelná schránka na nářadí, objem min 100 l
	Uzamykatelná schránka na nářadí, objem min 100 l

	Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy
	Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy




	Položka
	Nabídková cena za stroj v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena












Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ)
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Zdvihový moment min 7,5 tm 
	Zdvihový moment min 7,5 tm 

	Verze jeřábu se zkráceným sklopným ramenem umožňující větší zdvihací výšku pod hákem, a manipulaci s objemnými břemeny blízko sloupu jeřábu  
	Verze jeřábu se zkráceným sklopným ramenem umožňující větší zdvihací výšku pod hákem, a manipulaci s objemnými břemeny blízko sloupu jeřábu  

	Hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců min 4 300 mm
	Hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců min 4 300 mm

	Systém automatických zámků zamezující posunu trámců podpěr během přepravy
	Systém automatických zámků zamezující posunu trámců podpěr během přepravy

	Otočné podpěry 
	Otočné podpěry 

	Otočový systém s  rozsahem otáčení min 360°
	Otočový systém s  rozsahem otáčení min 360°

	Proporcionální hydraulický rozvaděč s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země
	Proporcionální hydraulický rozvaděč s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země

	 Horizontální dosah min. 7 m 
	 horizontální dosah min. 7 m 

	Minimální zdvihová síla při maximálním horizontálním dosahu 900 kg
	Minimální zdvihová síla při maximálním horizontálním dosahu 900 kg

	Hák s nosností min. 5,4 t a bezpečnostní západkou
	Hák s nosností min. 5,4 t a bezpečnostní západkou

	Hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr bez náplní max 1250 kg
	Hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr bez náplní max 1250 kg

	Bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky
	Bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky

	HNJ vyroben v souladu s DIN 15018
	HNJ vyroben v souladu s DIN 15018

	Výbava HNJ je v souladu s ČSN EN 12999
	Výbava HNJ je v souladu s ČSN EN 12999

	Omezovač zdvihového momentu
	Omezovač zdvihového momentu



	Další výbava nakládacího jeřábu

	Jedna přídavná funkce k rozvaděči aktivovaná na konec výložníku
	Jedna přídavná funkce k rozvaděči aktivovaná na konec výložníku

	Min. 6ti funkční dálkové rádiové ovládání
	Min. 6ti funkční dálkové rádiové ovládání

	Řetězový mechanismus pro vysýpání jednokomorových zvonů na separovaný odpad
	Řetězový mechanismus pro vysýpání jednokomorových zvonů na separovaný odpad



	Řízený systém stability vozidla s HNJ

	Systém řídící stabilitu ve dvou pracovních zónách (nad nástavbou a nad kabinou)
	Systém řídící stabilitu ve dvou pracovních zónách (nad nástavbou a nad kabinou)

	Systém rozlišující práci HNJ na levé, či pravé straně vozidla
	Systém rozlišující práci HNJ na levé, či pravé straně vozidla

	HNJ pracující i v případě vysunutí a zapatkování pouze jedné opěry na straně manipulace
	HNJ pracující i v případě vysunutí a zapatkování pouze jedné opěry na straně manipulace

	Na straně se zcela vysunutou opěrou bude zabezpečen maximální výkon jeřábu
	Na straně se zcela vysunutou opěrou bude zabezpečen maximální výkon jeřábu

	Při částečně vysunuté, nebo zasunuté, ale zapatkované opěře bude jeřáb výkonově pracovat omezeně dle přednastavené hodnoty délky zapatkování
	Při částečně vysunuté, nebo zasunuté, ale zapatkované opěře bude jeřáb výkonově pracovat omezeně dle přednastavené hodnoty délky zapatkování




	Položka
	Nabídková cena za stroj v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena





























Velkoobjemový kontejner 1) – 1 kus

Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

	Výška oka háku: 1.000 mm 
	Výška oka háku: 1.000 mm 

	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 
	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 

	Délka (vnější): 3.800 mm 
	Délka (vnější): 3.800 mm 

	Šířka vnější): 2.350 mm 
	Šířka vnější): 2.350 mm 

	Výška (vnější): 1.700 mm 
	Výška (vnější): 1.700 mm 

	Podlaha: 2,5 mm 
	Podlaha: 2,5 mm 

	Stěny: 2 mm 
	Stěny: 2 mm 

	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran 
	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran 

	Bočnice v polovině výšky sklopné 
	Bočnice v polovině výšky sklopné 

	Příslušenství: háčky na síť či plachtu
	Příslušenství: háčky na síť či plachtu

	Žebřík na předním čele kontejneru
	Žebřík na předním čele kontejneru

	Barva: šedá RAL 7037
	Barva: šedá RAL 7037




	Položka
	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH

	typ
	cena















Velkoobjemový kontejner 2) – 1 kus
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

	Výška oka háku: 1.000 mm 
	Výška oka háku: 1.000 mm 

	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 
	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 

	Délka (vnější): 3.800 mm 
	Délka (vnější): 3.800 mm 

	Šířka vnější): 2.350 mm 
	Šířka vnější): 2.350 mm 

	Výška (vnější): 1.700 mm 
	Výška (vnější): 1.700 mm 

	Podlaha: 2,5 mm 
	Podlaha: 2,5 mm 

	Stěny: 2 mm 
	Stěny: 2 mm 

	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran 
	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran 

	Bočnice v polovině výšky sklopné 
	Bočnice v polovině výšky sklopné 

	Sítové otvírací víko kontejneru podélně dělené na dvě strany – síto 40x40x3 mm
	Sítové otvírací víko kontejneru podélně dělené na dvě strany – síto 40x40x3 mm

	Žebřík na předním čele kontejneru
	Žebřík na předním čele kontejneru

	Barva: šedá RAL 7037
	Barva: šedá RAL 7037




	Položka
	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH

	typ
	cena















Valníkový kontejner – 1 kus

Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

	Výška oka háku: 1.000 mm 
	Výška oka háku: 1.000 mm 

	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I140 
	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I140 

	Délka vnější 3.800 mm 
	Délka vnější 3.800 mm 

	Šířka vnější 2.350 mm 
	Šířka vnější 2.350 mm 

	Výška vnitřní: 400 mm 
	Výška vnitřní: 400 mm 

	Zesílený rošt podlahy 
	Zesílený rošt podlahy 

	Podlaha: 3 mm 
	Podlaha: 3 mm 

	Stěny: 2 mm 
	Stěny: 2 mm 

	Provedení zadního čela: sklopné dolů a odnímatelné
	Provedení zadního čela: sklopné dolů a odnímatelné

	Provedení bočnic: bočnice nedělené, sklopné, odnímatelné, zadní sloupek odnímatelný
	Provedení bočnic: bočnice nedělené, sklopné, odnímatelné, zadní sloupek odnímatelný

	Příslušenství: kotevní tyč po obou stranách spodního okraje podlahy
	Příslušenství: kotevní tyč po obou stranách spodního okraje podlahy

	Barva: šedá RAL 7037 
	Barva: šedá RAL 7037 




	Položka
	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH

	typ
	cena














Kontejnery na separovaný odpad – „zvon“ – 15 kusů

Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

	Objem min. 1,1  m3
	Objem min. 1,1  m3

	Typ odpadu: tetrapack – nápojové kartony
	Typ odpadu: tetrapack – nápojové kartony

	Barva oranžová
	Barva oranžová

	Jednokomorové
	Jednokomorové

	Spodní výsyp
	Spodní výsyp




	Položka
	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH

	typ
	Cena (celková za 15 ks)





















Vzor závěru cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 



