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Průvodní zpráva

Oprava komunikace v ulici Hrdlívské, Smečno

Dokumentace pro ohlášení stavby

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1. Identifikační údaje stavby

stavba:       Oprava komunikace v ulici Hrdlívské, Smečno 
stupeň:       Dokumentace pro ohlášení stavby

Investor:     Město Smečno, náměstí T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno
                   IČO 00234893
Projektant: Ing. Josef Širc, Na Vinici 444, 274 01 Slaný, autorizovaný projektant  

                  dopravních staveb, č. 0000142
                  IČO 40909336, DIČ CZ 5404191892
2.1. Základní charakteristika stavby a její účel
Projektová dokumentace řeší opravu stávajících místních komunikací v ulici Hrdlívské  ve Smečně. 

Jedná se o obslužnou místní komunikaci funkční třídy C3, která se napojuje na silnici II/236 Smečno Slaný a vede s ní v souběhu. Současně jsou obě ulice propojeny dvěmi příčnými ulicemi dl. 72, resp 108,5 m. Celková délka opravy vlastní hlavní trasy je 304,8 m. Dále přechází v pokračování polní cesty.  

Navržené komunikace slouží k obsluze stávajících i nově budovaných rodinných domků. Tranzitní doprava zde je nulová. Veškerá doprava je cílová a zdrojová, realizovaná osobními vozidly. Do lokality zajíždí vozidla technických služeb a jiné obsluhy ( stěhování a další zásobování) 

Stávající silnice byla provozem a výstavbou inženýrských sítí poškozena. Stmelený kryt vozovky zůstal pouze lokálně. Navržená oprava se provede v rozsahu stávajících ploch a místně se rozšíří na parametry požadované současnými normami a požadavky.  
Na základě posouzení stávajícího stavu, obslužnosti, rozsahu a skladby zástavby bylo s investorem dohodnuto provedení návrhu celkového řešení jako obytná zóna. 
Silnice je v proměnné šířce, 3- 6 m,  s asfaltovým krytem, lemována obrubníky s převýšením 10 cm na styku se zatravněním. Komunikace zajišťující jak provoz techniky tak pěších je společná a je provedena jednotně s asfaltovým krytem. Pěší v obytné zóně mají přednost před automobily a vyloženě pěší trasy nebudou vyznačeny. Na silnici se přímo napojují vjezdy na sousední pozemky. Alespoň na hranici pozemků města se vjezdy zpevní. 

Opticky s jiným povrchem jsou navrženy odstavné plochy pro osobní vozidla.

Ve smyslu stávajícího dopravního režimu zůstává  úsek ulice od začátku až po větev D slepý. Začátek ulice Hrdlívské bude uzavřen závorou, nebo sloupkem k zabránění průjezdu. Musí být zachována možnost otevření v případě nutnosti. Šířka komunikací je 3,0 resp 5,5 resp. 6 m. Lokálně je komunikace zúžena na 3,5 m vložením odstavné plochy, jako zpomalujícího prvku na trase. 
Odvodněna je do nových uličních vpustí napojených na stávající kanalizaci. Na konci trasy, kde kanalizace není k dispozici budou provedeny vsakovací jímky.

V ulici jsou situovány stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě. Některé z nich, které zasahují do komunikací v podélném směru se přeloží. Příčné křížení se zajistí kabelovou ochranou.
Provoz pěších je zde  minimální, týká se hlavně rezidentů. 
Hrana komunikace se zpevní osazením betonového obrubníku ABO 2-15 ( 150/250/1000) nastojato s převýšením 12 cm , do betonového lože z betonu B 12,5, na rozhraní vozovky a vjezdu ABO 13-10, s max. převýšením 2 cm. 
 Bilance ploch:
Celková výměra opravované komunikace je 1966 m2, chodníků 53 m2, vjezdů a zpevněných dlážděných ploch je 633 m2. 
2.2. Dosavadní využití území
Jedná se o veřejné komunikace, které zajišťují příjezd ke stávající zástavbě rodinných domů. Pěší se pohybují volně po pojížděných plochách. S ohledem na stávající ( minimální)  provoz vozidel to není až tak nebezpečné. Ulice není průjezdní. Jedná se hlavně o  využívání rezidenty.

Špatný, až dezolátní stav omezuje provoz v zimě a při dešti. 
2.3 Majetkoprávní vztahy
Oprava komunikace se provádí pouze v rámci rozsahu asfaltového krytu stávající komunikace. Ta se nachází na pozemcích které jsou ve vlastnictví obce, nebo Středočeského kraje ve správě SÚS Kladno, které s opravou souhlasí.

Dotčené pozemky:
p.č. 350  Milan a Alžběta Goliášovi, Slánská 165, 273 05 Smečno
                ( doložen souhlas se stavbou)
p.č. 1360 příčná ulice, ostatní  komunikace,  ostatní plocha, Město Smečno, náměstí  T. G.  

                  Masaryka 12, 273 05 Smečno

p.č. 1361 příčná ulice NENÍ ZAPSÁNA NA LV

                z PK vyplývá, že se jedná o p.č. 818/1, vlastník Město Smečno, náměstí  T. G.  

                  Masaryka 12, 273 05 Smečno

                                                             p.č. 821/8, vlastník Město Smečno, náměstí  T. G.  

                  Masaryka 12, 273 05 Smečno

p.č. 303/4 zahrada ( ve skutečnosti ulice s cestou), Město Smečno, náměstí  T. G.  

                  Masaryka 12, 273 05 Smečno

p.č. 1020 ostatní plocha, vlastník Město Smečno, náměstí  T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

p.č. 998/1 NENÍ ZAPSÁNA NA LV, 

                 z PK vyplývá, že se jedná o p.č. 817, vlastník Město Smečno, náměstí  T. G.  

                  Masaryka 12, 273 05 Smečno 
p.č. 1327, NENÍ ZAPSÁNA NA LV,  z PK vyplývá, že se jedná o p.č. 1497, vlastník   

                 Středočeský kraj, Zborovská  81/11, Praha 5-Smíchov. 

                  Ve správě Správy a údržby silnic Kladno, přísp. organizace, Železárenská 1566,     

                  272 01 Kladno.

p.č. 1326, NENÍ ZAPSÁNA NA LV,  z PK vyplývá, že se jedná o p.č. 1497, vlastník   

                 Středočeský kraj, Zborovská  81/11, Praha 5-Smíchov. 

                  Ve správě Správy a údržby silnic Kladno, přísp. organizace, Železárenská 1566,     

                  272 01 Kladno.

3. Podklady a průzkumy: 
· Zaměření stávajícího polohopisného a výškového stavu zpracované geodetickou kanceláří HCM s.r.o. zpracovanou v 03.2008 pod z,č. 2008 074.
· Projektová dokumentace Ing. Petra Novotného  ( Hlaváčova 179, Pardubice)

Z 04.2003, zak. Č. 12/1/0000/03
· výškový syst. Balt. p.v. Souř. systém S-JTSK

· Prohlídka na místě včetně konzultací se zástupci města.

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Na opravu komunikace nebyly vzneseny ze strany příslušných organizací žádné speciální požadavky. 
Křížení s podzemními inženýrskými sítěmi by mělo být provedeno již při jejich pokládce. Pokud nebylo provedeno, provede se po jejich ověření ve smyslu požadavku jejich správců v místech vjezdů, které jsou v místě opravy chodníků.  Kabeláže budou ochráněny kabelovými chráničkami. 
 Provádění veškerých stavebních prací v ochranném pásmu inženýrských sítí  bude prováděno dle podmínek jejich správců. 

Nedojde k  zúžení silnice oproti stávajícímu stavu. Lokálně byly zatravněné plochy využívány k parkování vozidel. V návrhu bude osazen převýšený obrubník chránící i  zeleň. 
Odvodnění státní silnice nebude narušeno. Napojení na asfaltový kryt st. silnice bude provedeno s plynulým přechodem.
Dodavatel zpracuje dle postupu prací dopravně inženýrské opatření a zajistí   před zahájením stavby dopravně inženýrské rozhodnutí, aby byla zajištěna bezpečnost dopravního provozu na silnici a bezpečnost provádění stavby.

 5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace je vyhotovena ve smyslu Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, respektuje příslušné ČSN,  technické podmínky provádění staveb (TP) a technické kvalitativní podmínky provádění staveb (TKP). 
6. Podmínky územního plánování.
Oprava místní komunikace se provádí  za účelem zajištění bezpečnosti dopravního provozu a chodců, snížení nákladů na údržbu. Oprava komunikací je jedním z důležitých ale dlouhodobých bodů územního plánu města. 
7. Věcné a časové vazby na sousední stavby

Navržená stavba nenavazuje na jiné stavby. 

V rámci předchozích staveb byly  v uličním prostoru položeny inženýrské sítě a proto se nepředpokládá se v dohledné době provádění dalších výkopových prací. které by mohly dodatečně zasahovat do opravovaných ploch. 
8. Předpokládaná lhůta výstavby

Investor má v plánu provedení stavby ve druhé polovině roky 2008 . 
Vyhotovil ing. Josef Širc
Ing. Josef Širc, Na Vinici 444, Slaný

312520517, 602207858

