**Základní technická specifikace**

* dodavatel nátěru posoudí, zda může být nový ochranný nátěr prováděn na stávající nátěr bez jeho předchozího odstranění nebo v některých místech musí dojít k odstranění stávajícího nátěru tak, aby byl dosažen co nejlepší antikorozní efekt
* **ochranný nátěr musí odpovídat ČSN EN ISO 12944**
* **životnost nového nátěru musí být minimálně 10 až 15 let, tomu musí odpovídat tloušťka vrchního nátěru, která musí být silná minimálně 100 mikrónů**
* **dodavatel nátěru je na kovové konstrukce povinen použít výhradně barvy typu Hempadur 15570 šedého odstínu č. 11320 , tam kde bude třeba opravit i základní nátěr a Hempathame Fast Dry 55750 odstínu RAL 9007 jako vrchní nátěr, použití jiného typu barev ani jiných odstínů není přípustné**
* **splnění minimální tloušťky nátěru, tj. 100 mikrónů bude při převzetí díla překontrolováno specializovanou firmou na předem určených místech, která nebudou známa dodavateli, dílo nebude převzato a zaplaceno, pokud nebude minimální tloušťka nátěru docílena, vše bude uvedeno na předávacím protokolu**
* nátěr bude prováděn po nástupištích, tak jak jsou uvedena v krycím listu, přičemž než bude započat nátěr na dalším z nástupišť, musí být předchozí nástupiště kompletně dokončeno
* nátěr bude prováděn za plného provozu, dodavatel umožní přístup cestujících na nástupní hranu ale viditelně a bezpečně jej oddělí od prostoru, kde se zrovna natírá
* dodavatel může provádět nátěry jen v takovém počasí, aby kvalita a trvanlivost nátěru mohla být zaručena a musí přitom dodržet postup uvedený na údajovém (technickém) listu jednotlivých typů nátěrových systémů, který je součástí zadávací dokumentace
* veškeré dodavatelské práce musí být ukončeny nejpozději do 30. 9. 2024
* dodavatel zajistí, zabezpečí a odpovídá, aby na natíraný úsek DT neměli přístup nepovolané osoby a nemohlo tak dojít k jejich zranění, ke znečištění oděvu a pod, pokud k tomu dojde, veškerou odpovědnost nese dodavatel nátěru
* pokud dojde k potřísnění barvou ploch, které nemají být natírány (např. skleněné a polykarbonátové výplně, dřevěné obložení, elektrické osvětlení) musí dodavatel na své náklady zajistit odstranění barvy z potřísněných ploch
* pokud bude nutno demontovat kvůli nátěru elektrické osvětlení DT a po provedení nátěru jeho zpětnou montáž, provede toto dodavatel nátěru buď sám, nebo si k tomu zajistí poddodavatele, náklady potom zahrne do celkové ceny
* pokud bude nutno kvůli nátěru demontovat kalené sklo, polykarbonát nebo cokoli, co bude provádění nátěru překážet, je dodavatel po provedení a zaschnutí nátěru namontovat předepsaným způsobem zpět na své místo, pokud při tom dojde ke zničení poškozené součásti, tuto nahradí na své náklady
* nátěry budou prováděny místy několik metrů nad zemí, dodavatel to musí mít na zřeteli, musí na to být vybaven a musí mít řádně proškolený personál pro tento typ prací, objednavatel nenese žádnou odpovědnost za zranění personálu dodavatele
* dřevěné okrasné výplně nosníků budou demontovány, naskládány na palety, spojovací materiál uložen do beden či krabic a odvezen na adresu zadavatele zakázky nebo jinou adresu po předchozí dohodě se zadavatelem
* dodavatel se bude při pracích řídit doporučením stavebně technického průzkumu č. 2019-KSS009 zpracovaným firmou Projekt OKV s.r.o. Havlíčkův Brod z února 2019, který je součástí tohoto poptávkového řízení
* odpadkové koše, stožáry na umístění označníků zastávek i jiných dopravních značek nejsou součástí dodávky
* turistické značky musí být po dokončení nátěrů obnoveny