**Technická specifikace k doplnění**

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

**„Předcházení vzniku odpadů ve městě Choceň – II etapa – kompostéry a nádoby“**

Uchazeč

Název:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

**Zahradní kompostér o objemu min. 1 000 l – 120 ks**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem na kompostéry** | **Nabídka uchazeče**(doplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Objem kompostérů | min. 1 000 l | ANO / NE |
| Spodní základna | průměr min. 130 cm | ANO / NE |
| Výška | min. 100 cm | ANO / NE |
| Plná tloušťka stěn | min. 4 mm | ANO / NE |
| Hmotnost | min. 20 kg  | ANO / NE |
| Barva | černá / zelená | ANO / NE |
| Materiál | vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) | ANO / NE |
| Tepelná odolnost | min. -30 °C až +45 °C | ANO / NE |
| Odolný proti UV záření | ANO | ANO / NE |
| Provzdušňovací otvory | po celém obvodu kompostéru (ze všech stran) | ANO / NE |
| Vyjímání kompostu | z více stran | ANO / NE |
| Kompostér bez dna kvůli styku s půdou | ANO | ANO / NE |
| Životnost | min. 6 let | ANO / NE |
| Záruka | min. 48 měsíců | ANO / NE |
| Hmotnostní podíl recyklátu | 100%  | ANO / NE |
| Normy, certifikáty, shody | vydané, platné a akreditovaným subjektem posuzování shody, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343, a případně i některou z dalších norem řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR (v souladu se „zeleným zadáváním“ dle Pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 v platném znění při zahájení výběrového řízení) | ANO / NE |

**Velkoobjemový kontejner na dřevo o objemu min. 12 m3 – 1 ks**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | **Nabídka uchazeče**(doplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Typ | AVIA | ANO / NE |
| VOK | nepůlený, hákový | ANO / NE |
| Materiál nádoby | ocelový plech | ANO / NE |
| Tloušťka materiálu | min. 2 mm boky, min. 3 mm podlaha | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 12 m3 | ANO / NE |
| Barva nádoby | MODRÁ  | ANO / NE |
| Pro výšku háku | cca 1 m | ANO / NE |
| Šířka  | min. 2,1 m | ANO / NE |
| Délka  | min. 3,7 m | ANO / NE |
| Výška  | min. 1,7 m | ANO / NE |
| Háky/oka pro upevnění sítě nebo plachty po celém obvodu | ANO | ANO / NE |
| 1 ks plachta | ANO | ANO / NE |
| Zadní vrata | otevírání na panty, dvoukřídlé vrata, nesklopné | ANO / NE |
| Těsnění zadních vrat | ANO | ANO / NE |
| Manipulační žebřík vně | ANO | ANO / NE |
| Sklopné bočnice |  vlevo - ve výšce 1 m od podlahy, panty v celé délce najednou; bočnice v celé délce vlevovpravo - nesklopné | ANO / NE |
| Nášlapné stupnice | včele u háku | ANO / NE |
| Boky VOK | celistvé včele | ANO / NE |

**Velkoobjemový kontejner na dřevo o objemu min. 12 m3 – 1 ks**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | **Nabídka uchazeče**(doplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Typ | AVIA | ANO / NE |
| VOK | nepůlený, hákový | ANO / NE |
| Materiál nádoby | ocelový plech | ANO / NE |
| Tloušťka materiálu | min. 2 mm boky, min. 3 mm podlaha | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 12 m3 | ANO / NE |
| Barva nádoby | MODRÁ  | ANO / NE |
| Pro výšku háku | cca 1 m | ANO / NE |
| Šířka (vnitřní) | min. 2,1 m | ANO / NE |
| Délka (vnitřní) | min. 3,7 m | ANO / NE |
| Výška (vnitřní) | min. 1,7 m | ANO / NE |
| Háky/oka pro upevnění sítě nebo plachty po celém obvodu | ANO | ANO / NE |
| 1 ks plachta | ANO | ANO / NE |
| Zadní vrata | otevírání na panty, dvoukřídlé vrata  | ANO / NE |
| Těsnění zadních vrat | ANO | ANO / NE |
| Manipulační žebřík vně | ANO | ANO / NE |
| Sklopné bočnice | ve výšce 1 m od podlahy, panty v celé délce najednou; bočnice v celé délce vlevo i vpravo  | ANO / NE |
| Nášlapné stupnice | včele | ANO / NE |
| Boky VOK | celistvé | ANO / NE |

**Nádoba na plast o objemu min. 240 l – 200 ks**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | **Nabídka uchazeče**(doplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 240 l | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Barva nádoby |  černá se žlutým víkem | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny (tloušťka) | min. 3 mm | ANO / NE |
| Normy, certifikáty | ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i víku | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů)(z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření min. na 40 % obvodu víka | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 90 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PLAST“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PLAST“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem: CHOCEŇ | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovaný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

**Nádoba na plast o objemu min. 120 l – 50 ks**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | **Nabídka uchazeče**(doplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 120 l | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Barva nádoby | černá se žlutým víkem | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny (tloušťka) | min. 3 mm | ANO / NE |
| Normy, certifikáty | ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i víku | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření min. na 40 % obvodu víka | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 52 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PAPÍR“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PLAST“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem: „MĚSTO CHOCEŇ“ | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovaný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

**Nádoba na papír o objemu min. 240 l – 100 ks**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | **Nabídka uchazeče**(doplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 240 l | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Barva nádoby | černá s modrým víkem | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny (tloušťka) | min. 3 mm | ANO / NE |
| Normy, certifikáty | ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i víku | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření min. na 40 % obvodu víka | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 90 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PAPÍR“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PAPÍR“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem: „MĚSTO CHOCEŇ“ | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovaný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

V………..… dne………..

 ……………………………………

jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za uchazeče