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Technické parametry nabídky








          Doplní uchazeč
	Stroje jsou koncipovány pro svařování bimetalových pilových pásů o rozměru
	Délka pásu
	Rozpětí v mm

	
	Šířka pásu
	Rozpětí v mm

	
	Tloušťka pásu
	Rozpětí v mm

	 
	 
	

	Výbava strojů
	Uložení min. 50 svařovacích programů, s možností zálohování na USB flash disk
	Ano - ne

	
	 Žíhání řízeno pomocí pyrometru
	Ano - ne

	
	Programovatelné nastavení velikosti odtavení 
	Ano - ne

	
	Pneumatické upínání pilových pásů
	Ano - ne

	
	Zakladač pilových pásů šířek 13-20 mm – 1ks
	Ano - ne

	
	Středový doraz – 1ks
	Ano - ne

	

	Příslušenství
	Bruska výronků s pneumatickým zakládáním
	Ano - ne

	
	10 ks náhradních elektrod pro pásy do šířky 20 mm
	Ano - ne

	
	10 ks náhradních elektrod pro pásy šířky 27 mm a větší
	Ano - ne

	 
	 
	

	Nabídková cena zahrnuje
	Doprava do místa plnění
	Ano - ne

	
	Instalace v sídle zadavatele
	Ano - ne

	
	Školení obsluhy
	Ano - ne

	
	
	

	
	Záruka 12 měsíců
	Ano - ne
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