
Soupis dodávaných materiálových a technologických komponent 

Zadavatel určuje účastníkům technické podmínky pro předmět plnění zakázky, kterými vymezuje předmět díla. 
V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. 
Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek. 


Prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že níže uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme předmět plnění přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Předmět plnění splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

Celková cena za níže uvedený předmět plnění je ve výši 
	Nabídková cena bez DPH
	Výše DPH
	Nabídková cena včetně DPH

	
	
	



V……………… dne ……………


			
…………..………………………….
(Jméno, příjmení, podpis osoby 
oprávněné jednat za dodavatele)
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Popis byl vytvořen automaticky]


	SESTAVA
	PODSESTAVA
	NÁZEV KOMPONENTY
	OZNAČENÍ / VÝKRES / SPECIFIKACE
	ks
	Dílo bude dodáno v počtu a v souladu se specifikaci uvedenou v příloze č.2 ZD 

	KONTEJNER
	KONTEJNER
	technologický kontejner 4,5 m
	OS-01-S01
	1
	[Ano/Ne]

	KONTEJNER
	VĚTRÁNÍ
	větrací ventilátor - technologická část
	diagonální potrubní ventilátor s EC motorem; průměr 250 mm; výkon 1300 m3/h
	1
	[Ano/Ne]

	KONTEJNER
	VĚTRÁNÍ
	větrací ventilátor - spalinová část
	potrubní axiální ventilátor s EC motorem, průměr 250 mm, výkon 2000 m3/h
	1
	[Ano/Ne]

	KONTEJNER
	VĚTRÁNÍ
	tlumič hluku
	vzduchotechnický tlumič hluku, průměr 250 mm, délka 600 mm
	1
	[Ano/Ne]

	KONTEJNER
	VĚTRÁNÍ
	objímka
	Objímka 250 kovová s gumou
	1
	[Ano/Ne]

	KONTEJNER
	VĚTRÁNÍ
	spojka vzd. potrubí
	spojka vzduchotechnického potrubí průměr 250 mm
	1
	[Ano/Ne]

	KONTEJNER
	VĚTRÁNÍ
	mřížka čtvercová 
	čtvercová protidešťová žaluzie 315x315 mm
	4
	[Ano/Ne]

	KONTEJNER
	VĚTRÁNÍ
	mřížka kruhová 
	kruhová hliníková protidešťová žaluzie, průměr 250 mm
	1
	[Ano/Ne]

	KONTEJNER
	VĚTRÁNÍ
	ochranná mřížka pro výtlak ventilátoru spal. části
	ochranná větrací mřížka, průměr 250 mm
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	násypka
	VS-09-S01
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	šnek přívodu paliva
	VS-09-001
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	těleso s ložiskem
	litinové čtvercové těleso s ložiskem zajištěným na červíka, průměr hřídele 30mm
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	tunel přívodu paliva
	VS-09-S02
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	převodovka
	sestava převodovek se vstupním výkonerm 0,55 kW a otáčkami 1400 ot/min; výsupní otáčky cca 5 ot/min
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	zhášecí termostatický ventil
	Pojistný teplotní odpouštěcí ventil, T=110 °C
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	nádržka na zhášení
	plastový kanystr 5L
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	solenoidový zhášecí ventil
	Elektromagnetický ventil 1/2", bez proudu zavřený, 230V AC; Pracovní tlak : Vzduch 0,3-16 Bar
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	PŘÍVOD PALIVA
	přívod zhášecí vody
	vícevrstvá trubka s vnitřní AL vrstvou 20 x 2 
	10m
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	TOPENIŠTĚ
	topeniště W120
	VS-01-S01
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	TOPENIŠTĚ
	Kryt odpopelnění topeniště
	VS-01-00-S01
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	TOPENIŠTĚ
	hořákové ventilátory
	radiální ventilátior s EC motorem; 240 m3/h; 50 W
	2
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	TOPENIŠTĚ
	mřížky hořákových ventilátorů
	mřížka ventilátoru sání hořákového ventilátoru
	2
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	TOPENIŠTĚ
	zapalovač
	odporový elektrický zapalovač s ventilátorem s elektrickým výkonem 1400 W
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	ODPOPELNĚNÍ
	šnek odpopelnění topeniště
	VS-01-PO-016
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	ODPOPELNĚNÍ
	tunel odpopelnění topeniště
	VS-08-S01
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	ODPOPELNĚNÍ
	uzavírací systém popelnice - topeniště
	VS-08-S08
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	ODPOPELNĚNÍ
	převodovka odpopelnění 2x, rošt, násypka
	šneková převodovka pro motor 0,25 kW, 940 ot./min; převodový poměr 60
	4
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	ODPOPELNĚNÍ
	popelnice
	popelnice - kovová 110 litrů
	2
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	ODPOPELNĚNÍ
	kryt otvoru odpopelnění ohniště
	OS-01-001
	1
	[Ano/Ne]

	OHNIŠTĚ
	ODPOPELNĚNÍ
	kryt otvoru odpopelnění ohniště B
	OS-01-002
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ VÝMĚNÍKY
	výparník W120 - 1 kus
	VS-03-S205
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ VÝMĚNÍKY
	ekonomizér W120 - 2 kusy
	 2ks VS-03-S02 / VS-03-S101a + VS-03-S101b
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ODPOPELNĚNÍ
	šnek odpopelnění výměníků W120
	VS-07-003
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ODPOPELNĚNÍ
	tunel odpopelnění obratové komory
	VS-07-S09
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ODPOPELNĚNÍ
	uzavírací systém popelnice - obratové komory
	VS-07-S08
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ODPOPELNĚNÍ
	upcávka obratové komory
	VS-07-S11
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ODPOPELNĚNÍ
	šroubovací příruba obratové komory
	VS-07-S12
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ODPOPELNĚNÍ
	výpalky usazení pohonu odpopelnění výměníků
	VS-07-001, VS-07-002
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	Horní komora EVA Wave120 
	VS-05-S01
	2
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	Horní komora EKO Wave120 pro výměník VS-03-S02
	VS-05-S02 ; pro výměníky VS-03-S101a + VS-03-S101b není potřeba
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	spodní obratová komora
	VS-06-S10
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	nerezový spalinovod
	vysokoteplotní nerezový kouřovod pr. 180/500 mm; mat. 1.4828
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	nerezová redukce
	vysokoteplotní nerezová redukce 160/180; mat. 1.4828
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	odtahový ventilátor
	sací, radiální ventilátor; otáčky 2850 ot.; 0,55 kW
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	konstrukce upevnění odtahového ventilátoru
	VS-02-S10
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	komín
	nerezový komínový systém DN200 s výškou 3 m nad sopouch včetně upevňovacího systému a odvodu kondenzátu
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	výpalek pro uchycení komína
	VS-02-001
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	kryt otvoru odpopelnění obratové komory
	OS-01-003
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	SPALINOVÉ CESTY
	kryt otvoru odpopelnění obratové komory B
	OS-01-004
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	řetězové kolo velké
	řetězový disk 44 zubů,  3/8x7/32" (06-B1)
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	řetězové kolo malé
	disk s nábojem 15 zubů / VF kalené; 3/8x7/32" (06-B1)
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	napínák lineární
	napínací lineární element -ř.kolo 21 zubů, jednořadé, 3/8x7/32"
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	vedení řetězu
	kluzné vedení řetězu, mat. polyethylen; řetěz 06-B1; vedení svislé
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	profil pod vedení řetězu
	kovový výztužný profil pod kluzné vedení řetězu
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	řetěz pohonu čištění 
	válečkový řetěz 06-B1 (3/8" x 7/32")
	5m
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	ložisková jednotka
	přírubový domek plechový, vnitřní průměr ložiska 30mm
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	upínací pouzdro
	upínací hřídelové pouzdro, D vnitřní 20mm, D vnější 28mm
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	řetízek čištění
	řetěz svařovaný mat. 1.4301, tl. drátu 1,5mm, rozměr oka 7,2x5,5mm
	5m
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	rám čištění
	VS-04-S01
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	vystředění ucpávky
	VS-04-S02
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	spodní příruba trubka ucpávky
	VS-04-S03
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	Hřídel zaslepená
	VS-04-S06
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	ucpávka - příruba
	VS-04-S07
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	rameno s uchycením
	VS-04-S05
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	Sestava čištění
	VS-04-S10
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	uchycení motoru čištění
	VS-04-S201
	1
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	výpalek držení vedení řetězu
	VS-04-206
	5
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	L profil 50x50x4
	VS-04-201; VS-04-202
	2
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	ČIŠTĚNÍ
	kluzná pouzdra
	kluzné pouzdro přírubové průměr 20 mm, s kompozitem PTFE
	3
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	IZOLACE
	vysokoteplotní  izolace
	vysokoteplotní izolace s odolností 1200 °C; tloušťka 50 mm
	1m
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	IZOLACE
	rule s drátem - izolace
	rohož z kamenné vlny s jednostranně našitým drátěným pletivem, odolnost 400 °C, tloušťka 100 mm
	2,5m
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	IZOLACE
	izolace s folii
	rohož z kamenné vlny s jednostranně nalepenou hliníkovou fólií, odolnost 400 °C, tloušťka 100 mm
	14m
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	IZOLACE
	desky - izolace
	izolační tuhé desky z minerální vlny, odolnost 600 °C, tloušťka 100 mm
100x1000x2500mm/2,5m2/pal. 52,5 m2
	7,8m
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	IZOLACE
	izolace kouřovodu výtlak
	izolace s hliníkovou folií 219/ 50 mm  L=1.2m
	0,3m
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	IZOLACE
	izolace kouřovodu sání
	izolace s hliníkovou folií 160/ 50 mm L=1.2m
	0,3m
	[Ano/Ne]

	SPALINY
	IZOLACE
	těsnění - šňůra
	páska keramická s inconelem 20x3mm samolepící; odolnost 1100 °C
	30m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	potrubní systém - potrubí MM
	TS-02 - všechny výkresy
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	potrubní systém - Kondenzátor
	TS-04-S01
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	potrubní systém - nádrž
	TS-03-S01
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	Kul. kohout 5/4"
	DN32
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	Kul. kohout NOKE
	DN25
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	Kul. kohout 3/4"
	DN20
	2
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	Kul. kohout 1/2"
	DN15
	4
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	kondenzátor
	deskový kondenzátor počet desek 84, výkon 120 kW; připojení: W76,1 + W88,9 + 2x 2"
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	filtrační nádoba
	FI-W120-S01
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	filtrační patrona 
	jemnost filtrace 5 mikrometrů
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	membránová pojistka
	těsná membránová pojistka 10 bar, odolnost 250 °C
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	držák membránové pojistky
	držák pro clampový spoj vnější půměr 26.9, vnitřní 23 mm
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	šroubení výtlak NČ
	s kuželem 22L
	2
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	šroubení sání NČ
	s kuželem 28L
	2
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	zátky potrubí - kužel
	zátka vnitřní - kužel 22L 
	4
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY
	zátky potrubí - matice
	matice převlečná - kužel 22L
	4
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NAPAJECÍ ČERPADLA
	napajecí čerpadlo
	zubové hydraulické čerpadlo s geometrickým objemem 20 cm3, teplotní odolnost 110 °C
	2
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NAPAJECÍ ČERPADLA
	příruba NČ
	TS-06-001
	2
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	NAPAJECÍ ČERPADLA
	spojka NČ
	Pružná spojka mezi motor a čerpadlo 19/24.24,1H7x40-A ALU 
	2
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	IZOLACE
	izolace potrubí 5/4" - admise
	izolace s hliníkovou folií 42/ 50 mm - 1 1/4" L=1.2m
	6m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	IZOLACE
	izolace potrubí  5/4" - kondenzát
	izolace s hliníkovou folií 42/ 30 mm - 1 1/4" L=1.2m
	3m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	IZOLACE
	izolace potrubí 3/4" - napájecí voda
	izolace s hliníkovou folií 28/ 30 mm - 3/4"
	3m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	IZOLACE
	izolace nádrž + kondenzátor
	rohož z kamenné vlny s jednostranně nalepenou hliníkovou fólií; tloušťka 30 mm
	2,5m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	MM
	hexamethyldisiloxan
	MM
	62lit.
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	MM
	olej
	plně syntetický ložiskový olej na bázi PAO, balení 20 litrů, specifikace: ISO VG 1000, SEW, Flender
	3lit.
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	rám technologie
	TS-07-S10
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	montážní profily 1
	rozměr  27/18
	6m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	montážní profily 2
	rozměr  28/30
	5m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	montážní profily 3
	rozměr  38/40
	7m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	systém jeřábu - kolejnice
	kolejnice pozinkovaná pro vrata/dveře 48,5x43,5 (ŠxV)
	0,8m
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	systém jeřábu - kladka
	kladka dvojitá k zavěšení se čtyřmi koly pro kolejnici 48,5x43,5 (ŠxV)
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	systém jeřábu - svorka
	svorka k upevnění kolejnice 48,5x43,5 (ŠxV) ke stropu
	2
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	objímka větší
	Objímka dvoudílná s gumou 40 – 46 mm 5/4”
	9
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	konzole pro potrubí MM
	Nosník s nástěn.konzolou -- 28/30 x 300mm
	4
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	silentbloky Expandér a Kondenzátor
	40/30 (výška x průměr) typ šroub - šroub M10
	8
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	silentbloky NČ
	30/30 (Výška x průměr) typ šroub - šroub M8
	4
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	upevnění NOKE
	TS-07-S61
	1
	[Ano/Ne]

	MM SYSTÉM
	RÁM
	upevnění filtru
	TS-07-020
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	oběhové čerpadlo 
	oběhové vodní čerpadlo, dopravní výška 6 m, průtok 15 m3/h, světlost DN40, tlak 10 bar, napájení 230 AC
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	trojcestný ventil 
	Trojcestný směšovací ventil DN 32. Tělo ventilu z mosazi. Kvs 16 m3/h, vnější závit.
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	pojistný ventil
	pojišťovací ventil s pevně nastaveným tlakem; 3/4", 4 bar
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	protipříruba čerpadla
	Příruba se závitem DN 40-1 1/2"
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	havarijní ventil
	Ventil dochlazovací dvoucestný v izolaci; 3/4"; teplota 97 °C
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	kulový kohout uzavírací 
	kulový kohout uzavírací 5/4"
	2
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	kulový kohout - vypouštění
	Kulový kohout voda motýl vypouštěcí DN 15 - 1/2"
	2
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	odvzdušňovací ventil
	Odvzdušňovací ventil automatický 1/2" - se zpětnou klapkou
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	filtr pro otopnou vodu 
	Závitový filtr DN32 5/4"
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	topenářské půlšroubení
	topenářské půlšroubení 6/4" na 5/4"
	3
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	POTRUBNÍ SYSTÉM
	potrubní systém - Topná voda
	TS-08 - všechny výkresy
	1
	[Ano/Ne]

	TEPLÁ VODA
	IZOLACE
	izolace vody - topné vody
	 izolace s hliníkovou folií 42/ 30 mm - 1 1/4" L=1.2m
	4m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Tlakový snímač NČ
	0-16 bar G1/2", 4-20 mA, dvouvodič, přesnost 0.35 %, FPM o-kroužek pro těsnění u závitu G1/2
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Tlakový snímač Ad_MM, Vyp_MM, In_W, Řad_W
	0-10 bar G1/2", 4-20 mA, dvouvodič, přesnost 0.35 %, FPM o-kroužek pro těsnění u závitu G1/2
	4
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Tlakový snímač Kd_MM
	0-4 bar G1/2", 4-20 mA, dvouvodič, přesnost 0.35 %, FPM o-kroužek pro těsnění u závitu G1/2
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Diferenční tlaková snímač p_ohn_spal
	Diferenční tlaková sníma 0 ... 100 Pa, výstup: 4 ... 20 mA 3-vodič, bez displeje
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	teplotní snímač Pt100
	kabelový, atyp.,, 1xPt100(B), D=5mm, K=70mm, N=7m, 4x0.25mm2, vedení TSL / Cu / 4x 0,25 mm2, volné konce
	6
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	teplotní snímač Pt100
	kabelový, atyp., 1xPt100(B), D=5mm, K=70mm, N=12m, 4x0.25mm2, vedení TSL / Cu / 4x 0,25 mm2, volné konce
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	teplotní snímač Pt100 4-20mA 
	1xPt100, D=5mm, N=120mm, 0-300°C = 4-20 mA, hlavice B, převodník 
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Termočlánek in_spal
	materiál 2.4816, D=3mm, N=300mm, izol. Typ K, přesnost 2, vedení TSL / KCA / 2x 0,22mm2, volné konce, N= 12m
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Termočlánek out_spal
	materiál 2.4816, D=3mm, N=100mm, izol. Typ K, přesnost 2, vedení TSL / KCA / 2x 0,22mm2, volné konce, N= 12m
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	lambdasonda - snímač o2
	snímač s koncentrace O2 s napěťovým výstupem
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Step down měnič pro snímač O2
	vstup 24V, výstup 13V/2A,  s voltmetrem
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Indukční snímač čišvým, rošt
	Indukční čidlo s detekční vzdáleností 0-4mm, průměr čidla 12mm, napájení 6-36V DC, max. spínaný proud 300mA
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	SNÍMAČE
	Kalorimetr
	Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN 32, qp = 6,0 m3/h, impulzní výstupy
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	CPU jednotka 
	CPU jednotka PLC + 16xDI + 12xRO
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Karta RO
	16x reléový výstup (2A/DO;8A/COM)
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Karta AD/DA
	4x analogový vstup, 2x analogový výstup (4-20 mA/0-10V)
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Karta DA
	4x analogový výstup (4-20 mA/0-10V)
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Karta RTD 6ch
	6x odporový vstup (0-3000 Ω)
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Karta RTD 4ch
	4x odporový vstup (0-3000 Ω)
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Karta TC
	4x termočlánkový vstup
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Datová pumpa
	Programovatelný logický kontrolér (PLC); trojice sériových linek (RS485 + RS232)
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Frekvenční měnič NČ, ZNČ
	 1x 230VAC vstup, 1.5 kW, EMC filtr
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Frekvenční měnič OV, ŠNEK
	 3x 400VAC vstup,0.75 kW, EMC filtr
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Frekvenční měnič ČIŠVÝM
	 3x 400VAC vstup,0.4 kW, EMC filtr
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Fast ethernet switch
	8x RJ45
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Displej
	7" dotykový HMI, ethernet
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Zdroj 24VDC / 5A
	24VDC / 5A zdroj
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	ROZVADĚČ
	Redundantní modul pro 24VDC / 20A
	24VDC / 20 A redundantní modul
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	AKTUÁTORY
	Generátor 
	24VDC / 20 A redundantní modul
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	AKTUÁTORY
	Motor NČ, ZNČ
	1.1 kW, 1440 ot/min, 230/400V, patkopřírubový IMB34 IE3
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	AKTUÁTORY
	Motor přívodu paliva 
	0,55 kW 1450 ot/min, 230/400 přírubový, IMB5
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	AKTUÁTORY
	Motor odpopelnění, roštu, pohon v násypce
	0.25 kW, 860 ot/min, 230/400V, IMB14
	4
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	AKTUÁTORY
	Motor čištění výměníků
	0.18 kW, 625 ot/min, 230/400V, 
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	AKTUÁTORY
	Servo NOKE
	20 Nm, 230VAC, s havarijní funkcí
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	AKTUÁTORY
	Servo vývěvy
	5 Nm, 230 AC
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	AKTUÁTORY
	Servo 3V
	24V, proporcionální, doba chodu 15/30/60/120s.
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	UPS
	 24VDC, 230V 3kW
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	Akumulátor 12V
	Pb 12V / 100Ah (330x220x180), M8
	4
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	Bateriový balancer
	Pro 2x12V baterie
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	Zářivka technologická část 660 mm
	2x 18W, patice G13, zářivka D26mm
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	Zářivka kotlová část 1270 mm
	2x 36W, patice G13, zářivka D26mm
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	Zářivková trubice 600 mm
	18W, G13, D26mm
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	Zářivková trubice 1200 mm
	36W, G13, D26mm
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	Vypínač světla
	Vypínač  světla
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	Zásuvka kotlová část
	Zásuvka na zeď 16A
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	rám pod rozvaděč
	OS-02-S14
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	OSTATNÍ
	rám pro UPS a baterie
	OS-02-S04 a OS-02-S05
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabelová vývodka pro generátor, 3V
	M16x1.5 bez matice
	2
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabelová vývodka pro Rošt, 2xOdpop, Čert
	M20x1.5 bez matice
	4
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabelová vývodka pro Čišvym
	M20x1.5
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabelová vývodka pro 2xNČ, OV, ŠNEK
	M25x1.5
	4
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabelová vývodka pro Generátor
	M32x1.5 bez matice
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabelový drátěný žlab 50/50
	50x50 mm drátěný žlab 1m
	30m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Držák žlabu
	Držák žlabu 50x50 mm
	60
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Spojka žlabu
	Spojka žlabu 50x50 mm
	20
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro HMI(napájení), brzda, NOKE, (ROKE)
	3G0.75, běžný PVC
	12,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro HV1, HV2, (HV3), vývěva, vytápění technologie
	3G1.5, běžný PVC
	13m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro OČ, větrání kotel, větrání technologie, světla 2x, vypínač světla, zásuvka kotel, zhášecí ventil
	3G1.5, běžný PVC, oranžový!
	38,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro přívod/vývod UPS1, UPS2
	3G4, běžný PVC
	10m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro napájení servo vývěvy, ROKE
	4G0.75, běžný PVC
	5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro NČ1, NČ2, OV, ŠNEK, ČIŠVÝM
	4G1.5, motorový stíněný
	30m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro firebox, odop_ohn, rošt, odpop_vým, čert
	4G1.5, běžný PVC
	31,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro generátor
	4G2.5, běžný PVC
	4,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro stop tlačítko (kotel)
	7x0.34/7G0.34/6x0.34, venkovní 
	4,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro snímače 2ž, HV1, HV2 +(HV3), větrání kotel/technologie, kalorimetr, p_nč, p_ad, p_vyp, p_kd, p_w_otop, p_w_řad, t_ad_2
	2x0.34 stíněný
	55,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro snímače 4ž, 3V, N_GEN, p_ohn_spal, IS ČIŠVÝM, IS_ROŠT, O2
	4x0.34 stíněný
	39,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Orange bužírka: UPS1, UPS2, NČ1, NČ2
	Smršťovací 3:1, vnější D 12.7
	1m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro připojení akumulátorů černý
	jednožilový, 50 mm2, černý
	1,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel pro připojení akumulátorů červený
	jednožilový, 50 mm2, červený
	1,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Ochranné pospojení - rozvaděč
	jednožilový, 16 mm2, zelenožlutý
	1,5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Ochranné pospojení - rám
	jednožilový, 10 mm2, zelenožlutý
	2m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Ochranné pospojení - oplechování, otopná voda, rám čerpadel, ups, kotel, generátor, potrubí orc
	jednožilový, 6 mm2, zelenožlutý
	17m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Zemnící úchytka pro zemnění drátěných žlabů
	Úchytka zemnící plochá
	10
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Zemnící svorka - otopná voda, potrubí ORC
	Zemnící svorka
	3
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Zemnící pásek  - otopná voda, potrubí ORC
	Zemnící pásek, nerez
	3
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabelové oko lisovací - akumulátory, UPS
	Cu, průřez 50mm2/M8
	12
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabel Ethernet vnitřní
	UTP, CAT5E, lanko, PVC
	5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Husí krk kotlová část
	UV stabilní, vnitřní D12
	10m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Husí krk technologie (více kabelů)
	podélně rozřízlý, vnitřní průřez D16
	5m
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Kabelová spojka - závory, indukční sn.
	 3X1,5MM, IP68
	8
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Krabice pro displej v kotlové části
	plastová 240x190x90
	1
	[Ano/Ne]

	ELEKTROVÝZBROJ
	KABELÁŽ
	Ekvipotenciální svorkovnice
	16 x 6 mm² + 10 x 16 mm²
	1
	[Ano/Ne]
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