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Krytí elektrické části IP 44 a optické části svítidla IP66.
Mechanická odolnost optické části svítidla IK08.
Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.
Aerodynamický odpor (CxS) = 0, 057 m2
Tělo svítidla vyrobené z tlakově litého hliníku. 
Optický kryt svítidla z tvrzeného skla, nebo plastu. 
Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.
Možnost náklonu +5° až -10° 
Svítidlo je určeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W, 70 W
Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
Záruka min. 5 let


