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Specifikace předmětu plnění části E veřejné zakázky
„Výpočetní technika pro učebny a dílny - 3D technologie“

1	3D polohovací zařízení – 1 ks
2	3D tiskárna – 1 ks
3	3D scanner – 1 ks
[bookmark: _GoBack]4	3D software – 1 ks
Konkrétní zadavatelem zvolené softwarové produkty jsou nezbytné pro odbornou výuku v daných oborech (reprodukční grafik a grafik pro média), pro obsluhu využívaných technologických zařízení a kompatabilitu se stávajícím vybavením zadavatele.

1. 3D polohovací zařízení

Specifikace
•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha
•	profesionální myš 3D connexion
•	Schopnost přinášet správné nástroje ve správném čase
•	Intuitivní 3D navigace
•	Klávesy QuickView
•	Inteligentní funkční klávesy
•	Displej na obrazovce
•	Modifikátory kláves
•	Podpora operačního systému WIN

Technické parametry zařízení
•	6Dof senzor firmy 3Dconnexion
•	Klávesy rychlé navigace QuickView
•	Přepínací kolečko
•	Inteligentní funkční klávesy
•	OSD zobrazení
•	Pomocné klávesy na klávesnici (Ctrl, Alt, Shift, Esc)
•	Virtuální NumPad
•	Celkem 15 programovatelných kláves

2. 3D tiskárna

Specifikace
•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha
•	Netoxický a čistý provoz
•	Netoxické modelovací materiály
•	Nízkém provozní náklady
•	Podpora operačního systému WIN

Technické parametry zařízení
•	Rozměr tištěného objektu: minimálně X 400mm Y 260mm Z 190mm
•	Maximální teplota:  280°C  
•	Rozměrová tolerance:  0,1mm
•	Rozlišení: minimálně v ose X a Y = 0,08mm v ose Z = 0,2mm
•	Modelovací materiál vysoce pevný – netoxický
•	Technologie výroby modelů vyhovuje ekologickým požadavkům a nevyžaduje žádný zvláštní způsob likvidace odpadů.
•	Ovládací software musí zaručit jednoduchou a intuitivní obsluhu. Import dat 3D modelů z CAD systémů.

3. 3D skener

Specifikace
•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha
•	Rychlé skenování objektů
•	Jednoduchý převod pro 3D tisk
•	Možnost skenování s použitím, nebo bez použití pozičních značek.
•	Umožňovat 3D skenování široké škály dílů v různých velikostech, materiálech a barvách.
•	Podpora operačního systému WIN


Technické parametry zařízení
•	Rozlišení: min.	 0,5 mm
•	Přesnost: cca 0.100 mm
•	Prostorová přesnost: cca 0.300 mm/m
•	Oblast skenování: min. 380 mm x 380 mm
•	Schopnost skenovat i velice malé díly (ca 10 mm)
•	Ovládací software musí zaručit jednoduchou a intuitivní obsluhu.

4. 3D software		
Specifikace a technické parametry:
· Software bude určený pro vytváření, převod a tisk 3D grafiky (i technické)
· Bude umožňovat spolehlivou a intuitivní obsluhu v českém jazyce
· Software musí umožňovat 3D skenování s přímou podporou vybraného 3D skeneru
· Software musí umožňovat jednoduchý převod 3D návrhů různých formátů pro 3D tisk, s podporou vybrané 3D tiskárny
· Software s českou podporou a školením
· Software bude pracovat pod operačním systémem WIN
· Software bude podporovat CAD systémy
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