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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDLA PRO ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA:


„DODÁVKU VOZIDLA S HÁKOVÝM NOSIČEM KONTEJNERŮ, KONTEJNEREM A
HYDRAULICKÝM JEŘÁBEM PRO TS PŘÍBRAM“


NÁSLEDUJÍCÍ TABULKU DOPLŇTE V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU ANO/NE A PŘILOŽTE K NABÍDCE. JAKÉKOLIV ZMĚNY, ČI 
ZÁSAHY DO TABULKY NEJSOU POVOLENY. 



POŽADOVANÝ MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ A UŽIVATELSKÝ STANDARD VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE DEFINOVÁN TAKTO:

a/ OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
	požadavek
	ano/ne

	dvounápravový podvozek s celkovou hmotností do 12 000 Kg
	 

	hnaná náprava 4x2
	 

	uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
	 

	výkon motoru min. 132 kW
	 

	kabina denní, provedení sedadel 2+1
	 

	nejméně jedno okno v zadní stěně kabiny
	 

	sedadlo řidiče vzduchem odpružené
	 

	převodovka manuální, min. 6 ti stupňová
	 

	vedlejší náhon pro pohon nástavby PTO
	 

	rozvor podvozku odpovídající pro parametry nástavby
	 

	ABS
	 

	odpružení přední nápravy prabol. Pery, min. 4 200 Kg
	 

	odpružení zadní nápravy parabol. Pery, min. 8 000 Kg
	 

	stabilizátor přední a zadní nápravy
	 

	velikost kol min. 17,5´´
	 

	závěs pro přívěs 40mm
	 

	zásuvka 24V 7 pólová na konci rámu
	 

	hlavní odpojovač akumulátorů
	 

	motor min. EURO 5
	 

	motorová brzda
	 

	výhřev palivového filtru
	 

	pomocné startovací zařízení pro zimní starty
	 

	tempomat
	 

	omezovač rychlosti elektronický 89km/hod
	 

	sání vyvedené nahoru
	 

	volant výškově i sklonově nastavitelný
	 

	centrální zamykání
	 

	elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce
	 

	zpětné zrcátko vyhřívané a el. Ovládané
	 

	širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a el. ovládané
	 

	zrcátko na obrubník vpravo 
	 

	čelní rozjezdové zrcátko
	 

	denní svícení
	 

	2 pracovní světla na zadní stěně kabiny
	 

	digitální tachograf
	 

	rádio, sada nářadí, sada žárovek, lékárnička, výstražná svítilna
	 

	hasicí přístroj 5 kg
	 

	hydraulický zvedák, min. 10 000 kg
	 

	rezervní kolo a podkládací klín
	 





b/  HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ
	požadavek
	ano/ne

	nosič uzpůsoben na převoz kontejnerů s výškou oka 1000 mm
	 

	provedení nosiče teleskopické
	 

	kapacita zdvihu min. 6 000 Kg
	 

	maximální nakládací výkon nosiče zajištěn i v krajních polohách
	 

	pro převoz kontejnerů s výškou oka 1000 mm, automatická pojistka háku
	 

	nosič pro převoz kontejnerů v rozmezí 3 800 - 4 200 mm
	 

	venkovní ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla
	 

	pneumatické ovládání nosiče z kabiny řidiče
	 

	elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
	 

	hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině
	 

	Hmotnost max. 900 Kg
	 

	pístové čerpadlo
	 

	uzamykatelná schránka na nářadí
	 

	CE provedení
	 

	uložení kontejneru na rámu nosiče šesti bodové, 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka
	 

	okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky
	 

	olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi a uzavíracím ventilem
	 

	základní a vrchní nástřik
	 

	oceloplechový kontejner o vnitřním rozměru 4 200 x 1 820 x 2 000 mm
	 

	dno kontejneru o síle 3 mm, stěny o síle 2mm, sklopné bočnice vyjímatelné ze závěsů na obou stranách a v provedení s dvoukřídlými vraty pro hákové natahování
	 

	barva kontejneru ve stejném provedení jako barva kabiny
	 





c/ HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ JEŘÁB
	požadavek
	ano/ne

	Provedení dle normy EN 12999/2011
	 

	zdvihový moment min. 7,5 tm
	 

	verze jeřábu se zkráceným sklopným ramenem umožňující větší zdvihací výšku pod hákem a manipulaci s objemnými břemeny blízko sloupu jeřábu
	 

	hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců min. 4 800 mm
	 

	Systém zámků zamezující posunu trámců podpěr během přepravy, dvojité s pojistkou a signalizací v kabině
	 

	ručně naklopitelné podpěry o 180 °
	 

	výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení min. 390°
	 

	proporcionální hydraulický sendvičový rozvaděč s citlivým, snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země (jeden na opěry a dvě na ovládání jeřábu)
	 

	sklopné rameno se dvěma teleskopickými výsuvy
	 

	systém výsuvů s rychlým chodem využívající tlaku vratného oleje a vnitřní vedení oleje
	 

	minimální horizontální dosah 7,00 m, hexagonální profil výložníku (nesekvenční systém vysouvání)
	 

	hák s bezpečnostní západkou a minimální nosností 5 400 Kg
	 

	hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr bez náplní max. 1 150 Kg
	 

	trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky galvanizovány v ochranných obalech
	 

	Výbava HNJ je v souladu se zařazením HC1 HD4/B3
	 

	dvě přídavné funkce k rozvaděči aktivované na konci výložníku - 4ks rychlospojek
	 

	adaptér na otevírání dvoukomorových nádob
	 

	zdvihové síly: v 3,5 m - min. 2 200 Kg, 5,3 m - 1 440 Kg, 7,1 m - 1 060 Kg
	 



d/Ostatní technické specifikace
[bookmark: _GoBack]Veškeré odkazy na
 A/ české technické normy, které přejímají evropské normy	
 B/ evropské normy
 C/ evropská technická schválení
 D/ technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku EU
 E/ české technické normy
Obsažené kdekoliv v zadávací dokumentaci nebo předaných podkladech jsou součástí technických specifikací této veřejné zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedena.
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