Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Příkopové sekací rameno předsazené
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Zadní předsazené rameno – pracovní strana pravá
	

	Předsazení žací hlavy ( min. 1,5 m )
	

	Plně elektrické ovládání joystickem
	

	Montáž a demontáž na traktorový nosič za pomocí 3-bodového závěsu traktoru 
	

	Plovoucí poloha žací hlavy
	

	Úhel natočení žací hlavy minimálně 235° 
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	Možnost oboustranného otáčení pracovního rotoru
	

	Pracovní orgány jsou uloženy na rotoru ve spirále
	

	Hydraulické jištění ramene s pojistným ventilem
	

	Stabilizátory tříbodového závěsu
	

	Olejová náplň ( min: 125 L)
	

	Olejový chladič s termostatem
	

	Náhonový kloubový hřídel
	

	Všechny otočné body jsou vybaveny kalenými pouzdry a zpevněnými čepy
	

	Dosah ramene ( Min: 4,90 M )
	

	Žací hlava šířka ( min: 125 cm )
	

	Rotor osazen noži ve tvaru Y
	

	Počet nožů na rotoru ( min: 50 Ks ) 
	

	Náhradní jedna sada nožů ve tvaru Y 
	

	Světelná rampa pro provoz na pozemních komunikací
	

	Plechová ochrana hydraulických hadic
	

	Příprava pro manipulaci se strojem pomocí paletizačních vidlí
	

	
	

	Schválení pro provoz na pozemních komunikací
	

	Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ
	

	Podrobný popis ( náhradních dílů, elektro instalace a rozvody hydraulických hadic )
	

	
	

	Cena vozidla .......     Kč bez DPH

	
	



Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



