
Zjišťovací protokol  
Indukční sporák  – poz. G9
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŠLAPANOV

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.
Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník je povinen vyplnit žlutě podbarvené buňky. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.    

      
 

	INDUKČNÍ SPORÁK – POZ. G9

	
	

	
	

	Typové označení nabízeného zařízení
	……......................................................
	

	
	
	

	Výrobce nabízeného zařízení
	……......................................................
	

	
	
	

	 Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota 
	Splňuje uchazeč (ANO či NE)
	Hodnota dle nabídky účastníka
	

	
	
	
	
	

	Indukční plotny
	ANO - min. 3x indukční plotna
	……………
	
	

	Profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 h
	ANO
	……………
	
	



	Příkon 1. plotny 
	Min. 3,0 kW
	……………
	
	


	Příkon 2. plotny 
	Min. 3,0 kW
	……………
	
	,


	Příkon 3. plotny 
	Min. 3,0 kW
	……………
	
	

	Bezrámečkové zabudování do varného bloku
	ANO
	……………
	
	

	Funkční od průměru hrnce 
	ANO - min. průměr hrnce 120 mm
	……………
	
	

	Rozměr varné plotny 
	Min. 300 x 300 mm
	……………
	
	


	Nosnost sklokeramické varné desky 
	Min. 60 kg
	……………
	
	

	Uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků, zad, vrchní desky, dna a boků vnitřního skříňového prostoru
	ANO
	……………
	
	

	Dvouplášťová levá a pravá strana sporáku
	ANO
	……………
	
	

	Spotřeba energie pro ohřátí 1 kg vody 
	Max. 0,120 kWh
	……………
	

	


	Provozovaní zařízení bez obsluhy dle EN
	ANO
	……………
	
	


	U každé ze tří ploten je nutné zajistit systém řízení dle nastavené teploty pokrmu v reálném čase s přesností na 1 °C pomocí teplotní sondy nebo jiného systému 
	ANO
	……………
	
	



	Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1 °C v rozsahu min. 35°C až 250°C
	ANO
	……………
	
	

	Ovládání ploten z čele sporáku
	ANO
	……………
	
	




	Součástí sporáku 1x napouštěcí rameno na vodu
	ANO
	……………
	
	

	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
	ANO
	……………
	
	

	V desce musí být po celém obvodu odkapní žlábek s připojením na odpad pro případ vytečení tekutin 
	ANO
	……………
	
	




	Součástí sporáku 1x elektrická zásuvka 230 V/500 W
	ANO
	……………
	
	


	Zajištění servisu k zařízení 
	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení
	……………
	
	

	Elektrický příkon 
	Min. 9kW/400V 
	……………
	
	

	Rozměry 
	Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat  stavební a technologickou dispozici  z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i  bezpečnostní a hygienické předpisy
	……………
	

	CE certifikace 
	ANO - CE certifikace na celé zařízení /indukční plotny vč. nerezového skeletu/
	……………
	




	Osoba oprávněná za účastníka jednat

	Titul, jméno, příjmení      
	 

	Funkce
	 

	Já, ......................................, jako ………………….. (funkce) prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.




