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Nedílnou součástí vyplněné technické specifikace bude podrobný technický popis vozidla a nástavby včetně fotografií nabízeného zařízení.
Dodaný vůz musí být dodán jako funkční celek a to v takovém stavu, aby byl bez dalších úprav schopen provozu na území ČR.
Musí být k němu dodán technický průkaz a další předepsané doklady a certifikáty. Součástí dodávky musí být dále:
· Návod na obsluhu
· Originální servisní knížka
· Katalog náhradních dílů
Níže uvedené požadavky Zadavatel považuje jako minimální. Na dodaný vůz musí být vydáno prohlášení o shodě.
Tato technická specifikace je přílohou č. 1 kupní smlouvy na dodávku čistící techniky – zametacího stroje pro projekt „BEZ PRACHU U HRADU VEVEŘÍ“.
Zadavatel požaduje dodávku vozidla se zametací nástavbou následujících parametrů:
	název/parametr
	Jednotka
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne

	Nástavba zametací

	Kartáče/sací systém:
	
	
	

	Certifikace stroje na prachové částice PM10
	
	ANO
	     

	Uložení kartáčů vpředu, před přední nápravou
	
	ANO
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	Šířka sací hubice min. 650 mm, klapka pro velký odpad
	
	ANO
	     

	Průměr sací hadice min.
	mm
	200 – 300
	     

	Průměr kartáčů min.
	mm
	800 – 1 000
	     

	Sací výkon min.
	m/s
	3,5 – 4,5
	     

	Základní zametací šíře
	mm
	1 340 - 2 000
	     

	Ovládání kartáčů nezávislé
	
	ANO
	     

	Počet kartáčů: 3
	
	ANO
	     

	Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy
	
	ANO
	     

	Plynule regulovatelný sací výkon
	
	ANO
	     

	Zásobník smetků:
	
	
	

	Objem násypky min.
	m3
	2 - 4
	     

	Provedení: nerez nebo plast
	
	ANO nebo ANO
	     /     

	Výklopná výška min.
	mm
	1 400 – 1 600
	     

	Hlavní řídící panel u místa řidiče
	
	ANO
	     

	Nouzová ruční pumpa pro vyklápění
	
	ANO
	     

	Zadní sací hadice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atp.
	
	ANO
	     

	Vodní okruh
	
	
	     

	Materiál vodní nádrže: nerez nebo plast
	
	ANO nebo ANO
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	Objem vodních nádrží min.
	litr
	300 – 500
	     

	Zkrápění kolem kartáčů
	
	ANO
	     

	Zkrápění v sací hubici
	
	ANO
	     

	Kohout pro odpouštění vody ze zásobníku
	
	ANO
	     

	Podvozek

	MOTOR
	
	
	

	Palivo diesel
	
	ANO
	     

	Výkon: min. 60
	kW
	ANO
	     

	ŘÍZENÍ
	
	
	

	Řízení obou náprav včetně krabího chodu
	
	ANO
	     

	Polohovatelný sloupek řízení
	
	ANO
	     

	Pojezd hydrostatický, samosvorný diferenciál přední i zadní nápravy
	
	ANO
	     

	Pracovní rychlost 0-15km/h
	km/h
	0 – 15
	     

	Přejezdová rychlost min.
	km/h
	50 – 60
	     

	BRZDY
	
	
	

	Kotoučové brzdy na předních kolech, bubnové na zadních kolech
	
	ANO
	     

	KABINA
	
	
	

	Počet míst k sezení min. 2
	
	ANO
	     

	Sklopná pro lepší přístup k agregátům a zametací technologii
	
	ANO
	     

	Topení a ventilace
	
	ANO
	     

	Počitadlo motohodin
	
	ANO
	     

	Ruční plyn
	
	ANO
	     

	ROZMĚRY A HMOTNOSTI
	
	
	

	Celková hmotnost max.:
	t
	4,5 - 5
	     

	Max. šíře vozidla
	mm
	1 350 – 1 500
	     

	DALŠÍ VÝBAVA
	
	
	

	Výkon hydraulického systému alespoň 63 L + 50L při 200 bar, dva hydraulické okruhy
	
	ANO
	     

	[bookmark: _GoBack]Zubové čerpadlo s párem rychlospojek vpředu a párem rychlospojek vzadu
	
	ANO
	     

	Pracovní stoj – řidičské oprávnění skupiny „T‘‘
	
	ANO
	     

	Hydrostatický pohon od centrálního hydromotoru
	
	ANO
	     


Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.
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