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Příloha č. 2 - Technické parametry nabídky








                DOPLNIT









       DLE SKUTEČNOSTI

	Materiál, který lze zpacovávat v nabízeném zařízení
	Šířka pásu
	Rozpětí v mm

	
	Tloušťka pásu
	Rozpětí v mm

	
	Tvrdost  těla 50HRC, tvrdost zubů  69 HRC
	         Ano-Ne

	 
	 
	

	Technické parametry  nabízeného  stroje
	Kontinuální průchod napojených pásů
	Ano – ne

	
	Jednotná barva pásu po celé šířce a délce svitku


	Ano – ne

	
	Pás je na výstupu čistý a suchý


	Ano – ne

	
	Zvětšení zaoblení při tryskání v jakékoli části zubového profilu je max. o 30µm oproti výchozímu stavu
	Ano – ne

	
	Výkon zařízení pro referenční pás 34mm x1,1mm, ¾ TPI
	…m/min

	
	Prašnost do 5mg/m3
	Ano - ne

	 
	 
	

	Celková  uvedená nabídková cena 
zahrnuje
	Tryskací zařízení
	Ano 

	
	Sada spotřebních dílů pro roční údržbu zařízení 
	Ano – ne

	
	Doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy  a veškeré další související náklady
	Ano – ne
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