Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace

1) Velkoobjemový kontejner 19m3 odpady – 6 kusů
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

	Vnitřní rozměry:
·  délka 4500 mm 
· šířka 2300 mm 
· výška 1850 mm 
	Vnitřní rozměry:
·  délka 4500 mm 
· šířka 2300 mm 
· výška 1850 mm 

	Podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 
	Podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 

	Boční stěny, čelo a vrata: 3 mm plech jakost ST 37,2 
	Boční stěny, čelo a vrata: 3 mm plech jakost ST 37,2 

	1 řada podélných výztuh bočnice 
	1 řada podélných výztuh bočnice 

	Výška háku 1340 mm ø 50 mm 
	Výška háku 1340 mm ø 50 mm 

	Ližiny a stojiny  INP 180 (nejsou navařeny zajišťovací C prvky v ližinách)
	Ližiny a stojiny  INP 180 (nejsou navařeny zajišťovací C prvky v ližinách)

	Rozteč žeber bočnice na střed cca 1420 mm 
poslední sloupek bočnice U 155x70x5 
	Rozteč žeber bočnice na střed cca 1420 mm 
poslední sloupek bočnice U 155x70x5 

	Spodní a boční žebra U80x50x3 
	Spodní a boční žebra U80x50x3 

	Horní lem bočnice C160x76x70x3 
	Horní lem bočnice C160x76x70x3 

	Napojení podlahy 45˚ 
	Napojení podlahy 45˚ 

	Mezivýztuhy v podlaze U 50x50x3 
	Mezivýztuhy v podlaze U 50x50x3 

	Rozteč žeber podlahových Uprofilů cca 230 mm 
	Rozteč žeber podlahových Uprofilů cca 230 mm 

	Dvoukřídlá vrata – zavírání S-hák, mazané panty 
	Dvoukřídlá vrata – zavírání S-hák, mazané panty 

	Rolny ø152 mm, délka 300 mm, pouzdra mazaná 
	Rolny ø152 mm, délka 300 mm, pouzdra mazaná 

	Všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z materiálu jakosti ST 37,2 
Hák natahování je vyroben z materiálu jakosti S 355 
	Všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z materiálu jakosti ST 37,2 
Hák natahování je vyroben z materiálu jakosti S 355 

	Příslušenství: háčky na síť či plachtu
	Příslušenství: háčky na síť či plachtu

	Žebřík na předním čele kontejneru
	Žebřík na předním čele kontejneru

	Barva: šedá RAL 7037
	Barva: šedá RAL 7037




	Položka
	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH/kus
	kusů
	Nabídková cena celkem za zboží v Kč bez DPH 

	typ
	cena
	6
	cena




2) Velkoobjemový kontejner 8,5m3 odpady – 2 kusy

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

	Vnitřní rozměry:
·  délka 4500 mm 
· šířka 2300 mm 
· výška 850 mm 
	Vnitřní rozměry:
·  délka 4500 mm 
· šířka 2300 mm 
· výška 850 mm 

	Podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 
	Podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 

	Boční stěny, čelo a vrata: 3 mm plech jakost ST 37,2 
	Boční stěny, čelo a vrata: 3 mm plech jakost ST 37,2 

	1 řada podélných výztuh bočnice 
	1 řada podélných výztuh bočnice 

	Výška háku 1340 mm ø 50 mm 
	Výška háku 1340 mm ø 50 mm 

	Ližiny a stojiny  INP 180 (nejsou navařeny zajišťovací C prvky v ližinách)
	Ližiny a stojiny  INP 180 (nejsou navařeny zajišťovací C prvky v ližinách)

	Rozteč žeber bočnice na střed cca 1420 mm 
poslední sloupek bočnice U 155x70x5 

	Rozteč žeber bočnice na střed cca 1420 mm 
poslední sloupek bočnice U 155x70x5 


	Spodní a boční žebra U80x50x3 
	Spodní a boční žebra U80x50x3 

	Horní lem bočnice C160x76x70x3 
	Horní lem bočnice C160x76x70x3 

	Napojení podlahy 45˚ 
	Napojení podlahy 45˚ 

	Mezivýztuhy v podlaze U 50x50x3 
	Mezivýztuhy v podlaze U 50x50x3 

	Rozteč žeber podlahových Uprofilů cca 230 mm 
	Rozteč žeber podlahových Uprofilů cca 230 mm 

	Dvoukřídlá vrata – zavírání S-hák, mazané panty 
	Dvoukřídlá vrata – zavírání S-hák, mazané panty 

	Rolny ø152 mm, délka 300 mm, pouzdra mazaná 
	Rolny ø152 mm, délka 300 mm, pouzdra mazaná 

	Všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z materiálu jakosti ST 37,2 
Hák natahování je vyroben z materiálu jakosti S 355 
	Všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z materiálu jakosti ST 37,2 
Hák natahování je vyroben z materiálu jakosti S 355 

	Příslušenství: háčky na síť či plachtu
	Příslušenství: háčky na síť či plachtu

	Žebřík na předním čele kontejneru
	Žebřík na předním čele kontejneru

	Barva: šedá RAL 7037
	Barva: šedá RAL 7037



	Položka
	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH/kus
	kusů
	Nabídková cena celkem za zboží v Kč bez DPH 

	typ
	cena
	2
	cena




3) Velkoobjemový kontejner 10,5 m3 zeleň  – 2 kusy
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

	Výška oka háku: 1.000 mm 
	Výška oka háku: 1.000 mm 

	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 
	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 

	Délka : 
· vnitřní cca 3650 mm 
· vnější cca 3835 mm
	Délka : 
· vnitřní cca 3650 mm 
· vnější cca 3835 mm

	Šířka:
· vnitřní cca 1920 mm
· vnější cca  2076 mm 
	Šířka:
· vnitřní cca 1920 mm
· vnější cca  2076 mm 

	Výška :
· vnitřní cca 1500 mm
· vnější cca 1765 mm 
	Výška :
· vnitřní cca 1500 mm
· vnější cca 1765 mm 

	Podlaha: plech 3 mm 
Bočnice : plech 3 mm do 1 m výšky kontejneru, nad 1m výšky  plech  2mm
	Podlaha: plech 3 mm 
Bočnice : plech 3 mm do 1 m výšky kontejneru, nad 1m výšky  plech  2mm

	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran 
	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran 

	Bočnice v polovině výšky sklopné a podélně dělené v ½, prostřední sloupek vyjímatelný pro případnou nakládku. Zajišťovací systém bočnic „EUROCLIP“.
	Bočnice v polovině výšky sklopné a podélně dělené v ½, prostřední sloupek vyjímatelný pro případnou nakládku. Zajišťovací systém bočnic „EUROCLIP“.

	Háčky po obvodu na síť či plachtu 
	Háčky po obvodu na síť či plachtu 

	Barva: zelená  RAL 6001
	Barva: zelená  RAL 6001



	Položka
	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH/kus
	kusů
	Nabídková cena celkem za zboží v Kč bez DPH 

	typ
	cena
	2
	cena





4) Velkoobjemový kontejner 5,5 m3 zeleň  – 1 kus
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

	Výška oka háku: 1.000 mm 
	Výška oka háku: 1.000 mm 

	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 
	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 

	Délka : 
· vnitřní cca 3650 mm 
· vnější cca 3835 mm
	Délka : 
· vnitřní cca 3650 mm 
· vnější cca 3835 mm

	Šířka:
· vnitřní cca 1920 mm
· vnější cca  2076 mm 
	Šířka:
· vnitřní cca 1920 mm
· vnější cca  2076 mm 

	Výška :
· vnitřní cca 758 mm
· vnější cca 1050 mm 
	Výška :
· vnitřní cca 758 mm
· vnější cca 1050 mm 

	Podlaha: plech 3 mm 
Bočnice a čela : plech 3 mm 
	Podlaha: plech 3 mm 
Bočnice a čela : plech 3 mm 

	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran  
	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran  

	Bočnice a čelo pevné, neotvíravé (vana)
	Bočnice a čelo pevné, neotvíravé (vana)

	Háčky po obvodu na síť či plachtu 
	Háčky po obvodu na síť či plachtu 

	Na dně kontejneru 6 ks ok pro zajištění nákladu
	Na dně kontejneru 6 ks ok pro zajištění nákladu

	Barva: zelená  RAL 6001
	Barva: zelená  RAL 6001




	Položka
	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH/kus
	kusů
	Nabídková cena celkem za zboží v Kč bez DPH 

	typ
	cena
	1
	cena








Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 


Zboží musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.

