Sekačka na trávu s bezemisním provozem
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Stroj koncipovaný jako nosič nářadí s výměnnou žací hlavou, určený pro sečení trávy 
	Stroj koncipovaný jako nosič nářadí s výměnnou žací hlavou, určený pro sečení trávy

	Žací hlava zavěšená v přední části nosiče
	Žací hlava zavěšená v přední části nosiče

	Žací hlava snadno odnímatelná a vyměnitelná za jiné pracovní zařízení bez použití nářadí
	Žací hlava snadno odnímatelná a vyměnitelná za jiné pracovní zařízení bez použití nářadí

	Možnost použití variabilních pracovních nástrojů pro údržbu ploch
	Možnost použití variabilních pracovních nástrojů pro údržbu ploch

	Dvě výměnné žací hlavy
	Dvě výměnné žací hlavy

	Žací hlava s min. 3 ks rotačních žacích nožů s plně elektrickým pohonem, záběr sečení min. 120 cm se zadním výhozem pro sečení vysoké a přerostlé trávy (extenzivní údržba ploch)
	Žací hlava s ……... ks rotačních žacích nožů s plně elektrickým pohonem, záběr sečení min. 120 cm se zadním výhozem pro sečení vysoké a přerostlé trávy (extenzivní údržba ploch)

	Žací hlava s min. 3 ks rotačních žacích nožů s plně elektrickým pohonem, záběr sečení min. 100 cm, umožňující mulčování a možnost zadního výhozu, pro sečení nízké trávy pravidelně sečené (intenzivní údržba ploch)
	Žací hlava ………. ks rotačních žacích nožů s plně elektrickým pohonem, záběr sečení min. 100 cm, umožňující mulčování a možnost zadního výhozu, pro sečení nízké trávy pravidelně sečené (intenzivní údržba ploch)

	Plně elektrický pohon stroje pomocí samostatné elektrické akumulátorové jednotky
	Plně elektrický pohon stroje pomocí samostatné elektrické akumulátorové jednotky

	Možnost rychlé výměny elektrické akumulátorové pohonné jednotky bez použití nářadí pro prodloužení pracovní doby stroje
	Možnost rychlé výměny elektrické akumulátorové pohonné jednotky bez použití nářadí pro prodloužení pracovní doby stroje

	Kapacita elektrické akumulátorové jednotky min.  150 Ah
	Kapacita elektrické akumulátorové jednotky …… Ah

	Dálkové řízení a ovládání stroje pomocí radiového dálkového ovladače
	Dálkové řízení a ovládání stroje pomocí radiového dálkového ovladače

	Nulový poloměr otáčení stroje (ZTR) pro snadné obsékání překážek
	Nulový poloměr otáčení stroje (ZTR) pro snadné obsékání překážek

	Čtyři pojezdová kola nosiče nářadí, všechna poháněná (pohon 4x4) pro zajištění průchodnosti v terénu, svahové dostupnosti a šetrnosti k podkladu
	Čtyři pojezdová kola nosiče nářadí, všechna poháněná (pohon 4x4) pro zajištění průchodnosti v terénu, svahové dostupnosti a šetrnosti k podkladu

	Svahová dostupnost stroje min. 30° 
	Svahová dostupnost stroje ………° 

	Bezemisní provoz stroje 
	Bezemisní provoz stroje 

	Celková váha stroje do 300 kg pro nízké zatížení a šetrnost k podkladu
	Celková váha stroje ……… kg pro nízké zatížení a šetrnost k podkladu

	Výška stroje do 60 cm pro údržbu obtížně přístupných ploch pod nízkými překážkami
	Výška stroje ……. cm pro údržbu obtížně přístupných ploch pod nízkými překážkami

	Snadná údržba stroje s možností dálkového servisního přístupu
	Snadná údržba stroje s možností dálkového servisního přístupu

	Cena stroje.......     Kč bez DPH
	



	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 




