[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo č. 

objednatele:										
zhotovitele:										
o provedení smluvního výzkumu
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Smluvní strany:

WATRAD, spol. s r.o. 
Sídlo:	S. K. Neumanna 1316, 532 06 Pardubice
IČ:	475 41 253
DIČ:	CZ47541253
Zastoupený:	Mgr. Michalem Vaněčkem, jednatelem a ředitelem
Zapsaná: 	KS Hradec Králové, odd. C, vl. 24868
Bankovní spojení: 	ČSOB Praha 7, č. účtu: 	191927924/0300	
Oprávněný k jednání ve věcech:
	smluvních:	jednatel – Mgr. Michal Vaněček
	technických:	Mgr. Pavel Bílý
dále objednatel, na straně jedné

a

xx
Sídlo: 	
IČ: 	
DIČ:                   	
Zastoupený: 	
Zapsán: 	
Bankovní spojení: 	
Oprávněný k jednání ve věcech:
	smluvních: 	
	technických:	
dále zhotovitel, na straně druhé

dále jen Smlouva

Článek I 
Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom rozsahu a odborné náročnosti předmětu smlouvy a že rozsah jeho odborných znalostí je ve vztahu k předmětu smlouvy dostatečný natolik, aby mohl předmět smlouvy splnit řádně a včas a s odbornou péčí v nejlepším zájmu objednatele.
1.2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a s vynaložením veškeré odborné péče pro objednatele
smluvní výzkum v projektu r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004643
„Vícegenerační neaktivní stopovače“,
který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
1.3. Projekt smluvního výzkumu spočívá:
v zajištění provozu laboratoře v in-situ podmínkách včetně administrativního zázemí,
v přípravě podmínek pro průmyslový výzkum stopovačů v místě výzkumného polygonu,
ve výzkumu zaměřeném na geomechanické vlastnosti zatěžované horninové struktury včetně odběru vrtného jádra, resp. problematika vlivu vyvíjených značkovacích látek na mechanické vlastnosti horniny,
ve vyhodnocování poznatků ve formě etapových zpráv a závěrečné zprávy, 
ve zpracovávání účetní dokumentace, zpráv a tabulek dle požadavků poskytovatele.
1.4. Specifikace sjednávaného výzkumu je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy – projekt prací „Podnikatelský záměr“ (dále jen projekt prací).
1.5. Příloha uvedená v odstavci 1.3. článku 1. je nedílnou součástí Smlouvy.
1.6. Věci, popř. podklady, nutné k provedení části díla předá objednatel zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu těchto věcí nesnižuje.
2. 
Článek II 
Předávání výsledků a poskytování informací  
3. 
3.1. Vytvořené dílo předá zhotovitel protokolárně objednateli, čímž mu umožní jeho užití. Podepsáním předávacího protokolu objednatel potvrdí převzetí díla, a to buď s výhradami, nebo bez výhrad.
3.2. Především nehmotné výstupy z této smlouvy se stanou podkladem pro vypracování souhrnné výzkumné zprávy, kterou zhotovitel vypracuje v souvislosti se svou povinností vykazovat smluvní výzkum podle požadavků „Rady pro vývoj, výzkum a inovace“ obsažených v platné „Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací“ schválené vládou České republiky v souladu se zákonem č. 130/2001 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. 
3.3. Veškeré poskytované údaje budou vždy poskytovány minimálně v rozsahu vyžadovaném platnou legislativou. Obsah a rozsah poskytovaných údajů určuje vždy písemně objednatel s ohledem na to, že se jedná o smluvní výzkum, jehož obsah a veškeré související údaje jsou předmětem obchodního tajemství objednatele.
3.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
3.5. Místem předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli je provozovna objednatele – WATRAD, spol. s r.o., Praha 7, Osadní 26.

Článek III 
Doba a místo plnění
3. 
3.1. Místem plnění je sídlo zhotovitele, popř. provozovny objednatele a terénní pracoviště, kde bude realizován smluvní výzkum v in-situ podmínkách.
3.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat na výsledcích smluvního výzkumu v termínech uvedených v projektu prací v příloze č. 1 smlouvy.
3.3. Ukončení výzkumu se předpokládá k 31. 10. 2019.
3.4. Práce na smluvním výzkumu budou považovány za ukončené zapracováním připomínek vzniklých ze závěrečného vyhodnocení akce.
3.5. Usoudí-li zhotovitel během řešení smluvního výzkumu, že není v jeho možnostech s vynaložením veškeré odborné péče dílo řádně provést v termínu předpokládaného ukončení výzkumu, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli, nejpozději však 90 dní před stanoveným datem předpokládaného ukončení výzkumu.
3.6. Ke změně data předpokládaného ukončení výzkumu může dojít pouze na základě souhlasu poskytovatele.
3.7. Pokud se smluvní strany dohodnou na pokračování provádění díla po změně požadavků, prodlužuje se lhůta stanovená pro dokončení smluvního výzkumu o dobu přerušením vyvolanou, popř. o dobu, která je za nových podmínek k dokončení předmětné části díla potřebná. 

Článek IV 
Cena díla
4. 
4.1. Cena za smluvní výzkum se sjedná dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši
………………… Kč bez DPH.
4.2. Cena za dílo stanovená v odst. 4.1. je cenou úplnou. Výše uvedená cena je včetně poplatku za licenci uvedenou níže. Jakékoli změny ceny za dílo dle této smlouvy musí být provedeny dodatkem k této smlouvě dle odst. 12.6.
4.3. Ke kalkulované částce bude připočítáno DPH v zákonem stanovené výši.
4.4. Smluvená cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním zhotovitele podle této smlouvy.


Článek V
Platební podmínky
5. 
5.1. Objednatel uhradí smluvní cenu v termínech daných ukončením příslušné etapy, a na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu se zadávací dokumentací čl. 2 takto:
a) 1. platba ve výši ……………,- Kč za II. etapu 
b) 2. platba ve výši ……………,- Kč za III. etapu
c) 3. platba ve výši ……………,- Kč za IV: etapu
5.2. Cena za dílo bude zaplacena na výše uvedený účet zhotovitele. 
5.3. Faktura musí splňovat požadavky daňového dokladu.
5.4. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů a je podmíněna řádným předáním příslušné části díla.
5.5. O konečné výši proplacené smluvní ceny rozhoduje poskytovatel dotace, resp. řídící orgán. 
6. 
Článek VI
Smluvní sankce
6. 
6.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením dohodnutého termínu plnění může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý den prodlení. 
6.2. V případě prodlení objednatele s řádnou a včasnou úhradou ceny za dílo může zhotovitel požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý den prodlení.

Článek VII
Odstoupení od smlouvy
7. 
7.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.




Článek VIII
Odpovědnost za škodu
8. 
8.1. Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody na cizích movitých věcech nacházejících se v areálu ústavu s limitem pojistného plnění ve výši ……… Kč.
8.2. Za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla nese zodpovědnost zhotovitel.

Článek IX
Ochrana duševního vlastnictví
9. 
9.1. Vlastnické právo k hmotným výstupům tohoto díla spolu s nebezpečím škody přechází na objednatele jejich předáním. 
9.2. Nehmotné dílo zůstává majetkem zhotovitele, který objednateli touto smlouvou poskytuje nevýhradní licenci k užití dosažených výsledků. Licence je pro objednatele časově, územně a věcně neomezená.
9.3. Zveřejnění díla kteroukoliv smluvní stranou v publikacích podléhá písemnému souhlasu pracovníka oprávněného jednat ve věcech smluvních druhé smluvní strany.
9.4. Pokud po dobu trvání spolupráce dle této smlouvy vznikne na základě zadání objednatele nebo na základě jím dodaných podkladů vynález, užitný vzor, know-how, či jiný předmět práv duševního vlastnictví, přičemž objednatel ke vzniku tohoto výsledku nepřispěl tak podstatnou měrou, že bez tohoto přispění by výsledek nevznikl, náleží práva k takovému výsledku výhradně zhotoviteli. Vznikne-li předmět práv duševního vlastnictví za podstatného přispění objednatele, budou práva rozdělena podle podílů duševního vlastnictví, které budou jednotlivě stanoveny zvláštní dohodou smluvních stran.

Článek X
Vady díla, záruka za jakost
10. 
10.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a / nebo je v rozporu s obsahem projektu prací.
10.2. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
10.3. Objednatel je povinen vady díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl. 
10.4. Objednatel má právo na bezúplatné odstranění vady v době záruční lhůty.
10.5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 1 roku od jeho předání objednateli.

Článek XI
Ochrana informací
11. 
11.1. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy bude uplatněn v rámci vykazování monitorovacího indikátoru pro smluvní výzkum, je zhotovitel povinen zajistit řídicímu orgánu příslušného operačního programu v rámci kontroly právo přístupu i k těm dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). 
11.2. Dokumenty je třeba archivovat nejméně po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část sjednané ceny díla a zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
11.3. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely, než pro plnění předmětu této smlouvy. To neplatí pro předávání údajů o smluvním výzkumu dalšímu účastníkovi projektu.

Článek XII
Závěrečná ustanovení
12. 
12.1. Zhotovitel, který podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, patří mezi subjekty povinné zveřejnit tuto smlouvu v informačním systému veřejné správy, tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami zveřejní způsobem chránícím obchodní tajemství dojednané v odst. 1.4 této smlouvy.
12.2. V případě sporu se smluvní strany dohodly, že prioritou je mimosoudní řešení s využitím mediátora. Pro případ nedohody smluvní strany sjednávají jako příslušný soud v Pardubicích.
12.3. Jestliže se jedno nebo více ustanovení této smlouvy stane neplatným či se ukáže býti zdánlivým, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Smluvní strany si namísto neplatného či zdánlivého ustanovení dohodnou takové platné ustanovení, které se bude nejvíce blížit hospodářskému účelu zamýšlenému neplatným či zdánlivým ustanovením.
12.4. Změny této smlouvy o dílo mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku. 
12.5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
12.7. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu.
12.8. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.
12.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:
	Příloha č. 1 - Projekt prací „Podnikatelský záměr“
	Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace.

V Pardubicích dne ……………		V …………………… dne ……………
	






…………………………………………….
za objednatele
Mgr. Michal Vaněček
ředitel
	






…………………………………………..
za zhotovitele





Příloha č. 1 
Projekt prací „Podnikatelský záměr“
Projekt prací „Podnikatelský záměr“
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1. Anotace projektu

Standardni stopovaci zkousky v puklinovém kolektoru sméfuji k urceni aktuainich
hydrogeologickjch, resp. migracnich parametri a detaiini geometrie vodivich cest
20stéva nepopsana. Cilem projektu je vjvoj a ovéfeni funkenosti série snadno
identfiovatelnjch barevnjch stopovacu stejného fyzikdlnino _chovni,  Které
priichodem puklinou zustanou fixovény na povichu. Uziti rozdiinjch barevnych
Stopovadis v Easovych intervalech umoZni nésledné detaiing identifikovat systém
Vodivjch cest pii zméndch pomérd proudéni puklinowym systéme, nebo rozvoje
novjch puklinovych cest v pripadé hydraulickéno stépeni.

2. Resitelsky tym

Zidost o podporu pedioZio konsorcium slozené 2 prilemce/Zadatele spoleCnosti
PROGEO, sro. (déle jen Progeo) a daisiho ucastnika projetu spolecnosti
WATRAD, spol. s .. (dale jen Watrad).

Specializaci Progea je zpracovavani a vyhodnocovéni matematickjch modeli
Veelém zabéru hydrodynamické a_temodynamicke problematiky vztahujici se
Khorinovému prostredi. Specializaci tymu Watrad je zajistovani, terénni méfeni a
wyhodnocovani hydrodynamickjch a termodynamickjch parametru zkoumaného
horninového prostred.

Problematia experimentinino vivoje a primysiového vjzkumu bude zapojena
formou smiuvni sluzby. Tym zaméfeny na experimentsini vivoj bude zajiStovat
optimani viastnosti vicegeneracnich stopovadu, tjm realizuiici prevazné prumysiovy
wyzkum bude zajiStovat optimalni laboratorni a in-situ podminky a prostfed

2.1.1 Vyzkumné - vyvojova kapacita

Progeo je vybaveno vjpocetni technikou vhodnou pro matematické modelovani
wazované v rozsahu projektu. Spolecnost zaroven disponuje licencemi nékolika
mezindrodné _verifikovanych programu pro _matematické modelovéni _proudéni
podzemni vody a transportnich procesi v nasyceném | proméniivé nasyceném
poréznim i pukinovém prostfedi, Jeho tym je siozen zodborniki, Ktefi se
problematice modelovani zabyvaji diouhodobé na vysoke trovni

Watrad _disponuje nejen lidskymi zcroji s vysokjmi odpovidajicimi_odbornjmi
znalostmi pro feseni dané problematiky, ale | Spickovou technikou nejen komercni,
ale i viastni provenience. Z dilny spolecnosti pochazi napr. fluorescenéni zsznamové
ot pro fomunlace 8 dogovac zlouly, zaTzent pro ovfovin pewmosiich
charakteristik materiala v 3D kontrolovaném prostredi. Dale dispon

{erénni moniorng podzemnich vod (point Muliparamelrické. méfici pritroje
konduktiita, TDS, teplota, tiak, hiadina podzemni vody), odbér vzorkis (vzorkovaci
sady Gerpadel a odbéraku). Soutasti pracovisté spolecnost jsou jak vybavens
laboratof s kontrolovanymi Kimatickymi podminkarmi, tak mechanicka diina. Soucasti
vybavenosti laboratofe jsou mimo jiné UVVIS spekirometr, propustomér MS  dalsi
Vlaboratofi Ize provadat testovani hominowjch vzorku z hlediska chemickjch a
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hydrodynamickych parametrd. Dale ma k dispozici barevnou optickou_kameru
'GEOVISION na prohlidku vrta. Sougasti feitelského tymu spolecnosti jsou i puvodci
patentovaného fluorescencniho zéznamového zafizeni

2.1.2 Management projektu a organizacni zajisténi

Projektovy tym je sestaven ze dvou maljch podniki ~ komerénich organizaci
PROGEO, 51.0. @ WATRAD, spol. 5 1.0. ManaZerem projektového tymu je RNDI.
WMartin Miicky, Kery je také odpovédnjm zastupcem za_piijemce, spolecnost
PROGEO, 5.0. Za WATRAD, spol. s .. je odbornym odpovédnym zéstupoem Mgr.
Pavel BIlj. Administraci projektu bude zajiStovat Mgr. Jana Michalkova

Manazer projektu bude zodpovidat zejména za:

- Rizeni projektu v souladu s Rozhodnutim o poskytnuti dotace, pinéni
jednotiivych Gkolt, tak aby bylo dosazeno cill a vysledku projektu, resp.
diigich cili a vysledku (die jednotivjch etap feseni projektu) die
harmonogramu,

-~ Zpracovani a predkladani zprév o prubhu a vysledcich projektu spravci
programu a za cerpani financnich prostredku v ramci celého projekiu,

- Hospodarné vyuzivani piidélenjch financnich prostredku,

~ Informovanost spravce programu o vjznamnych zméndch tykajicich se napt.
Kiigovjch osob, struktury rozpoctu, zasadnich otézkach védecko-vjzkumné
&innosti v ramei projektu,

Administétor projektu bude zodpovidat zejména za
~ Plipravu a shromazdovani podkladd pro zpracovéni etapovych Zprav,
~ Dohled nad hospodamym vyuZivanim piidélenjch finanénich prostiedki,
~ Veskerou administrativni podporu manaZerovi projektu

V obdobi realizace projektu se projeklovy tjm bude schazet minimainé 1x mésicné
na_Kontrolnich dnech. Ucastniky Kontrolnich dnd budou zastupci véech GEastiiku
projektu. Na kontrolnim dni bude vzdy projedndna problematika dosavadniho feseni
projekty, a to zejména kontrola pinéni projekty, z hlediska stranky vécné, odborné,
Gasové a financn, diskuse nad aktuainimi vysledky projektu, vyhied dalSich praci die
predlozeného harmonogram. V piipadé feseni zasadnich otézek, skuteénosti nebo
2zmén bude téma prodiskutovno a vietné priatého doporuceni bude utinén zaps.
Vedle kontrolnich dnd, se budou konat pracovni porady die aktudini potfeby feseni
jednotivich Gkolu. Ucastniky pracovnich porad budou zéstupei Geastniks projektu,
Kerjch se problematika feseni bude bezprostiedné tykat. Kontrolni dny bude vzdy
svolévat a organizovat piijemce. Pracovni porady budou organizovat die dohody
jecnotivi Geastnici projektu. Z kazdého kontrolnino dne i pracovni porady bude
pofizen pisemny zapis, Kerj bude vzdy rozesidn na védomi viem GGastnikim
projektu, popr. dalim dotcenym subjektum. V rémei dlouhodobé spolupréce maji oba
sublekty s uvedenyim postupem praktické zkusenost

V projektovém tjmu budou manazerovi projeitu primo podrizen jednotivi odpovédni
2astupei - Kiiéové osoby dalich Uasiik projektu a administrator projektu. Kicové
osoby dalsich Gastnik projeKtu pak odpovidaji za své TeSitelské Kapaciy, Kleré
v rémi svjch akiivit na projektu fidi. Celkova odpovédnost za projekt bude na
piijemci projektu.

V rémei vyzkumnjch &innosti bude Progeo odpovédné za:
~ charakteristiu pukiinove sité vhodného vjzkumného polygonu,
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~ vjbér optimanino _softwarového ndstroje pro  matematickj  model
hydrogeologickyjch zmén v geologickém prostiedi

- vizualizaci vysledkis matematického modelovan

- iterpretaci vysledku matematického modelovani,

~ dalsi vyzkum spojeny s matematickjm modelovar
diskutovanou problematiku

Watrad bude odpovédn za
~ vyzkum, vybér a provoz vhodnjch stopovac,
~ vybér a provoz vhodného vyzkumného polygonu,
- instrumentaci zkugebniho polygonu,
- realizaci hydrodynamickjch zkousek na polygonu,
- realizaci stopovacich zkousek na polygonu,
- osazeni datalogery, sbér dat a vyhodnocovéni @ spolupréci pi interpretaci
naméfenych hydrodynamickych velicin na polygonu a v laboratofich

Pleckladatelé projektu _pledpokiadajj, 2e st vjzkumu bude realizovina
subdodavatelsky za pomoci védecko-vyzkumnych pracovist vybraného die Pravidel
pro vibér dodavatelu a postupu die pravidel nebo zékona &. 1342016 Sb. formou
vbérového fizeni — vefejnd zakizka malého fozsahu. Hiavnimi pozadavky
Poptévanjmi formou subdodavky budou pro subjekt zajiStujci:
a) smiuvni vizkum a konzultagni sluzby ~ promyslovy vizkum
- védecko-vyzkumny polygon se zkusenjm tymem
minimalné jednoho védeckého pracovnika se znalostmi geotechnickjch
Viastnosti homin polygonu,
© hominové prosifed s dominantni puklinovou propustnosti,
© stabilni prostred umozuiii celoroéni provoz nezavisy na atmosférickjch
zménach - nejlépe duini dilo,
© administrativni zazemi v lokaiité,
- technické prostiedky  k zabezpedeni  stopovacich  zkousek v in-situ
podminkdch
2 jednoho technického pracovnika
* elektropripojku 60KW, privod vody a vzduchu, osvétleni,
©odvrtani vzkumnych vrtd,
- charakteristika pukinové sité geofyzikainimi metodami
b) smiuvni vizkum a konzultaéni sluzby ~ experimentaini vyvoj
- laboratof zam&fenou na vyzkum vicegeneracnich neaktivnich stopovati
= minimainé jednoho védeckého pracovnika,
© piné vybavenou chemickou laboratof,
© znalost problematiky barevnjch stopovat a znatkovacd,

zaméfenm na

minimainé jednoho védeckého pracovnika,
pIné vybavené mineralogické pracoviste,

znalost. problematiy_interaktivnich procesi_probihaji
hormina  puklinova vypif pod viivem barevnjch stopovaéu

Organizace zajitujici smiuvni vizkum budou predkiadat podklady pro Zadost o
platbu v podobé etapové a zavérecné zpravy.

~ pracovits zaméfené na vyzkum a popis horninového prostfedi

h na kontaky
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Platby budou provédény v souladu s finanénim pidnem projektu po ukonden kaZdé
etapy plevodem na bankovni Géet vméné K<, Plevod finanénich prosifedku je
podminén pridélenim dotace.

3. Realiza¢ni ¢ast podnikatelského zaméru

3.1 Cilova néplii projektu

Divodem K plediozeni projektu zaméfeného na vyuZiti barevnjch znatkovacd
(stopovac) pii stopovacich zkouskach je absence neaktvnich stopovacich latek,
Keré:

~ neméni syymi viastnostmi hydrochermii testovaného prostredi,
nezaté2ui své okoli radioaktivitou,
mai relativné stalé fyzikdIni viastnosti,
Jsou detekovatelné v in-situ podminkeich bez nutnostilaboratornich analyz,
Ize pousit opakované pro sledovani geneze vaniku hydraulicky vodivjch
struktr.

V. sougasnosti jsou_stopovace vyuZivany pouze v hydrogeologii ke stanoveni
néKterych migracnich parametrii pii feSeni transportu kontaminantu horninovou
strukturou. Sougasné metody stopovacich zkousek umozfuji analjzu aktualnich
hydraulickjch propojeni bez moznosti pFimého sledovani jejich kvantiativniho a
kvalitativniho vivoje v Gase pR zménach puklinovjch systém, resp. transportnich
cest. K tomu dochaz vivem novjch hydraulickjch propojen, fozvojem novych pukiin
& ofevienim, zprichodnénim stavajicich pukiin po 2vyZeni hydraulického spadu,
nebo po &tépent, apod.

Projekt si klade za cil vyvo) takové série stopovat, které:
~ umozni volbu mezi sorbentnim a nesorbetnim stopovacem,
~ nebudou radioakliv,
- budou stejného fyzikalniho chovani,
~ budou snadno aplikovatelné a identifikovatelné i v in-situ podminkach,
~ prizchodem puklinou zanechaii dentifikovatelnou stopu na ploze,
- zistanou fixovany do té miry, Ze po opakované aplikaci do pukiin bude
nasledné mo2né podie trasovani stopovace popsat genezi pukin
~ budou cenové priatelné.

Jednd se tedy o projekt, jeho? vjsledky jsou pousielné v celém spektru
ekonomickjch Ginnosti skupiny 72.19 @ 72.12.1 (dle Kiasifikace NACE). Pozadavku
stabilniho chovani stopovace. obecné vyhovuje celd fada. fluorescencnich latek.
Originalita_projektu_spociv ve vyusii bézné dostupnjch netoxickjch latek,
detekovatelnjch_jednoduchymi metodami, umoZujicimi v _piipadé potieby |
Kontinudini zéznam zmén koncentrace stopovaci latky pro stanoveni migracnich
parametri horninoveého prostedi v in-situ podminkéch.

Plediadatelé projektu se tématem _fluorescenénich _stopovaci _zabyvali
v pledchazejicich vyzkumech, kdy byla vyfeSena problematka stabilty stopovacu
v daném hominovém prostiedi a zpusoby jejich jednoduché detekce. Projekt vychazi
2téchto vjsledki. Diouhodoba stabilta stopovadi a moznost jejich jednoduché
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identifikace je zakladni podminkou pro moZnost vicenasobného trasovani stopovade
v pukiing

Vin-situ podminkéch bude pro identikaci jednotiivjch stopovacich latek vyuZivana
opticka sonda viastni originaini konstrukce, hydrogealogickeé viastnosti hominového
prostiedi budou  stanovovany _patentovanym zafizenim,  umoziujicim - maft
hydraulicke parametry i v prostredi velmi nizkjch propustnosti

3.2 Misto realizace projektu

Progeo bude price vyplyvajici znépiné projektu realizovat previzng na svém
pracovisti Roztoky u Prahy.

Spolegnost WATRAD, spol. s ro. mé pracovisté v Pardubicich, v Praze a v Prachové
u Jiina, Resitelsky tym se diouhodobé vénuje testovéni horninového prostiedi v in-

podminkich. Proto ma vybudované terénni pracovi&té v Chotiisku (okres.
Piibram).

Subjekty, Keré budou zajitovat smiuvni vizkum, rozSifi o své pracovisté a
laboratofe mista, kde bude realizovan projekt.

3.3 Vystupy projektu

3.3.1 Hiavni vystup vyzkumu

Uzitng vzor: vytvofeni komeréné vyuZitelného setu barviviznatkovady, stéljch
viastnosti, schopnjch se sorbovat na pukiinu, vhodnych k opakovatelné aplikaci,
‘snadno identifikovateinjch, cenové dostupnych.

Dosazeni cili bude dokladovano visledky laboratomich test, vysledky terénnich
testu na vyzkumném polygonu a vjsiedky matematickjch modeld.

3.3.2 Vedlejsi vysledky vyzkumu

Bude zpracovén technologickj postup, kde bude podrobné popsan zpusob
aplikovani fluorescencnich stopovaéu, jech monitoring a zpusob a rozsah
interpretace.

S vsledky vjzkumu a moznostmi vyuziti v praxi bude seznimena odboms
geologicks verejnost formou odbornjch prednasek pripadné publikac.

Vediejsimi vysledky budou i iléi a 28vérecné zpravy. DIlci zprévy budou zpracovény
vady ke konoi ka2dé etapy za realizované éinnost. Zavéreéné zpravy pak budou
vypracovany na zavér vizkumu,

Vedle toho budou poskytovateli prostiednictvim IS MS2014+ ve fézi realizace
pledkladany v rémci monitoringu projektu nasleduicf Zpravy:
- Zpréva o realizaciprojedu (etapové) ~ podavina spolu s 24csti o platbu za etapu
- Informace o pokroku v reaizac projektu ~ podévina 1 roén, vEdy k 31.8
Zivirocnd zpriva 2 realzace projoktu - podiva so s 2idosti o platbuza posledri
etapu projktu.

Ve fézi udratelnosti projeidu (5 let) pak Prub&zné zprévy o udrditelnosti projektu a
Zavéretna zprava o udrziteinosti projektu
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4. Harmonogram a etapy projektu

4.1 Tematické Elen&ni vyzkumnych praci

Pro dosazeni stanovench il je navrhovanj vyzkum Easové napidnovan na obdobi
20162019 e rozdélen na 4 etapy:

- 1. etapa - Pripravné préce

~ 1. etapa - Laboratom vyzkum

~ Il etapa - Testovani

~ V. etapa - Vyhodnoceni

‘Tematicky budou vjzkumné prace probiat v nékolika rovindch
« Prace v laboratorich

- Vjzkum stopovacu bude zaméfen na stanoveni Kiiérii pro vibér
znackovaciho barviva, logistiku (zajiéténi komponent), pripravu barviv
s prub&znyimi testy v laboratornim méitku (studium sorpce barviv na horniny,
studium fidicich parametru). Na_laboratomi méfitko navaze testovani na
modelovjch blocich (definovany typ hominy, ruzné typy stopovacu, odliné
hydrodynamické podminky analjza stopovacu na puklindch). Partcipace na
této vjzkumné Ginnosti je zahmuta v polozce smiuvniho vizkumu @ bude
poptana formou vybérového fizeni - verejna zakézka malého fozsahu.

~ Testy na_modelovjch blocich umozni, vdoble geometricky a_létkové
definovaném_prostiedi, ziskéni dat pro ovéfeni chovéni matematickjch
modelu vytvorenjch na zaiadé méfeni na granitovych blocich a prenos
matematickjch modelu do makioméfitka tak, aby popisovaly chovani
Stopovade v rediné pukiiné. ZCasti bude zajténo ve smiuvnim vyzkumu.
Postup vjzkumu bude vyuZivat predikénich moznosti matematického
modelovn

« Vjzkum in-situ na polygonu

- Zahmuje pfipravu _vyzkumného pracovisté (shromazdéni _geologicich
podklad pro vybér vizkumného polygonu, studium podkiadd, petrografické a
struktumi charakteristika, stanoveni relevance geologickjch dat, navrh
2Zpusobu dopinéni geologickjch dat), dopifujici geofyzikéini a struktumé
‘geologicky prizzkum, hydrogeologicky monitoring, vybér testovaciho profil,
plipravu vyzkumného polygonu (odvrtdni  aplikaénino vitu,  instalace
monitorovacich prvk), odbér vzorki horniny.

- Terénni vyzkum in-situ se zaméfi na ovéreni a dolozeni vysleck ziskanjch
vlaboratorich podminkéch. Podstatou terénniho  vyzkumu _ budou
vicegeneraéni stopovaci (irasovaci) zkousky realizované v riznch gasovjch
periodach. Kazdeé ze stopovacich zkouSek bude predchazet tiakovy test, pil
iterém dojde k ofevieni/propojeni pukin. Po_kazdé etapé hydraulického
_nacechréni* horniny bude aplkovan prislusny stopovaé 2 pfipraveného setu
barviv a na zévér bude vyhodnocen prostorovy dosah zmén. Kazdému z testi
bude predchazet predikni matematicky model. Po ukongeni kazdého testy
budou naméfend data srovnana s matematickym modelemn.
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« Matematicky model
Matematické modelovni_bude probihat etapovité, v logickych _krocich
V névaznosti na postup stopovacich experiment (laboratoni na blocich a in-
situ) dle nasledujiciho schématu
jbér parametry pro laboratomi modelovani > nastaveni fitérii  vibér
softwaru > analyza vstupnich dat pro matematické modelovni > sestaveni
modelu pro testy na biocich > kalibrace modelu - matematicky model testi
na blocich > analyza a hodnocen vysledki modelu > verifikace modelu >
Kalibrace modelu vjzkumného polygonu podie pribéhu in-situ zkousek >
verifikace modelu > prognozni modely > zhodnoceni modelovych vyslediu.

4.2 Podrobny popis jednotlivych etap

4.2.1 2016 - 2017 - 1. Etapa: Piipravné prace

« Dobatvanietapy:  1.62016a23132017
« Laboratorni préce

V pfipravné fézi laboratornich praci bude aktualizovana reSerde na vybér typu
Stopovacich litek. Nasledné probéhne studium _geochemickjch Viastnosti
uvazovanjch hornin a na zakladé ziskanjch parametrt budou stanovena kritéria pro
konetny vybér a budou upfesnény chemické charakteristiky stopovacich latek.
Budou zajiéteny zakiadni komponenty pro pripravu stopovacich latek a budou
namichény vhodné stopovage.

Pro_testovéni na blocich bude na zékladé studia geachemickjch viastnosti
uvaovanjch hornin proveden vybér vhodnych reprezentantu.

« Matematicky model

Vrémel piipravnjch praci pro matematicky model budou navrzeny zakiadni
parametry pro modelovani, Kleré podmifuji vjbér vhodného softwaru, softwarovy.
nstro] bude konfigurovan na feSenou problematiku (nastaveni Kritéri.

© Vjzkum in-situ

Testy in-situ se v vodni fizi zaméfi na pripravu vizkumného pracovisté: budou
shromazdény geologické podklady pro vyibér vyzkumného polygonu, geologickd data
budou uffidéna z hlediska Gplnosti podkladu pro vybér geologické _struktury
(petrografické a struktumi charakteristika, stanoveni relevance geologickych dat,
névth zpisobu dopinéni geologickych dat).
« Diléi vsledky:

~ Vjbér stopovati a laboratorni vizkum jejich viastnosti

~ Vywofeni konceptudiniho modelu simulovanjch systéma

- Vjbér vhodné in-stu aboratore

- Studium geochemickjch viastnosti horinového prostiedi

- Geologickd charakteristika vizkumné lokalty

4.2.2 2017 - Il Etapa: Laboratorni vyzkum
« Dobatvanietapy:  1.4.2017a231.10.2017
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Ve Il etapé se vyjzkumna Ginnost soustiedi na laboratomi vizkum, Ktery probshne
jak Gisté v laboratomim méfitku, tak na modelovich blocich. Cilem tachto
experimentu bude ziskéni dat pro ovéfeni chovani stopovaty. Matematické
modelovéni bude vyuzto (v_prediktivnim modu) pro Gcely instrumentace
projektovanjch experimentd a nésiedné i pro jejich vyhodnocen. Na zaKladé méfen
na_granitowjch blocich bude analyzovén plenos ziskanjch parametru do
makroméfitka tak, aby modely popisovaly chovani stopovage v rediné pukling. Vedle
toho probéhnou dopifujic prace na pripravé in-situ experimentu.

« Laboratomi préce

Cisté laboratorni testy se zaméfi na:
~ studium sorpee banviv na horniny,
~ studium fidicich parametripomoci techniky kolonovjch a vsadkovjeh
experimenta.

Pro blokové experimenty budou pripraveny z vybraného horninového typu testovaci
bloky s umélou puklinou v poctu 6 kusd. Na blocich budou provedeny kalibracni
hydrodynamické testy.

« Matematicky model

Pro Geely sestaveni matematického modelu bude provedena analjza vstupnich dat
pro_matematické modelovani a bude sestaven model pro testy na_blocich,
Konstrukce matematického modelu _(modelové sit§) zohledni geometrické.
usporadani testovacich blokil. Diskretizace testovacich biokis do matematického
modelu bude provedena tak, aby co nejvéméii odpovidala geometri testovaného
systému. Pro pocateéni a okrajové podminky budou vyuzita méfend data popisuiici
materialové charakteristky testovacich horninovjch bloku, vping pukiiny a vysiedky
laboratornich testd.

« Vjzkum in-situ

Podle vyhodnocenjch geologickjch dat (v 1. etaps) bude situovan zkuSebni polygon
in-situ, kde bude proveden dopliujici geofyzikini a strukturné geologicky prizkum a
hydrogeologické zhodnoceni. Na zakiadé ziskanjch podrobnych charakteristik
horninového prostfedi bude situovan testovaci profil a bude navrzena instrumentace
testovaciho profilu.

« DIk vysledy:

Vysledky laboratomich experimentd,

Vysledky blokovych experimentd,

Petrostrukturni charakterisika testovaciho polygonu,

- Validace dat matematickjm modelem.

4.2.3 2018~ II. Etapa: Testovéni

« Dobatvanietapy:  1.11.20172231.10.2018

Ve teti etapé budou dokondeny blokové experimenty, bude zprovoznén testovac in-
situ polygon a provedeny série terénnich zkousek. Ziskana data budou nasledné
interpretovana. ‘Na zakiadé vysledku bude provedeno numerické modelovéni
naméfenych dat,

« Laboratorni vyzkum
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Bude provedena série testi na modelovych blocich s umglymi pukiinami — budou
testovany ruzné druhy stopovacu (dle jejich afinity k hominovému _prostiedi)
v podminkach odliéné pukiinové vypiné / odignjch hydrodynamickych podminkach,
Bude pipravena umélé viplii pukiiny s nastaviteinymi viastnostmi. Ménici se
podminky priniku stopovace budou voleny tak, aby byla umoznéna kalibrace
‘matematického modelu. To znamen, Ze pii kazdém kroku bude jeden ze vstupnich
tri proménny, zbyvajici parametry budou v dané séri konstantni (zmitost /
hopost / otevieni pukliny/ hydraulicky spad)
« Matematické modelovan:

Bude zpracovén matematicky model testd na blocich. Bude provedena analyza dat
ziskanjch z jednotiivjch seéri testy na biocich, data budou vyhodnocena a bude
provedena verifikace jednotivych modelu. Cilem je prenos matematickych model do
makroméitka tak, aby umoznily popis chovéni stopovace v rediné pukiiné. Na
2akiadé geometrie polygonu in-situ a strukturnich poméru bude Kalibrovan zakladni
‘matematicky model pro in-situ testy.

 Vyzium in-situ

Terénni price sméfuji ke zprovoznéni a viastni realizaci terénniho wzkumu, na
terénni lokalté proto bude provedeno:

~ odvitani 1 aplikaéniho vitu s hloubkou do 5 m a 2 referencnich vitu
< hloubkou do 5 m,

~ struktumi popis hominového prostiedi ve vrtu: popis vrtného jadra, vuZti
snimka oplické kamery,

- hydrogeologicky monfring neovivnéného prostiedi formou sumémich a
intervalovych vodnich takovych zkousek,

- zahdjeni trasovacich testu: po etapch budou opakovény Uakové testy, pii
nichz dojde K ofevieni/propojeni pukin. Po kazdé etapéhydraulického
nagechrni” hominy bude apiikovan prisiusny stopovaé z prpravensho setu
barviv

DIl vysledy:
- Vysledky blokovych experimentu,
- Realizace a instrumentace testovacio polygonu,
~ Hydrogeologicky monitoring testovaciho polygonu,
- Trasovaci testy,
- Validace dat hydraulického modelu blokovych testd,
~ Kalibrace modelu in-situ

4.2.4 2019 - IV. Etapa: Vyhodnoceni

« Dobatrvénietapy:  1.11.2018a228.9.2019

Posiedni etapa e charakterizovéna dokangenim trasovacich testu s monitoringem
probinajicich zmén v horniné a celkovym vyhodnocenim

« Laboratorni edst

Na odebranjch vzorcich bude provedena analjza stopovati na pukiindch s cllem
ientifkovat _genezi _puklin.  Bude vylvoren Komeréné  vyuzielny _set

banviviznagkovact, staljch viastnosti, schopnjch se sorbovat na puklinu, vhodnjch
K opakovatelné aplikaci v horninovém prostredi, snadno identifkovatelnjch.

« Matematické modelovani
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Bude provedena kalibrace a verifikace modelu vjzkumného polygonu podie pribéhu
in-situ’ zkousek. Budou sestaveny prognozni modely a zhodnoceny modelové
vysledky na zakiad redinjch dat z odbéru vzorki

© Vzkum in-situ

Dokondeni trasovacich testu: vicenasobné aplikace stopovace do puklin po
predchozim hydraulickém rozevfeni pukiin. Vyzkum bude zavrsen odbérem vzorki
trasované horniny s vyhodnoceni prostorového dosahu zmén pukiinového systému
na z3kladé analjzy vyskytu daného stopovace v dané etapé aplikace.

« Celkové hodnocent provedenjch praci

Dosazeni cili bude dokladovéno visledky laboratornich testu, visledky terénnich
testd na vyzkumném polygonu a vjsiedky matematickjch modeld.

Hiavnim vystupem bude uzitng vzor.

5. Zajisténi prav dusevniho vlastnictvi

Jiz pred poddnim projektové priasky byl ujasnén zpusob ochrany duSevnino
viastnictvi wnitf fesiteiského tymu. Byly rozliseny pojmy puvodce a viastnik
dusevniho viastnictyi za shody viech Géastniki projelu. Také byly siadény
predstavy o pribéhu procesu komercionalizace vysledki

Smiuvni strany se dohodly, Ze spoluprace na vzniku predmtu dusevniho viastnictyi
bude fesena dle nasledujiciho textu

5.1 Vysledky

Vysledky, které maji za nasiedek vznik pray k dusevnimu viastnictvi, budou vzdy

fozdelovany podie nasledujiciho pravidia:

+ Zpracované visledky projektu vEetné zévéreéné zprévy podiéhaii ochrané die
2akona &. 121/2000 Sb, o pravu autorském, o pravech souvsejicich s pravem
autorsim a 0 zméné nékterych zkonu (autorsky zékon) a ve smyslu ust. § S8
tohoto zakona j lze povazovat za zaméstnanecke dilo, k némuz majetkova préva
vykonava prijemce 2 spolupfijemce podpory.

« Vpripade chranéného wysledku Feseni projektu typu uzitny vzor, zavazuje se
prijemce a spolupfijemce dotace priimout takova opatieni v souladu s platnou
prévni Upravou a smIuvné vyporadat vesker uplatnéné nroky jefch puvodcd,
aby prijlemce a spolupfjemce mohii vystupovat jako vyluéni viastnici téchto pray.
duseuniho viastnicti

« Prijemce 2 spolupfijemce podpory jsou opravnéni k nevjhradnimu bez(platnému
it vjsiedku pro svojiviastni podnikatelskou nebo vyzkumnou Einnost na Gzemi
Geské republiky, a to v rozsahu Gasové a vécné neomezeném.

« Postoupi-i prilemce nebo spolupfijemce majetkova préva k poznatiim tretim
osobam, zajsti odpovidajicimi opatfenimi nebo_smiouvami, aby byly spinény
povinnosti vypljvajici  ustanoveni § 16 zak. &. 130/2002 Sb.

« Viastnicka prava k ziskanym vysiedkim budou stanovena ndsiedovné:

Viastrictvi: prijlemce — 50%, spolupfijemce — 50%
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5.2 Publikacni Ginnost

V publikani Ginnosti a ph presentaci vysledki plat, Ze autorsky tym nen imitovan

Ve vibéru publikovaného téma. Nezale2i na tom, kdo byl odpovédny za feseni

publikovane problematy. Jsou dohodua a | dodiZovara nasleduicipravida:
K publikovani jsou uvolnény vSechny informace a vysledky, Které nesouvisi
Svjsledkem, na Kery teprve bude uplatfiovana ochrana fomou prhasky
uzitného vzoru,

~autorsky tym uvadi na prvnich mistech vzdy jména téch, ktefi text zpracovali, na
dalSich mistech v pofadi alespor jedno jméno odbornika ze spolupracujici fimy,

- vdokumentu musi bjt vidy uvedena jména viech frem a organizaci
participujicich na projektu @ musi byt pinéna pravidia pro povinnou publicitu
Stanovens OP PIK.

6. Podnikatelsky plan

Podnikatelskj plén je vstupnim parametrem _nedilnou soucésti _projektového
dokumentu. V pfipads projekty zamafenych na vizkum a vyvo] samoziejmé vychazi
Zzpledpokiadu, Ze bylo dosazeno Kadného vysledku a vystupy umoziuji
komercilizaci

Atrakiivni stopovaci zkouSkou miZe bit pouze takovs metoda, Klerd umozni
Vyhodnocovani pfimo zméfeni vin-stiu podminkich. Nezbytnost Iaboratornich
analjz komplikuje prakticnost a pouzitelnost metody, proto je nutné vyvinout metodu
nezavisilou na laboratornich analjzch. Podnikatelskj pidn e postaven na
komplexnosti nabidky, Kerd je nezbyina pro uvedeni nového produkiu na trh.
Komplexnost j tvofena nasledujicimi polozkami
- monitorovaci technologie pro in-situ podminky
- vicegeneraéni stopovate
- zvefejfovani informaci
distribuce
helpdesk
+ Monitorovaci technologie
Vnedivné_dobé byl ukoncen vivoj dvou typis moritorovaci technologie —
luminiscenni kamera  luminiscenci detektor pro zaznam fluorescenénich litek
Ve zvodndlém prostiedi. Detekéni zafizeni je napojeno na_pocitac a
Whodnocovano specialzovanym softwarem. Vyroba obou detekénich zafizeni je
2ajftEna, Manual kpouzivni jak kamery, tak detekloru ma spoleénost
WATRAD, spol. s 0. i vypracovan.
egeneracni stopovace
Vjrobu vicegeneracnich stopovaci bude zafiitovat wzkumna organizace, kiera
bude do projeklu zapojena formou vyberového fizeni. Jednim 2 vystupl
predkiadaného projekdu je i manual k pousii vicegeneraénich stopovacd. Ten
bude distibuovan souasné se setem stopovadi
« Zuefejfovani informaci
'V ramci projektu bude zaloZena a provozovina webova sirdnka, kde bude Cast
vefejnd a Cast pristupnd pouze feSielskému tymu kwjménd informaci a
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dosaZenjch vysledki. Ve vefeiné Gasti budou publikovény informace, Kleré
budou popularizovat projekt, pouZivani stopovacy a souvisejit technologle,
metodické postupy a vyhodnocovani,

« Distrbuce setu
Pro zajemce o metodiku vicegeneracnich stopovadi bude pripraven k odbéru
set, Ktery bude obsahovat sadu vicegeneracnich stopovac VCetn stopo
typu  sorbentninesorbetni a dle pozadavku nékterou 2 monitorovacich
technologi. Soutsti setu bude | manual s popisem metodiky apikace a
‘vyhodnocen. Distribuci bude zajistovat spolecnost, kterd je v hydrogeologické a
hydrologické verejnosti dlouhodobé etablovana coby dodavatel profesni
technologe. Svojinabidku zprostiedkovava pres interet a | osabnim kontakte.

o Help desk
Sougasti komercnich akivit bude i servis zaméfenj na odbomou podporu.
Formou siuzby bude poskytovdna jak distribuéni podpora, tak podpora
metodickd. Kontakini spojent vEetné popisu sluzby bude zvefejnéno nawebovjch
strankéch a dale bude uvedeno v manualu.

Podnikatelskj plén (business-plan) vychazi z piedpokiadu, Ze po ukongeni vjzkumu
nutné musi nastoupit Gasova prodieva mezi ukonéenim vyzkumu a vjvoje a
uvedenim produktu na th. Lze oBekévat, Ze proces uvadéni produktu na trh projde
obdobim, kdy odboma vefejnost bude muset zménit pristup k hodnoceni jak
zabezpedenim hydrogeologickych struktur pred_kontaminaci, tak zmén stabilty
horninovych struklur pf razbé prepravnich tras. Tofo obdobi bude o to kratsi, &im
intenzivnjsi a GéinnéjSi bude popularizacni innost, kterou bude nutné pro komeréni
Gspéch projektu zajistt, resp. realizovat. Obdobi mezi ukongenim vyzkumu a
stabilzaci poptévky na trhu je odhadovano na tf roky.

7. Zavér

Projekt_Vicegeneraéni neakivni stopovace md za cil vizkum a vjvo] série
bareunjch stopovacu stejného fyzikalniho chovani a snadno. identifkovateinych,
Keré prichodem puklinou zustanol fixovany do té miry, 2 po opakované aplkaci do
pukin bude nasledng moZné pocle trasovani stopovace popsat genez pukin. Bude
fak mozné rozpoznat napriiad pukiny vzniké vhistori od pukii vanikijch
Soucasnou aktiviou. Déle viastnost stopovaci umozni vyhodnocovat tzv. migracni
paramelry zvochnélého horninoveho prostredi  pukinovou propustnosi
Resitels jm projektu tvofi PROGEO, s .. jako esitel a WATRAD, spol. s .. ako
Spoluetel, obé spoleénosti spadji do kategorie maljch pociks
V rém vizkumnjeh Sinnosti bude PROGEO, s..0. odpovédny za
= Vjbér optimainiho sofwarového nstiole pro  matematicky model
hycrogeologickjch zmén v geologickém prostie
- predikei vyzkumu a vjvoje dosazovénim v laboratofich naméenjch vetupnich
Veicin,
- vizualizac vjsieckis matematického modelovni,
- interpretaci vysledki matematického modelovani,
- a dalii vizkum spojeny s matematickym modelovanim zaméfenym na
diskutovanou problematicu
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WATRAD, spol. s r.0. bude odpovédny za

~ vjbér vhodného vyzkumného polygonu véetné zajiéténi formaini strénky
provozu,

- instrumentaci zkugebnino polygonu,

- realizaci hydrodynamickjch zkougek na polygonu,

- realizaci stopovacich zkousek na polygonu,

- osazeni dataloggery, sbér dat a vyhodnocovani a spolupréci pii interpretaci
naméfenych hydrodynamickjch velicin na polygonu a v laboratofich.

Na projeidu se dle zigastni ve smiuvnim vyzkumu vzkumna organizace vzesia
2 vjbarového fizen.

Pro dosazeni stanovenych cill je navrhovanj vizkum Easové naplénovan na obdobi
2016-2019 a je rozdélen na 4 etapy.

1. etapa - Piipravné price

~ Il etapa - Laboratomi vjzkum

~ Il etapa - Testovani

= IV. etapa - Vyhodnoceni

Préce na projektu byly zahajeny v &ervnu 2016,
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Podnikatelsky zamér projektu
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