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Základní technická specifikace
Svozové vozidlo
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Tříosý podvozek
	Tříosý podvozek

	Rozvor náprav    3800 – 3900 mm
                         
	Rozvor náprav    .............   mm


	Celková hmotnost vozidla 26000 kg
	Celková hmotnost vozidla 26000 kg

	Technická celková hmotnost: 28000kg
	Technická celková hmotnost: 28000kg

	Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5
Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5
	Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5
Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5

	Palivová nádrž plechová objem min.350 l, uzamykatelná
	Palivová nádrž  plechová objem ……… l uzamykatelná

	
	

	Motor

	Motor 6-válcový, plní normu Euro 6
	Motor 6-válcový, plní normu Euro 6

	Výkon motoru min. 250 kW
Modul pro ovládání nástavby
Vedlejší pohon nástavby od motoru  min.650Nm
	Výkon motoru…………. kW
Modul pro ovládání nástavby
Vedlejší pohon nástavby od motoru  min.650Nm

	Vyhřívání palivového filtru 
Výbava pro zimní start
Sání vzduchu vytažené nahoru  
	Vyhřívání palivového filtru 
Výbava pro zimní start
Sání vzduchu vytažené nahoru  

	Motorová brzda  
	Motorová brzda  

	Omezovač rychlosti elektronický 85 km/h
	Omezovač rychlosti elektronický 85 km/h

	Tempomat  
	Tempomat  

	Výfuk vyvedený nahoru s kolenem
	Výfuk vyvedený nahoru s kolenem

	
	

	Převodovka

	Převodovka manuální min.16ti stupňová  
	Převodovka manuální ……….  stupňová

	
	

	Nápravy

	Přední náprava s hydrostatickým pohonem
	Přední náprava s hydrostatickým pohonem

	Stabilizátor na přední nápravě   
	Stabilizátor na přední nápravě   

	Přípustné zatížení přední nápravy min. 8000 kg   
	Přípustné zatížení přední nápravy ......... kg  

	Druhá náprava hnaná
Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě
Třetí náprava řiditelná, zdvižná
	Druhá náprava hnaná
Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě
Třetí náprava řiditelná, zdvižná

	Stabilizátor zadní nápravy   
	Stabilizátor zadní nápravy   

	Odpružení zadních náprav vzduchové pérování
vzduchovými vaky, systém okamžité regulace tlaku   
přípustné zatížení 2.nápravy min 10000 kg 
přípustné zatížení 3.nápravy min. 9000 kg

	Odpružení zadních náprav vzduchové pérování
vzduchovými vaky, systém okamžité regulace tlaku   

přípustné zatížení 2.nápravy …………kg
přípustné zatížení 3.nápravy ………… kg

	Plnohodnotné rezervní kolo 
	Plnohodnotné rezervní kolo 

	

	

	
	

	Řízení

	Volant výškově a sklonově nastavitelný
	Volant výškově a sklonově nastavitelný



	Rám

	Boční zábrany proti podjetí
	Boční zábrany proti podjetí

	Přední nárazník ocelový 
	Přední nárazník ocelový 

	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče
Plastové blatníky zadních kol
	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče
Plastové blatníky zadních kol



	Brzdy

	Antiblokovací systém (ABS)   
	Antiblokovací systém (ABS)   

	Regulace prokluzu (ASR)
	Regulace prokluzu (ASR)

	Elektronický stabilizační program (ESP)
	Elektronický stabilizační program (ESP)

	Signál nouzového brždění ESS 
	Signál nouzového brždění ESS

	Kotoučové brzdy na přední nápravě   
	Kotoučové brzdy na přední nápravě   

	Kotoučové brzdy na zadních nápravách  
Zastávková brzda vozidel pro svoz odpadů
	Kotoučové brzdy na zadních nápravách
Zastávková brzda vozidel pro svoz odpadů 



	Kabina

	Krátká kabina denní min.šířka 2100 mm
                                 min.délka 1750 mm
osvětlení nástupu levé i pravé
	Krátká kabina denní šířka ........ mm
                                 délka ……. mm
osvětlení nástupu levé i pravé

	Lakování kabiny oranžová  RAL 2011
	Lakování kabiny oranžová  RAL 2011

	Centrální zamykání   
Imobilizér
	Centrální zamykání   
Imobilizér

	Okna tónovaná  

	Okna tónovaná 
  

	zadní stěna kabiny bez oken  
	zadní stěna kabiny  bez oken

	Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500-2600mm
Zpětná zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné  
	Ramena zrcátek pro šířku nástavby …………….
…………mm
Zpětné zrcátka vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné  

	Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo
	Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo

	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo
	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo 

	Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek
	Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek

	Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené  
	Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené  

	2 sedadla na místě spolujezdce
sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem
	2 sedadla na místě spolujezdce
sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem

	Větrací klapka ve střeše kabiny
	Větrací klapka ve střeše kabiny

	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  
	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  

	Bez tachografu
	Bez tachografu

	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná
	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná

	Denní jízdní světlo 
Přídavná dálková a mlhová světla 
	Denní jízdní světlo 
Přídavná dálková a mlhová světla  

	2 výstražné  majáky na střeše kabiny
	2 výstražné majáky na střeše kabiny

	Autorádio
	Autorádio

	Palubní počítač v českém jazyce
	Palubní počítač v českém jazyce



	Ostatní

	Mechanický odpojovač akumulátorů
Pojistkové automaty
2ks akumulátory 12V, kapacita min.175Ah
Autolékárnička  
	Mechanický odpojovač akumulátorů
Pojistkové automaty
2ks akumulátory 12V, kapacita ……… Ah
Autolékárnička  

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Zvedák hydr.25 t
	Zvedák hydr.25 t

	Sada nářadí   
	Sada nářadí   

	Podkládací klín
	Podkládací klín

	Sada žárovek
	Sada žárovek

	Hasicí přístroj 2kg
	Hasicí přístroj 2kg


        

                                            Nástavba na sběr směsného odpadu
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	                                                                      Nástavba

	Lineární stlačování
Provedení nástavby i pro sběr Bio odpadu
	Lineární stlačování
Provedení nástavby i pro sběr Bio odpadu

	Objem sběrného prostoru min.20-21m3
	Objem sběrného prostoru ……… m3

	Objem výsypné vany min.2,2m3
	Objem výsypné vany ……… m3

	Sběrná nádrž – plech síly min.4mm
Plech dna ukládací vany min.10mm, 480 HB
	Sběrná nádrž – plech síly ........ mm
Plech dna ukládací vany  …… mm, ........HB 

	Boky ukládací vany min 4 mm, 480 HB
	Boky ukládací vany …... mm, ...... HB

	Výpustný ventil vany a sběrného prostoru
	Výpustný ventil vany a sběrného prostoru

	Inspekční otvor nástavby  za kabinou
a utěsněný
	Inspekční otvor nástavby za kabinou
a utěsněný

	Konstrukce sběrné nádrže nástavby s oblými boky a střechou. 
	Konstrukce sběrné nádrže nástavby s oblými boky a střechou.

	Vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech min.300 mm nad úrovní podlahy
	Vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech .........mm nad úrovní podlahy

	Podélné vedení  lopaty v dolní části vany. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu umístěny uvnitř nakládacího prostoru.
	Podélné vedení  lopaty v dolní části vany. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu umístěny uvnitř nakládacího prostoru

	Pohon z nezávislého vývodu motoru  
	Pohon z nezávislého vývodu motoru  

	Diagnostický a řídící systém s výstupem na displeji kabině  
	Diagnostický a řídící systém s výstupem na displeji kabině  

	Ovládání nástavby multifunkčním panelem
Sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery
	Ovládání nástavby multifunkčním panelem
Sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery

	Centrální mazání
	Centrální mazání

	Lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický
	Lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický

	Lisovací tlak nastavitelný -  min.20t
	Lisovací  tlak nastavitelný  ........t

	Jednoduché otevření zadního rámu s vyklápěčem do boku (vhazování rozměrných předmětů)
	Jednoduché otevření zadního rámu s vyklápěčem do boku (vhazování rozměrných předmětů)

	Funkčnost při libovolném obsahu popelovin
	Funkčnost při libovolném obsahu popelovin

	Úprava na svoz bioodpadu, zamezení úniku kapalin
	Úprava na svoz bioodpadu, zamezení úniku kapalin

	Stupačky zátěžové, výškově stavitelné ve třech stupních
	Stupačky zátěžové, výškově stavitelné ve třech stupních

	Bezpečností výbava dle ČSN EN 1501-1, A1
	Bezpečností výbava dle ČSN EN 1501-1, A1

	Majáky s dvojitým krytím vlevo i vpravo, vzadu v provedení LED
	Majáky s dvojitým krytím vlevo i vpravo, vzadu v provedení LED

	Boční pracovní osvětlení
	Boční pracovní osvětlení

	Vyhřívané ovládací spínače
	Vyhřívané ovládací spínače

	Reklamní plochy na bocích nástavby  min. 1x1,5 m včetně  polepu barevným logem TSHB 
	Reklamní plochy na bocích nástavby  min. 1x1,5 m včetně  polepu barevným logem TSHB

	Barva nástavby - šedá RAL 7037
	Barva nástavby - šedá RAL 7037



			Vyklápěč

	Dělený uzavřený, s plachetkami proti prašnosti
	Dělený uzavřený, s plachetkami proti prašnosti

	Vyklápění typizovaných nádob  70 – 1100 l
	Vyklápění typizovaných nádob 70 - 1100 l

	Jištění proti přetížení nádob
	Jištění proti přetížení nádob

	Oboustranné ovládání
	Oboustranné ovládání

	Osvětlení pracovního prostoru – vnějšího i vnitřního
	Osvětlení pracovního prostoru – vnějšího i vnitřního

	Barva vyklápěč oranžová RAL 2011
	Barva vyklápěč oranžová RAL 2011




Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 





