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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku


Vybavení do laboratoře





















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:            Nové Vinařství, a.s.
Sídlo:              Zarybník 516, 59442 Měřín
Právní forma:    akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:  oddíl B, vložka  3425 vedená u Krajského soudu v Brně	
Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, místopředseda představenstva                                            
                                                               
IČ:             26227789
DIČ:          CZ26227789
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon: 566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz


 	                                          

Název zakázky 

Vybavení do laboratoře
Předmět dodávky 
Předmětem dodávky je vybavení do laboratoře.

Základní technické požadavky

1. Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu
- celonerezové opláštění přístroje
- vnitřní komora z nerezové oceli
- digitální časovač
- interní paměť na ukládání záznamů
- dotykový panel pro nastavování parametrů
- příkon min. 1,5 kW
- objem min.50 lt
- teplotní rozsah nad 110°C
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- ovládání vzduchové klapky
- ochrana proti přehřátí
- 1ks

2. Nálevka filtrační + filtrační láhev s odpovídajícím pr.hrdla a vývodem na vývěvu
- materiál polysulfon
- objem 250 ml
- membránové filtry pr. 47 až50 mm
-1ks

3. Elektrický ebulioskop
- s průtokovým chladičem
- topné elekrické tělísko
- zobrazování teploty na displeji
- denní kalibrace
-1ks

4. Baňka kuželová
- borosilikátové sklo s vyhnutým okrajem
- vytištěná stupnice
- 250 ml
-  širokohrdlá
- 10 ks
- vysoká tepelná a chemická odolnost, odolnost proti teplotním změnám

5. Byreta
- VK sklo
- s výpustným a přepouštěcím kohoutem, cejchovaná
- objem 50 ml
- dělení stupnice (ml) 0,1
- 4 ks

6. Baňka s plochým dnem širokohrlá -  titrační
- vyhnutý okraj
- objem 250 ml
- 20 ks
- A 121 °C
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