Příloha č.4
Specifikace technických parametrů setu projektoru a objektivu 
	Vlastnost požadovaného zařízení
	Požadovaný parametr
	Nabízené parametry

	Výrobce a typ projektoru
	
	

	Nativní rozlišení
	WUXGA (1920x1200)
	

	Jas
	Min. 22.000 ANSI lumenů
	


	Kontrastní poměr
	Min. 3 000 000:1 (with DB on)
	

	Nativní poměr stran
	16:10
	

	Životnost a typ zdroje
	Laserový zdroj světla s minimální výdrží 20.000 hod normální mód/30.000 hod eco mód
	

	Typ zobrazení
	Technologie DLP® s jedním laserovým čipem
	

	Možnosti objektivů
	Volitelné objektivy min 0,85:1 až 7:1
	

	Zoom a focus
	Motorizovaný Zoom a focus
	

	Motorizovaný posun objektivu
	Vertikálně +/- 50%

Horizontálně +/-15%


	

	podporované formáty
	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p,

1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL

(B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
	

	I/O porty
	VGA-In (15pin D-Sub), HDMI (2x), Display Port, DVI-D,

komponentní (5 BNC) (RGBHV), VGA-Out (15pin DSub), RJ45 (1x: HDBaseT/LAN), 12v Trigger (2x), RS-232, 3D-Sync (2x: In a Out), 3G-SDI (2x: In a Out), Remote Jack (drátové dálkové ovládání)
	

	Ovládání 
	Ovládání a vzdálená správa  pomocí protokolu ArtNet
	

	Hlučnost
	Max. 45dB/40dB  (provoz normál/eco) 
	

	Napájení
	Max. 1850W v normálním režimu
	

	Záruční servis
	32 měsíců na projektor

32 měsíců nebo 20.000 hod provozu na zdroj laserového paprsku
	

	Pozáruční servis
	Zajištění pozáručního servisu na projektor i objektiv min 72 měsíců po skončení výše uvedené záruční doby
	

	Výrobce a typ objektivu
	
	

	Projekční vzdálenost dodaného objektivu
	2 až 21metrů
	

	Projekční poměr (Throw ratio)
	1,50 – 2,00:1
	


Návod k vyplnění:
Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce nabízené parametry nebo výrobce dodávané značky a přesné označení typu výrobku.
Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.
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