[bookmark: _GoBack]Příloha č. 5 Specifikace dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním
Doplňte ANO/ případně NE; doplňte parametry nabízeného dopravního automobilu a přívěsu (dále jen „DA“, „PN“)

A. Základní technické podmínky
	Nový dopravní automobil v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg s požárním přívěsem nákladním kategorie O1
	ANO/NE 

	DA splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany   ve znění pozdějších předpisů,
 a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
	ANO/NE



B. Technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb.
	DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií, která se při spuštění motoru samočinně odpojí - 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
	ANO/NE

	S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině v taktickém celku s požární přívěsem nákladním kategorie O1 je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.
	ANO/NE

Výkon ...

	Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová   radiostanice   splňuje   parametry dle  bodu 4 Přílohy č. 1 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
	ANO/NE

	DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
	ANO/NE

Světelný tok ... lm

Délka kabelu ... m

	Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
	ANO/NE

	Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
	ANO/NE
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	Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
	ANO/NE

	Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
	ANO/NE


	Kabina osádky je vybavena třemi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
	ANO/NE

	Kabina osádky je vybavena třemi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
	ANO/NE

	DA je v kabině osádky vybaven:
· autorádiem,
· v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
	ANO/NE

	Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
	ANO/NE

	Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
	ANO/NE

	Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
	ANO/NE

	Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
	ANO/NE

	V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VIKÝŘOVICE“.
	ANO/NE

	Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
	ANO/NE

	Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
	ANO/NE
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C. Technické	podmínky	vycházející	z přílohy	č.	2	vyhl.	35/2007	Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. 53/2010 Sb.
	DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
	ANO/NE
Pro přívěsy o hmotnosti ... kg

	Kabina osádky DA je vybavena osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách orientována po směru jízdy.
	ANO/NE




D. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství
	Název požárního příslušenství:
· lékárnička velikost III v kufru/batohu	- 1 ks
· požární světlomet s kloubovým úchytem – 2 ks
· přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B – 1 ks
· přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B - 1 ks
· ruční radiostanice (splňuje parametry přílohy č. 1 bodu 2 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany; s odděleným reproduktorem a mikrofonem) – 3 ks
· ruční svítilna s dobíjecími akumulátory – LED, ATEX, duální svítilna s náklopnou hlavou o 90°, nejméně tři úrovně výkonu hlavní LED - 200, 110 a 60 lm, dosvit na plný výkon až 420 metrů, krytí nejméně IP 67, vodě a prachu odolná; součástí svítilny je také pouzdro na 3 baterie typu AA pro záložní zdroj energie – 3 ks
· ruční vyprošťovací nástroj – 1 ks
· rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	- 2 páry/ sedadlo
· vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy – 2 ks
· vytyčovací červenobílá páska 500 m – 1 ks
	ANO/NE

	DA	není	vybaven	zabudovaným	zařízením	prvotního	zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
	JE/NENÍ

	Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
b) má využitelné rozměry nejméně 1300 x 1000 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
	ANO/NE

	DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo. Vlevo na střešním nosiči je umístěna schránka s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobená z lehkého kovu o rozměrech nejméně – délka 3000 mm a šířka 700 mm.
	ANO/NE

	DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
	ANO/NE

	DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
	ANO/NE

	Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
	ANO/NE

	DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
	ANO/NE



	DA je dále vybaven:
· centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
· předními elektricky ovládanými okny,
· posuvným oknem v prostoru druhé řady sedadel vlevo,
· předními i zadními lapači nečistot,
· pod druhou a třetí řadou sedadel 4 ks ALU boxů pro uložení příslušenství DA a hygienického vybavení osádky vozidla; rozměry boxu by měly být 400 x 330 x 230 mm (DxŠxV)
· tónovanými	(zatmavenými) skly v prostoru druhé	a třetí řady sedadel a v nákladovém prostoru,
· gumovými koberci na podlaze,
· stahovací markýzou na pravém boku DA pro vytvoření přístřešku při nepříznivých klimatických podmínkách. Markýza je v délce nejméně 3 m a umožňuje vysunutí do vzdálenosti nejméně 2 m. Prostor účelové nástavby pod markýzou je vybaven LED zdrojem neoslňujícího bílého světla, který nepřesahuje celkovou šířku karosérie.
	ANO/NE

	Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
	ANO/NE

	Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
	ANO/NE

	Součásti dodávky je požární přívěs nákladní kategorie O1 (dále jen „PN“).
	ANO/NE

	PN splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
	ANO/NE

	PN má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg.
	ANO/NE

	PN je vybaven:
a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2650 x 1250 mm,
b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvícími body v podlaze pro upevnění nákladu,
c) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
d) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
e) nejméně 2 zakládacími klíny.
	ANO/NE

	Ložná plocha PN je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 400 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1600 mm.
	ANO/NE

	Rám podvozku PN je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PN je z voděodolného protiskluzového materiálu. Pro barevnou úpravu PN je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě.  Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích PN s černým nápisem „HASIČI“ o velikosti nejméně 150 mm.
	ANO/NE



	Pro výrobu DA a PN se používá   pouze   nový, dosud   nepoužitý   podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
	ANO/NE



	Technická životnost DA a PN je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PN plně funkční.
	ANO/NE



V	dne


……………………………………………… Podpis oprávněného zástupce uchazeče
