ZD – př. č. 1 – technická specifikace


Vůz na svoz velkoobjemového odpadu – nosič kontejnerů
Podvozek
· celková hmotnost min 10 max 12 tun

· konfigurace 4x4

· redukovaná rozvodovka se stálým pohonem všech kol

· rozvor vhodný pro kontejnerový nosič, max však 3 600 mm  

· obsah motoru min. 5,1 l

· výkon motoru min. 125 kW, max. 140 kW

· motor v provedení Euro 6

· kabina dvoumístná, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče

· barva kabiny bílá 

· oranžové majáky na kabinu

· tažné zařízení (čep 40mm) pro přívěs včetně vývodů vzduchu, elektro a ABS

· tažná koule ISO 50

· převodovka manuální, min. 6 převodových stupňů pro jízdu vpřed

· PTO z převodovky (vhodné pro níže uvedený kontejnerový nosič)

· uzávěrka diferenciálu ZN a PN

· zvukový signál zařazení zpětného chodu

Hákový kontejnerový nosič
· pevná montáž na podvozek

· nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs

· kapacita zdvihu min 6 000 kg 

· výška háku 1 000 mm

· automatická pojistka háku

· pro délky kontejnerů 3 000 –  4 200 mm

· nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla

· ovládání nosiče z kabiny řidiče

· elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče

· hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru

· uložení abroll kontejneru na rámu nosiče -  2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka

· veškerá kabeláž elektroinstalace uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách 

Vozidlo jako celek bude nové, vyráběné sériově továrním způsobem. Vozidlo ani nástavba nesmí být repasované.
Hákový nosič kontejnerů musí splňovat všechny české legislativní požadavky na bezpečnost při provozu a použití a musí být schválen pro provoz v České republice.

