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		Příloha č. 2 ZD
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROJEKTU
Tento dokument popisuje technické požadavky, které je nezbytné nabízeným řešením splnit. Všechny technické požadavky jsou povinné. Požadavky jsou minimální a nesplnění jakéhokoliv povinného požadavku povede k vyřazení nabídky Dodavatele.
Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel výslovně uvádí, že v rámci tohoto plnění požaduje dodávku konkrétní technologie a konkrétně specifikovaných produktů včetně uvedených part numberů (SKU). Tento požadavek je stanoven z důvodu zajištění jednoznačnosti předmětu plnění, kompatibility se stávajícím technologickým prostředím zadavatele, návaznosti na provozovanou infrastrukturu a zachování požadovaných technických, provozních a servisních parametrů. Nabídka jiného technologického řešení, alternativních produktů či ekvivalentů nebude považována za splnění technických podmínek, pokud zadavatel výslovně nestanoví jinak.

 Technologie 

a) Serverová infrastruktura 
Specifikace dodávky: Dodávka serverových zařízení pro provoz proxy/bezpečnostních služeb v konfiguraci uvedenou v Příloze č. 2 – Technická specifikace.
Počet: 5 ks
	Počet
	Product #
	Product Description

	5
	P52766-B21
	HPE ProLiant DL320 Gen11 8SFF Configure-to-order Server

	5
	P52766-B21  B19
	HPE ProLiant DL320 Gen11 8SFF Configure-to-order Server Europe Multilingual

	5
	P49653-B21
	Intel Xeon-Gold 5416S 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE

	5
	P49653-B21  0D1
	Factory Integrated

	10
	P43322-B21
	HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit

	10
	P43322-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P52743-B21
	HPE ProLiant DL320 Gen11 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Backplane Kit

	5
	P52743-B21  0D1
	Factory Integrated

	10
	P53562-B21
	HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD

	10
	P53562-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P52753-B21
	HPE ProLiant DL320 Gen11 x16 FHHL Riser Kit

	5
	P52753-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P26262-B21
	Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE

	5
	P26262-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P51178-B21
	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE

	5
	P51178-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P01366-B21
	HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit

	5
	P01366-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P58335-B21
	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller

	5
	P58335-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P48908-B21
	HPE ProLiant DL3X0 Gen11 1U High Performance Fan Kit

	5
	P48908-B21  0D1
	Factory Integrated

	10
	P03178-B21
	HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit

	10
	P03178-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	BD505A
	HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features

	5
	BD505A      0D1
	Factory Integrated

	5
	S1A05A
	HPE Compute Cloud Management Server FIO Enablement

	5
	P52780-B21
	HPE ProLiant DL320 Gen11 8SFF OROC Cable Kit

	5
	P52780-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P48183-B21
	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device

	5
	P48183-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P52349-B21
	HPE Easy Install Rail 1 Kit

	5
	P52349-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P52756-B21
	HPE ProLiant DL320 Gen11 Performance Heat Sink Kit

	5
	P52756-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	P52786-B21
	HPE ProLiant DL320 Gen11 NS204i-u NVMe OS Boot Device Cable Kit

	5
	P52786-B21  0D1
	Factory Integrated

	5
	R7A11AAE
	HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS

	1
	HU4B2A3
	HPE 3Y Tech Care Basic Service

	5
	HU4B2A300DL
	HPE DL320 Gen11 Support



a) Check Point SASE (Secure Access Service Edge)
Specifikace dodávky:
	Název produktu
	Počet uživatelů
	Doba platnosti
	SKU

	Check Point SASE Private Access – Premium package
	50
	3 roky
	CP-SASE-PA-PRE-T1-Y

	Collaborative Enterprise Support – Standard
	50
	3 roky
	CPCES-CO-STANDARD


Požadavky:
· řešení typu SASE / ZTNA
· řízení přístupu uživatelů k interním aplikacím
· centrální management přístupových politik
· cloudové poskytování služby

b) Firewallová infrastruktura Check Point
Specifikace dodávky:
	Název produktu
	Počet
	SKU

	Check Point 2550 appliance (včetně Sandboxing)
	3 ks
	CPAP-SG2550-SNBT

	Next Generation Firewall software – 2 roky
	3 ks
	CPSB-NGFW-2550-2Y

	Collaborative Premium Support
	3 ks
	CPCES-CO-PREMIUM-2550-ADD


Požadavky:
· NGFW s plnou sadou bezpečnostních funkcí (IPS, Anti-Bot, Anti-Virus, Sandboxing)
· podpora inspekce šifrovaného provozu
· centrální management
· integrace s SASE architekturou výrobce

 Záruční a servisní podmínky

· Záruka a podpora jsou poskytovány: 
· dle jednotlivých SKU a servisních kontraktů
· dle standardních podmínek výrobce (HPE / Check Point)
· Součástí podpory: 
· aktualizace software a signatur
· přístup k technické podpoře výrobce

Dodací podmínky

· Termín dodání: do 6 týdnů od podpisu smlouvy
· Forma dodání: 
· HW zařízení fyzicky
· licence elektronicky
· Místo dodání: dle požadavků zadavatele

Obecné požadavky

· veškeré dodávky musí být: 
· nové, nepoužité
· z oficiální distribuční sítě výrobce
· dodávka musí být určena pro komerční provoz
· licence musí být registrovatelné na zadavatele

Vyloučení z plnění

Součástí plnění není:
· implementace
· konfigurace
· integrace
· školení

V případě, že účastník nebude splňovat veškeré požadavky dané technickými podmínkami, je zadavatel oprávněn vyloučit nabídku účastníka z dalšího posuzování v zadávacím řízení.
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