PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Předmětem zakázky je dodávka, kolového nakladače.
	Technické parametry a přesná specifikace kolového nakladače
	Číslo strany či odstavce v nabídce, kde je požadavek jasně uveden  

	Manipulované materiály

	1. 
	Přírodní písky do výroby betonových směsí (max. 1 600 kg/m3) vč. stavební suti - 65 % Mth
	

	2. 
	Lehké keramické kamenivo LIAPOR (max. 950 kg/m3) - 30 % Mth
	

	3. 
	Nakládka jílů v lomu (max. 1 150 kg/m3) - 5 % Mth
	

	Parametry stroje

	4. 4
	Čistý výkon motoru (dle ISO 9249) min. 200 kW 
	

	5. 5
	Vzduchový předčistič nasávaného vzduchu s odlučovačem prachu 
	

	6. 6
	Celková hmotnost stroje vč. náplní a pracovních zařízení min. 23 000 kg 
	

	7. 7
	Standardní typ výložníku
	

	8. 8
	Systém tlumení rázů při pojezdu
	

	9. 9
	Ovládání pojezdu joystickem 
	

	10. 1
	100 % automatická uzávěrka diferenciálu přední nápravy
	

	11. 1
	Omezený prokluz nebo uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě 
	

	12. 
	Reverzní chod ventilátoru pro čištění chladiče 
	

	13. 1
	3 hydraulické okruhy 
	

	14. 1
	Vhodné protizávaží s ohledem na manipulované materiály 
	

	15. 1
	Systém centrálního mazání
	

	16. 1
	Výstražná zvuková houkačka 
	

	17. 1
	Informace o provozu stroje na monitoru vč. popisek ovladačů v ČJ 
	

	18. 1
	Automatická převodovka
	

	19. 1
	Výklopná výška při max. zdvihu a výsypném úhlu 45° min. 4 200 mm
	

	20. 1
	Horizontální dosah při max. zdvihu a výsypném úhlu 45° min. 1 000 mm
	

	Pneumatiky

	21. 2
	Rozměr 26,5 R25 
	

	22. 2
	Určení pro těžký provoz, kategorie tvrdosti min. L4 
	

	Kabina

	23. 2
	Provedení s ochrannou konstrukcí ROPS (dle ISO 3471) / FOPS (dle ISO 3449)
	

	24. 2
	Bezpečnostní skla 
	

	25. 2
	Systém ofukování skel proti vlhkosti a rozmrazování 
	

	26. 2
	Sluneční clona vč. tónovaných bočních skel 
	

	27. 2
	Automatická klimatizace
	

	28. 2
	Vzduchem odpružená a vyhřívaná sedačka strojníka 
	

	29. 2
	Kamera s monitorem pro sledování provozu za strojem během couvání
	

	30. 
	Hladina hluku v kabině (dle ISO 6396) LpA max. 69 dB (A)
	

	Lopata

	31. 3
	Ovládání joystickem
	

	32. 3
	Technologická váha
	

	33. 3
	Vysoko-výklopná v provedení pro těžký provoz, s rovnou horní hranou
	

	34. 3
	Přímý břit složený ze tří vyměnitelných otočných částí (střední a dvě krajní)
	

	35. 3
	Protiotěrové pláty na spodní vnější straně
	

	36. 3
	Brzdy na pístnicích
	

	37. 3
	Max. šířka 3 200 mm
	

	38. 3
	Propojení s hlavním systémem centrálního mazání
	

	39. 3
	Pevné uchycení lopaty na čepy
	

	40. 3
	Objem 5 m3 
	

	Ostatní

	41. 4
	Vzdálené monitorování provozních dat 
(propojení mezi: kolovým nakladačem→ servisním střediskem dodavatele→ uživatelem)
	

	42. 4
	Uvést hodnoty spotřeby PHM pro lehký, střední a těžký provoz v l/Mth
	

	43. 4
	Splnění emisních norem (stupeň IV, Tier 4 final) 
	

	44. 4
	ES prohlášení o shodě 
	

	45. 4
	Návod k obsluze v ČJ
	

	46. 
	Katalog náhradních dílů v tištěné formě nebo na CD
	

	47. 
	Zaškolení obsluhy
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