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Přílohy zadávací dokumentace

Technické vybavení pro snížení emisí ve společnosti Alprim CZ s.r.o.
___________________________________________________________________________

Technická specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 1 – část A
Mobilní skrápěcí jednotka se zametacím příslušenstvím – 1 ks
	parametr
	požadavek
	Upřesní uchazeč

	Značka, typové označení, výrobce
	

	Celkový výkon motoru
	min. 55kW
	

	Provozní hmotnost
	min. 6000kg max. 8000 kg
	

	Maximální rychlost
	min. 35km/hod
	

	Hydraulický systém-průtok
	min. 80 litrů/min
	

	Hydraulický systém-tlak
	min. 230 barů
	

	Poloměr otáčení zařízení
	max. 5000 mm
	

	Tlumení rázů při pojezdu
	

	Přídavný hydraulický okruh
	

	Klimatizovaná kabina

	

	Šíře zametací části
	cca* 1850 mm
	

	Průměr kartáče 
	min. 500 mm
	

	Sběrná vana
	

	Hydraulické naklápění vany
	

	Boční přimetací kartáč
	

	Skrápění
	

	Zásobník vody
	min. 200 litrů
	

	Opěrná kola
	

	Záruka 60 měsíců
	

	Údržbový servis na 60 měsíců nebo 6000mth v ceně stroje
	


*cca – tolerováno rozpětí ±10% od požadovaného parametru.
Podpis oprávněné osoby uchazeče

……………………………………..


Technická specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 2 – část B

Mlžné dělo s příslušenstvím

	parametr
	požadavek
	Upřesní uchazeč

	Značka, typové označení, výrobce
	

	Mlžné dělo

	Dosah děla (za bezvětří)
	Min. 30 m
	

	Axiální ventilátor
	Min. 4kW, 400 VAC
	

	Prstence s mlžnými tryskami
	Min. 18 ks
	

	Patky (min 2 ks) s otvorem (DN24) pro strojní uchycení děla
	

	Připojení DN25 s vnějším závitem (šroubení) pro přívod tlakové vody
	

	Stojan pro uchycení čerpadla, filtru a rozvaděče s mechanismem umožňujícím horizontální otáčení do 350°
	

	
	
	

	Rozvaděč
	min. 3x 400 VAC, 50 Hz
	

	síť TN-S, IP65
	
	

	Tlačítka vypnout/zapnou (start/stop), nouzové tlačítko STOP
	

	Ochrana proti suchému chodu čerpadla
	

	
	
	

	Čerpadlo s filtrem
	Motor min. 2.2 kW, 400VAC
	

	Připojení
	DN25 (1”)
	

	Teplota
	Maximální teplota: 40°C
	

	Tlak
	Maximální pracovní tlak: 16 bar


	

	Filtrační stupeň
	80 mikronů
	

	Spotřeba vody
	1500 l/h
	


	Ochrana proti “suchému chodu”
	

	Manometry jako součást příslušenství
	

	S připojující armaturou a tlakovými hadicemi
	

	
	
	

	Generátor
	min. 16 kVA, 230V/400V, 50 Hz
	

	nádrž
	min. 20 l 
	

	spotřeba
	cca* 5,1 l/h
	

	rozměr
	cca* 1020 x 550 x 600 mm, 152 kg
	

	
	
	

	Nádrž na vodu (IBC Kontejner) – 2 ks


	
	

	Objem
	min. 1 m3,
	

	Rozměr
	cca* 1150 x 1200 x 1000 mm, 65 kg


	

	Včetně spojovacích hadic
	

	
	
	

	Předřazené čerpadlo


	min. 230V, 1.1 kW, 2800 ot/min
	

	
	
	

	Přívěsný vozík


	Vozík za osobní automobil Pro umístění mlžného děla, generátoru, čerpadla a 2 ks nádrže na vodu
	

	
	Rozměry i nosnost musí odpovídat mlžnému dělu a příslušenství 
	

	
	Vozík bude opatřen hydraulickým sklápěním pro jednodušší najetí a manipulaci s dělem a příslušenstvím
	

	Záruka min. 24 měsíců
	


*cca – tolerováno rozpětí ±10% od požadovaného parametru.
Podpis oprávněné osoby uchazeče

………………………………………

Technická specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 3 – část C

Cisterna s příslušenstvím
	parametr
	požadavek
	Upřesní uchazeč

	Značka, typové označení, výrobce
	

	objem
	cca*6 m3
	

	Vnější rozměry:
	cca* 4210 x 1820 x 1320 mm, (d x š x v)
	

	Nosný rám
	I 120, U 120, ocel hlazená pr. Min. 40 mm
	

	Materiál
	nerez ocel, plech tl. min. 3 mm
	

	Vnější rozteč lyžin
	cca* 1060 mm
	

	Šířka rolen
	cca* 200 mm, rolny budou opatřeny zapuštěnými mazničkami
	

	V přední části nahoře vstupní těsněné uzavíratelné hrdlo
	cca* d=600 mm k napouštění kapaliny
	

	Úhel 45° podlaha/boky a strop/boky
	

	Vzadu dole výpustní kulový kohout 2“
	

	Čerpadlo pro možnost načerpání vody do cisterny a pro možnost kropení
	

	Čerpadlo pro možnost načerpání vody do cisterny a pro možnost kropení
	

	Lakováno základním a vrchním syntetickým lakem,
	

	Opatřeno bezpečnostním označením
	

	Nosnost 
	min 6 000 kg
	

	Záruka 60 měsíců
	

	Uchazeč doloží Prohlášení o shodě ve smyslu ČSN EN 45014 „Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě“
	


*cca – tolerováno rozpětí ±10% od požadovaného parametru.
Podpis oprávněné osoby uchazeče

…………………………………
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