

Příloha č.4

Specifikace technických parametrů zvukových mixážních pultů a dalších komponent pro obě scény divadla F. X. Šaldy Liberec.
I. Obecní informace
Obě scény (Šaldovo divadlo a Malé divadlo), budou vybaveny stejným systémem, který bude provozován v síti Dante. 

II. Přehled celkové konfigurace
Šaldovo divadlo: 

1. Mixážní pult, 1 Ks

2. Hlavní I/O rack, 1 Ks

3. Jevištní I/O rack, 2 Ks

4. Switch

Malé divadlo:

1. Mixážní pult, 1 Ks

2. Hlavní I/O rack, 1 Ks

3. Jevištní I/O rack, 2 Ks

4. Switch

	Technické požadavky na každý dodaný zvukový mixážní pult 
	Nabízené parametry

	1. Minimální počet mono vstupů, které bude možné pultem řídit, bude 72.
	 

	2. Minimální počet stereo vstupů bude 8.
	 

	3. Mixážní pult musí plně disponovat rozhraním 
	 

	4. Pult musí umožňovat plnohodnotnou konfiguraci Dante sítě bez připojení laptopu s Dante Controllerem.
	 

	5. Minimální počet fyzických vstupů a výstupů přímo na mixu bude 8 a 8.
	 

	6. Minimální počet motorových faderů v layeru bude 32 + master fadery.
	 

	7. Minimální počet minidisplejů nad fadery 34 Informace na nich se budou měnit podle aktuálního layeru a bude možné aby zobrazovali gain reduction.
	 

	8. Všechny fader banky musí umožňovat minimálně jeden custom layer. Celková počet custom leyerů postačuje 9.
	 

	9. Minimální počet sběrnic bude 24.
	 

	10. Minimální počet matrixů bude 8.
	 

	11. Minimální počet DCA skupin bude 16.
	 

	12. Mixážní pult musí umožňovat přímé přehrávání nebo nahrávání stereo kanálu z, nebo na USB flash disk.
	 

	13. Každý vstupní, kanál musí disponovat, patchovacím rozhraním, delayem, ovladačem pro buzení preampu, phantomovým napájením, čtyřpásmovým plně parametrickým eq s přepínáním okrajových pásem do režimu shelving, RTA, dvěma dynamickými procesory s možností kombinovat gate – kompresor a kompresor – deesser. Systém musí umožňovat snadné routování vstupních kanálů do subgroup a auxů.
	 

	14. Mixážní pult musí mít minimálně 16 stereo grafických EQ, které lze přiřadit výstupním sběrnicím.
	 

	15. Mixážní pult musí mít minimálně 8 slotů pro FX procesory. Mezi dostupnými FX procesory musí být vedle obligátních delayů a hallů, také procesing pro snížení přeslechů a projasnění primárního zdroje na daném vstupu.
	 

	16. Mixážní pult musí umožňovat práci dvou zvukařů současně.
	 

	17. Maximální hmotnost, kvůli snadnému transportu, samotné konzole nepřekročí 40 Kg a nepřekročí rozměry 1060 mm x 300 mm x 670 mm (ŠxVxH). Důvodem je častá manipulace s mixem v hledišti mezi sedadly a trend blokování co nejmenšího počtu sedadel, která by tak mohla být prodávána platícím divákům.
	 

	18. Mixážní pult musí být možné vzdáleně ovládat pomocí tabletu (iPad). Aplikace pro vzdálené ovládání musí zobrazovat minimálně osm faderů na obrazovce. Tyto fadery musí být možné zobrazit v prodlouženém zobrazení pro precizní práci s úrovní. Ovládací aplikace musí umožňovat přístup k nastavení EQ, panoramy, dynamických procesorů a sendů každého kanálu. Dále musí dovolit přístup do uložených knihoven presetů. Dále požadujeme přístup z této aplikace k ovládání scén či snap shotů, k nastavení výstupních sběrnic, k ovládání DCA skupin, vstupních gainů, k ovládání mutovacích skupin, včetně přiřazování vstupů, tapování tempa pro delaye, ovládání oscilátoru včetně nastavení frekvencí a typu, ovládání recorderu. V neposlední řadě požadujeme přístup z této aplikace k nastavení grafických EQ a FX procesorů v co nejširší možné míře. Celá koncepce této aplikace musí být řešena tak aby umožňovala rychlý a přehledný přístup k požadovaným parametrům.
	 

	19. Pro další způsob ovládání mixu požadujeme plnohodnotný offline editor fungující současně na systémech Mac a Win. Tento editor bude sloužit pro přípravu a programování pultu pro situace kdy nelze pracovat přímo s pultem, například z důvodu probíhající zkoušky na jiné představení. Současně bychom rádi a by offline editor bylo možné používat i v online režimu.
	 

	20. Celý systém mixážní konzole, stage boxů, vzdáleného ovládání a offline editoru musí fungovat zcela stabilně a spolehlivě bez technických problémů.
	 

	 
	 

	Technické požadavky na 

 I/O racky 
	Nabízené parametry

	Pro každou scénu jsou uvažovány dva až tři stage boxy. Vždy je to kombinace jednoho hlavního stage boxu a dalších jevištních stage boxů, které jsou menší.
	 

	 
	 

	Technické požadavky na hlavní I/O rack  (pro každé divadlo)
	Nabízené parametry

	1. Požadujeme minimálně 32 analogových vstupů osazených XLR konektory s indikací phantomového napájení a přítomnosti signálu.
	 

	2. Požadujeme snadnou identifikaci elektronickou cestou z mixážního pultu daného stage boxu. Jednak jako celku a jednak konkrétních vstupů či výstupů.
	 

	3. Požadujeme minimálně 16 analogových výstupů s konektory XLR.
	 

	4. Požadujeme minimálně 4 digitální výstupy AES/EBU, rovněž s konektory XLR.
	 

	5. Stage box musí být vybaven redundantním napájecím zdrojem.
	 

	6. Požadujeme možnost programování, editaci Dante sítě a pracovních parametrů rozhraní přímo ze stage boxu.
	 

	 
	 

	Technické požadavky na jevištní I/O rack  (každý dodávaný kus)
	Nabízené parametry

	1. Požadujeme minimálně 16 analogových vstupů osazených konektory XLR  s indikací phantomového napájení a přítomnosti signálu.
	 

	2. Požadujeme snadnou identifikaci elektronickou cestou z mixážního pultu daného stage boxu. Jednak jako celku a jednak konkrétních vstupů či výstupů.
	 

	3. Požadujeme minimálně 8 analogových výstupů s konektory XLR.
	 

	4. Stage box musí být vybaven redundantním napájecím zdrojem.
	 

	5. Požadujeme možnost programování, editaci Dante sítě a pracovních parametrů rozhraní přímo ze stage boxu.
	 

	 
	 

	Technické požadavky na switch  (pro každé divadlo)
	Nabízené parametry

	1. Požadujeme minimálně 10 fyzických portů
	 

	2. Switch musí být programovatelný s přenosovou rychlostí 1 GB
	 

	Dále požadujeme možnost montáže do 19 ´´ racku
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