 Zakázka     : Charita Havlíčkův Brod
 Číslo       :  9324
 Investor    : Oblastní charita Havlíčkův Brod
 Zpracovatel : Ing. Spolek



 Stavební objekt          : Charita Havlíčkův Brod
 Požární výška      h [m] =     9,08
 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

 Dispoziční uspořádání objektu
 -------------------------------------------------------------------
  1. podzemní podlaží 
 -------------------------------------------------------------------
 Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]
 -------------------------------------------------------------------
 01.04   kuchyňka                                    0,0       3,930
 01.05   WC                                          0,0       4,94
 01.06   předsíň                                     0,0       6,22
 -------------------------------------------------------------------
  1. nadzemní podlaží
 -------------------------------------------------------------------
 Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]
 -------------------------------------------------------------------
 1.06    kuchyňka                                    0,0       4,05
 1.07    WC M                                        0,0       2,0
 1.08    předsíň                                     0,0       2,5
 2.13    sklad                                        0,0       3,3
 -------------------------------------------------------------------
  2. nadzemní podlaží
 -------------------------------------------------------------------
 Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]
 -------------------------------------------------------------------
 2.03    kuchyňka                                     0,0       4,1
 2.04    předsíň WC M                                  0,0       2,5
 2.05    WC M                                         0,0       2,0
 2.13    sklad                                        0,0       3,3
 -------------------------------------------------------------------
  
 Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802 
 -------------------------------------------------------------------

 npn =   3
 npp =   1
 np  =   4

 -------------------------------------------------------------------
 POŽÁRNÍ ÚSEK: PÚ P 1.1 kuchyňka WC
 -------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834

 Požární výška  h  [m]    =     9,08
 Výšková poloha hp [m]    =     0,00
 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

 Umístění požárního úseku: podzemní podlaží
 Počet podlaží úseku z    =     1
 Nejníže umístěné podlaží =    -1
 Nejvýše umístěné podlaží =    -1
 Počet užitných podlaží   =     1

 Parametry místností v požárním úseku:

 č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps
                                        [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]
 -----------------------------------------------------------------
 01.04      -1  kuchyňka                 4,0    15,0  1,05    9,5
 01.05      -1  WC                       2,4     5,0  0,80    2,0
 
 -----------------------------------------------------------------

 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

     So    ho  Počet  Umístění
    [m2]   [m]
 ------------------------------------
    1,0   0,6     2
 ------------------------------------

 POŽÁRNÍ RIZIKO
 --------------
 S  [m2]  =     8,34
 So [m2]  =     2,10
 ho [m]   =     0,60
 hs [m]   =     2,90
 Sm [m2]  =     3,98

 p  [kg.m-2] =    16,06
 an  =     0,971
 a   =     0,943
 b   =     0,513
 c   =     1,000
 pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     7,78

 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

 Velikost požárního úseku (čl. 7.3)
 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1372,25

 Největší počet užitných podlaží           z =  18


 Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873
 ----------------------------------------------------------
 S  [m2]  =      8,3
 p  [kg.m-2] =     16,1
 Součin p.S =    134,0

 Výška objektu h [m] =      9,1

 1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

 Druh objektu: nevýrobní objekt

 Položka č. 1 v tab.1 a 2

 2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

 ( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)
 ------------------------------------
 Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

 je určen pro přístroje s náplní hasebné látky
 -  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů
 -  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů
 -  2 kg u halonových přístrojů
 případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 POŽÁRNÍ ÚSEK: PÚ P 1.2 sklad  01.13
 -------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834, 

 Požární výška  h  [m]    =     9,08
 Výšková poloha hp [m]    =     0,00
 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

 Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží
 Počet podlaží úseku z    =     1
 Nejníže umístěné podlaží =    -1
 Nejvýše umístěné podlaží =    -1
 Počet užitných podlaží   =     1

 Parametry místností v požárním úseku:

 č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps
                                        [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]
 -----------------------------------------------------------------
 01.13      -1  sklad                    3,1    75,0  1,00    2,0
 -----------------------------------------------------------------

 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

     So    ho  Počet  Umístění
    [m2]   [m]
 ------------------------------------
 ------------------------------------

 POŽÁRNÍ RIZIKO
 --------------
 S  [m2]  =     3,08
 So [m2]  =     0,00
 ho [m]   =     0,00
 hs [m]   =     2,90
 Sm [m2]  =     3,08

 p  [kg.m-2] =    77,00
 an  =     1,000
 a   =     0,997
 b   =     0,587
 c   =     1,000
 pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    45,10

 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

 Velikost požárního úseku (čl. 7.3)
 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1231,55 (čl.5.4 ČSN 73 0834)

 Největší počet užitných podlaží           z =   3


 Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873
 ----------------------------------------------------------
 S  [m2]  =     3,08

 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN 73 0873)

  Součin p.S =    237,2 kg

 ( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)
 Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b)

 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)
 ------------------------------------
 Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

 je určen pro přístroje s náplní hasebné látky
 -  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů
 -  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů
 -  2 kg u halonových přístrojů
 případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

 -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
 POŽÁRNÍ ÚSEK: PÚ N1.1 kuchyňka, WC
 -------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834

 Požární výška  h  [m]    =     9,08
 Výšková poloha hp [m]    =     0,00
 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

 Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží
 Počet podlaží úseku z    =     1
 Nejníže umístěné podlaží =     1
 Nejvýše umístěné podlaží =     1
 Počet užitných podlaží   =     1

 Parametry místností v požárním úseku:

 č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps
                                        [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]
 -----------------------------------------------------------------
 1.05        1  kuchyňka                 4,1    15,0  1,05    3,0
 1.06        1  předsíň WC M             2,5     5,0  0,80    2,0
 1.07        1  WC M                     2,0     5,0  0,70    5,0
 -----------------------------------------------------------------

 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

     So    ho  Počet  Umístění
    [m2]   [m]
 ------------------------------------
    0,8   1,1     2
 ------------------------------------

 POŽÁRNÍ RIZIKO
 --------------
 S  [m2]  =     8,63
 So [m2]  =     1,65
 ho [m]   =     1,10
 hs [m]   =     4,00
 Sm [m2]  =     4,10

 p  [kg.m-2] =    12,93
 an  =     0,971
 a   =     0,953
 b   =     0,500
 c   =     1,000
 pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     6,16

 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

 Velikost požárního úseku (čl. 7.3)
 Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    52,80
 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    36,40
 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1922,16

 Největší počet užitných podlaží           z =  23

 Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873
 ----------------------------------------------------------
 S  [m2]  =     8,63

 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN 73 0873)

 Součin p.S =    111,6 kg

 ( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)
 Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b)

 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)
 ------------------------------------
 Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

 je určen pro přístroje s náplní hasebné látky
 -  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů
 -  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů
 -  2 kg u halonových přístrojů
 případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

  -------------------------------------------------------------------
 POŽÁRNÍ ÚSEK: PÚ N 1.2 sklad 1.15
 -------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834

 Požární výška  h  [m]    =     9,10
 Výšková poloha hp [m]    =     0,00
 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

 Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží
 Počet podlaží úseku z    =     1
 Nejníže umístěné podlaží =     1
 Nejvýše umístěné podlaží =     1
 Počet užitných podlaží   =     1

 Parametry místností v požárním úseku:

 č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps
                                        [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]
 -----------------------------------------------------------------
 1.15        1  sklad                    3,3    75,0  1,00    5,0
 -----------------------------------------------------------------

 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

     So    ho  Počet  Umístění
    [m2]   [m]
 ------------------------------------
    0,3   0,6     1
 ------------------------------------

 POŽÁRNÍ RIZIKO
 --------------
 S  [m2]  =     3,31
 So [m2]  =     0,30
 ho [m]   =     0,60
 hs [m]   =     4,00
 Sm [m2]  =     3,31

 p  [kg.m-2] =    80,00
 an  =     1,000
 a   =     0,994
 b   =     0,500
 c   =     1,000
 pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    39,75

 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV.

 SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834
 SPB (po snížení) = III

 Velikost požárního úseku (čl. 7.3)
 Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    50,38
 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    35,19
 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1772,57

 Největší počet užitných podlaží           z =   4

 
 Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873
 ----------------------------------------------------------
 S  [m2]  =     3,31

 Součin p.S =    264,8 kg

 ( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)
 Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b)

 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)
 ------------------------------------
 Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

 je určen pro přístroje s náplní hasebné látky
 -  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů
 -  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů
 -  2 kg u halonových přístrojů
 případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

 -------------------------------------------------------------------
 POŽÁRNÍ ÚSEK: PÚ N 2.1 sklad , kuchyňka
 -------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834

 Požární výška  h  [m]    =     9,08
 Výšková poloha hp [m]    =     0,00
 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

 Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží
 Počet podlaží úseku z    =     1
 Nejníže umístěné podlaží =     2
 Nejvýše umístěné podlaží =     2
 Počet užitných podlaží   =     1

 Parametry místností v požárním úseku:

 č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps
                                        [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]
 -----------------------------------------------------------------
 2.03        2  kuchyňka                 4,1    15,0  1,05    3,0
 2.04        2  předsíň WC M             2,5     5,0  0,80    2,0
 2.05        2  WC M                     2,0     5,0  0,70    7,0
 -----------------------------------------------------------------

 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

     So    ho  Počet  Umístění
    [m2]   [m]
 ------------------------------------
    0,8   1,1     2
 ------------------------------------

 POŽÁRNÍ RIZIKO
 --------------
 S  [m2]  =     8,63
 So [m2]  =     1,65
 ho [m]   =     1,10
 hs [m]   =     3,90
 Sm [m2]  =     4,10

 p  [kg.m-2] =    13,40
 an  =     0,971
 a   =     0,951
 b   =     0,500
 c   =     1,000
 pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     6,38

 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

 Velikost požárního úseku (čl. 7.3)
 Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    52,92
 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    36,46
 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1929,21

 Největší počet užitných podlaží           z =  22


 Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873
 ----------------------------------------------------------
 S  [m2]  =     8,63

 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN 73 0873)

 Součin p.S =    115,7 kg

 ( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)
 Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b)

 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)
 ------------------------------------
 Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

 je určen pro přístroje s náplní hasebné látky
 -  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů
 -  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů
 -  2 kg u halonových přístrojů
 případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

 -------------------------------------------------------------------
 POŽÁRNÍ ÚSEK: PÚ N 2.2  sklad 2.13
 -------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834

 Požární výška  h  [m]    =     9,08
 Výšková poloha hp [m]    =     0,00
 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

 Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží
 Počet podlaží úseku z    =     1
 Nejníže umístěné podlaží =     2
 Nejvýše umístěné podlaží =     2
 Počet užitných podlaží   =     1

 Parametry místností v požárním úseku:

 č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps
                                        [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]
 -----------------------------------------------------------------
 2.13        2  sklad                    3,3    75,0  1,00    5,0
 -----------------------------------------------------------------

 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

     So    ho  Počet  Umístění
    [m2]   [m]
 ------------------------------------
    0,3   0,6     1
 ------------------------------------

 POŽÁRNÍ RIZIKO
 --------------
 S  [m2]  =     3,31
 So [m2]  =     0,30
 ho [m]   =     0,60
 hs [m]   =     3,90
 Sm [m2]  =     3,31

 p  [kg.m-2] =    80,00
 an  =     1,000
 a   =     0,994
 b   =     0,500
 c   =     1,000
 pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    39,75

 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV.

 SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834
 SPB (po snížení) = III

 Velikost požárního úseku (čl. 7.3)
 Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    50,38
 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    35,19
 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1772,57

 Největší počet užitných podlaží           z =   4

 
 Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873
 ----------------------------------------------------------
 S  [m2]  =     3,31

 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN 73 0873)

 Součin p.S =    264,8 kg

 ( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)
 Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b)

 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)
 ------------------------------------
 Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

 je určen pro přístroje s náplní hasebné látky
 -  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů
 -  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů
 -  2 kg u halonových přístrojů
 případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

  -------------------------------------------------------------------

 Export: NX802  Radim Bochňák, www.bochnak.cz
 ---------------------------------------------------------------------