DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3
Název veřejné zakázky: 

„Uherský Brod, ulice Pod Valy – rekonstrukce 




kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“






„Uherský Brod, ulice Dolní Valy, - rekonstrukce 




kanalizace, stoka C, Š 622 – Š 627
Zadavatel: 
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Sídlo: 



Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště

IČ:



49453866
Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
Ing. Lubomír Trachtulec









Praha 12. března 20123
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „Uherský Brod, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“„Uherský Brod, ulice Dolní Valy, - rekonstrukce kanalizace, stoka C, Š 622 – Š 627
Dotaz č. 1

„UHERSKÝ BROD, ulice Dolní Valy – rekonstrukce kanal., stoka C, šachty Š 622 – Š 627 “

SO 01 – Rekonstrukce kanalizace

V zadávací dokumentaci v textové části PD (TZ, souhrnná zpráva) je citován dokument  - geotechnická zpráva 2756/12 o geologickém průzkumu pro zpracování JP rekonstrukce kanalizace v Uh. Brodě, na ulici Dolní Valy

Dotaz:

Tuto geologickou zprávu jsem v dokumentech uložených na profilu zadavatele nenašel. Můžete prosím rozeslat tento dokument, případně uvést, kde je tento dokument ke stažení?

Odpověď:

Geotechnickou zprávu č.2756/12, př. CB6/L/001 a situaciCB6/L/002 je součástí dodatečných informací.
Dotaz č. 2

„UHERSKÝ BROD, ulice Dolní Valy – rekonstrukce kanal., stoka C, šachty Š 622 – Š 627 “

SO 01 – Rekonstrukce kanalizace

V zadávací dokumentaci není uvedeno u kanalizačního potrubí HOBAS DN 1000 údaj o kruhové tuhosti. 

Dotaz:

 Jakou kruhovou tuhost má uchazeč pro tuto stavbu (betonování potrubí v celé délce) uvažovat?

Odpověď:

Údaj o kruhové tuhosti trub HOBAS DN 1000 je uveden např. v Technické zprávě a.č. CB6/ H /010 v čl. 5.3 Stavební řešení:  „Kanalizační potrubí ze sklolaminátových trub DN 1000  SN 10 000 bude uloženo na podkladní betonovou desku tl. 100 mm (s vynecháním prostoru pro spojky trub) na štěrkopískovém podsypu  tl. 100 mm.“

 

Dotaz č. 3

„UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“

O 01 – Rekonstrukce kanalizace

V zadávací dokumentaci není uvedeno u kanalizačního potrubí HOBAS DN 1200,1000, 500, 300  údaj o kruhové tuhosti. 

Dotaz:

Jakou kruhovou tuhost pro jednotlivé profily, délky a uložení má uchazeč pro tuto stavbu uvažovat ?

Odpověď:

Údaj o kruhové tuhosti sklolaminátového potrubí je uveden např. v příloze č. CB5/H/013 – vzorové uložení potrubí. Na základě dotazu uchazeče upřesňujeme, že veškeré sklolaminátové potrubí DN 300, 500, 800, 1000 a 1200 bude mít kruhovou tuhost SN 10 000.
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