F.4 Seznam navrhovaných herních prvků a jejich popis
Mateřská škola: 		Rohatec 
			U Školky 6, 696 01 Rohatec

*pozn. položky číslovány dle situačního výkresu - Navrhovaný stav 

 (
Venkovní učebna
)Venkovní přírodní učebna (1):
venkovní učebna bude využita pro předškolní výuku dětí i pro jejich samotnou hru, 
pro slavnosti nebo divadlo v letních měsících 
konstrukce bude tvořena dřevěnou pergolou s pultovou střechou a dřevěnou podlahou
· půdorysné rozměry 6x3 m, světlá výška min. 2,1 m
· konstrukce dřevostavby bude vyrobena z jakostních smrkových hoblovaných profilů
· sloupky budou kotveny do šesti betonových patek velikosti 0,4x0,4x0,8 m
· krytina střechy bude tvořena kanadským šindelem
· po obvodu bude konstrukce opatřena zábradlím výšky 1 m, výplň bude tvořena svislým laťováním, u zpevněné plochy z jižní strany bude učebna ponechána 
bez zábradlí
· odvodnění střechy podokapním žlabem a svodem do sběrného sudu
 (
Možné řešení konstrukce pergoly
 Obdobná realizace učebny
)













součástí učebny bude dendrofon (2) a krmítko pro ptáky (3)
· dendrofon bude tvořen zavěšenými různě dlouhými bambusovými tyčemi (příp. jiným materiálem) s dřevěnou paličkou
· děti mohou následně provést kreativní grafickou úpravu jednotlivých částí dendrofonu
· kotvení dendrofonu a krmítka ke konstrukci venkovní učebny
 (
Ilustrační foto
Ilustrační foto
)
Zahrádka (4):
 (
 Ilustrační foto
)v krajní části pozemku zahrady, podél plotu, budou umístěny tři záhony: 
· v prostoru zahradních záhonů bude terén vyrovnán do roviny
· obrys jednotlivých segmentů bude tvořen dřevěným truhlíkem ze smrkových fošen na výšku 400 mm, přišroubované k hranolům
· z vnitřní strany bude použita nopová fólie šířky 500 mm
· zvýšené záhony budou naplněny zeminou příp. substrátem
·  (
 Ilustrační foto
)v bezprostřední blízkosti záhonů bude terén opatřen mlatovým povrchem, vhodným k údržbě záhonů
· v samostatné části bude umístěn samostatný záhon (22) sloužící jako květinová zahrada. Volba květin bude konzultována s investorem
v blízkosti záhonů bude umístěn jednokomorový kompostér (5) pro ukládání bio odpadu ze zahrádky 
· dřevěný kompostér vel. 0,9x0,9x0,7 m
pro možnost zalévání záhonků dětmi budou v areálu dětského hřiště umístěn 1 dřevěný sud (6) opatřený víkem a vypouštěcím ventilem
· umístění u svodu ze střechy pergoly a - stávající svod bude opatřen mezikusem pro odvod vody do sudu
· objem sudů 200 l, umístění na dřevěném podstavci (podklad musí být dostatečně zhutněn!)
· sud bude případně doplňován vodou z vodovodního řádu pomocí hadice

[image: ]Kreslící tabule (7):
V Areálu budou umístěny 3 ks kreslících tabulí 
část pískoviště bude doplněna o sluneční plachtu trojúhelníkového půdorysu (8) vel. 6,7×9,5x 11,5  m pro vytvoření stínu při hře dětí v letních měsících - plachta bude dodána od certifikovaného výrobce 

 (
Ilustrační foto
)
Multifunkční prvek (9) 
[image: ]nerezová skluzavka, vertikální sít, horizontální
síť, šikmá síť 2x, žebřík 2x, kládový přelez,
lanový přechod 2x, silné pohupovací lano, silné
šplhací lano, ručkovací dráha, rotační kláda,
slide tyče, zavěšená vertikální lana s chyty 3x
materiál – akát

Multifunkční prvek (10) 
bariéra šikmá, madlo šikmé, pískovna - otočné
rameno s kladkou a kyblíkem, pískovna -
prohazovací roura, pískovna - závěsné síto s
mlýnkem a pracovní nerezovou deskou,
[image: ]podlážka ve výšce 0,95m, podlážka ve výšce 0,2m, síťový výlez šikmý
dopadová plocha trávník
materiál – akát






Domeček na hraní (11):
domeček s verandou půdorysných rozměrů 1,76x1,73 m a výšky 1,79 m
· min. potřebná plocha 4,8x4,6 m
· dopadová plocha - trávník (max. výška pádu 0,3 m)
· bude dodáno certifikovaným výrobcem herních prvků pro dětská hřiště
doplnění domečku o dřevěnou stavebnici - hranoly a válce různých velikostí cca 100 ks (možno využít i odřezky stavebního řeziva apod.)
 (
Ilustrační foto
Návrh řešení
)














Hmatová stezka:
začátek hmatového chodníku bude tvořit zavěšený lamelový mostek (12)
· lanový most šířky 1,1 m, délky 3 m a výšky 0,95 m, kotveno do terénu
· min. potřebná plocha 6x4,1 m
· dopadová plocha - kačírek (max. výška pádu 0,2 m)  
· bude dodáno certifikovaným výrobcem herních prvků pro dětská hřiště
 (
Ilustrační foto
)






	




· na mostek bude navazovat hmatový chodník (13)
· šířka chodníku 1 m, délka cca 8 m, ohraničení dřevěnými kůly
· povrch chodníku se bude měnit - písek, kačírek 4-8 mm, kačírek 32-68 mm, dřevěná štěpka, šišky, klacíky, mulčovací kůra smrková, dlažba dřevěná dubová 
z hranolů
· další možné materiály dle dostupnosti: lesní půda, mech, kamenné dlaždice, ploché kameny, hobliny, větší kusy kůry)
 (
Obdobná realizace
)












konec bude tvořen různě vysokými dřevěnými špalíky v zemi (14) pro přeskakování příp. sezení
Zvířecí koutek:
v areálu budou umístěny 2 přírodní koutky, kde budou umístěny
·  (
Obdobná realizace
)hmyzí hotel (15) 
	- dřevěný úkryt pro blanokřídlý hmyz (např. samotářské včely čalounice, drobné vosičky "zlatěnky", dále různé druhy ploštic, motýlů, brouků vč. slunéček a zlatooček) - vše pro člověka naprosto neškodní a neútoční živočichové 
se zajímavými životními projevy
	- půdorysné rozměry 1,2x0,3 m, výška 1 m
	- hotel obsahuje nařezaná stébla rákosu a miříkovitých rostlin, řezané a předvrtané bezové větvičky, vrtanou cihlu, navrtaná dřeva a špalky, odnímatelné úlky se senem pro zimování slunéček a motýlů a plát kůry pro úkryt ploštic
· ježkovník (16)
	- ježčí zimoviště s max. půdorysnými rozměry 1x0,4 m tvořené dřevěnou konstrukcí
	- pelíšek i se vstupní chodbičkou je třeba překrýt dostatečně silnou vrstvou zeminy s příměsí listí, sena, slámy větví apod., aby byl viditelný pouze vstupní otvor - po obsypání půdorysný rozměr cca 1,5x1 m

 (
Ilustrační schéma
)









· broukoviště (17) 
- půdorysná velikost cca 2x2 m
- do broukoviště jsou obvykle ukládány zbytky stromů, dále zde budou umístěny různorodé přírodní materiály
- broukoviště je vhodné oddělit vrbovou stěnou od okolního provozu



 (
Ilustrační foto
)
















· dále budou v rámci zahrady umístěny na stávající stromy 2 ks ptačích budek (18) a 2 ks ptačích krmítek 

 (
Ilustrační foto
Ilustrační foto
)












Skrýše (20):
v okrajových částech zahrady budou osazeny čtyři vrbové domečky 
· prvky budou vytvořeny výsadbou stromů (habr obecný)


















 (
Obdobná realizace
)Drobné herní prvky:
dřevěná dvojitá kladina (21)
· 2ks 
· dřevěný prvek ze smrkového dřeva o 2 polích, délka pole 3 m, výška prvku 0,4 m
· min. potřebná plocha 5,85x5,7 m
· dopadová plocha - trávník (max. výška pádu 0,4 m)
· bude dodáno certifikovaným výrobcem herních prvků pro dětská hřiště
 (
Možné řešení
)










Multifunkční herní prvky:
herní prvek (23) 
· lanový, most s nášlapy, 3x podlážka ve výšce
· 1,5m, žebřiny šikmé, síť k podlážce, síť
· s žebříkem, síťový výlez šikmý, skluzavka z
· výšky 1,5m, šplhací tyč, stříška, výlez děrový kolmý, výlez s chyty kolmý
[image: http://www.playcite.eu/uploads/products/visulation/494/big/RRN_TORID_2_01_6bec6d9f739e8087d287fd0f742119fb.jpg]











[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/97/big/BA_KUBULE_NB_vizu_1_58b8fb7e69aa117a15b5bf0b51008bb6.jpg]herní prvek (24)
· vertikální žebřík
·  šikmá lezecká stěna s děrami
·  vertikální lanová síť
·  šikmý žebřík
·  řetězový žebřík 
· horizontální síť
· horizontální žebřík
·  ručkovací madla 

vodní herní prvek (25)
· [image: Vodní kombinace na pískovišt&ecaron; Mogendorf]Vodní prvek musí být namontován na dětském hřišti, kde je trvalý přívod vody (bude součástí realizace atrakce).
· Vodní kombinace se skládá se dvou bahnišť, která jsou na vyvýšených místech, přes které stéká voda pomocí žlabů rovnou na písek.
· Sloupky a bahniště jsou vyrobena z tvrdého dřeva. Žlaby jsou vyrobeny z HPL desek, které jsou voděodolné, snadno omyvatelné, odolné vůči odření a běžným chemickým přípravkům. Ocelové prvky mají dlouhou životnost a vypadají dobře.
· HPL desky jsou vhodnější z hlediska životnosti, která je u prvků namáhaných vodou nezbytná.
· Součástí prvku je ruční pumpa pro ovládání dětmi.




Dětské hřiště (26):
osazení 2 ks branek na vyhrazenou plochu hřiště. 
materiál: akát














Dětská hora (27):
Stávající terénní nerovnost bude zatravněna a po obou stranách budou vysazeny lísky (Z5).

Průchozí tunel (28):
Osazení průchozího tunelu z nerezu (DN 800) a délky 2000 mm. Trouba bude mít zešikmené čela tak, aby portál tunelu usnadňoval dětem sehnutí při prostupu tunelem. Na troubu bude navršena zemina, která bude zatravněna.

Suchá skalka – „ještěrky“ (29):
Osazení zídky z lomových kamenů ve třech řadách (provázané spáry), ponechání větších spár.

Suchá skalka – „sukulenty“ (30):
Osazení zídky z lomových kamenů ve třech řadách (provázané spáry), použítí substrátu pro sukulenty, výsadba rozmanitého spektra skalniček.

Plot (31 a 32)
Dřevěný plot s latěmi výšky 1,5m. Dřevěné sloupky kotvené přes ocelové trny do základů 300×300 mm á 2 m. Otevíravá branka průchozí šířky 1200 mm (zámek, klika/klika). Latě budou pestrobarevně natřeny – imitace pastelek.
Pro (32) bude osazena brána světlosti 3000 mm.
Vrbový plot (33)
Proutěný plot z neloupaného vrbového proutí výšky 700 mm. V plotu bude vynechán prostor šířky 1200 mm, který bude sloužit jako průchod mezi jednotlivými zahradami.

[image: http://www.zskunin.cz/images/2010/kun/plot/p01.jpg][image: http://mojedilo.ireceptar.cz/navody/plutek-z-prouti/plot6.jpg]
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