Technická specifikace a další podmínky – příloha č. 2 ZD

Pokud zadavatel kdekoli v zadávací dokumentaci (zejm. technické specifikaci) hovoří o nějakém komponentu autobusu či jeho součástce s uvedením názvu konkrétního výrobku či výrobce, myslí tím pouze výrobek daného typu. Zadavatel výslovně připouští použití jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.

Způsob zpracování přílohy nabídky:

Uchazeč je povinen použít pro odpověď formulář technických a ostatních podmínek v této technické specifikaci a odpovědět na všechny body uvedených podmínek v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny. Pokud formulář vyžaduje odpověď pouze “ano – ne”, nebere zadavatel  při hodnocení nabídek v úvahu případné další komentáře. V ostatních případech má uchazeč možnost kromě požadované odpovědi uvést i komentář. Pokud je ve formuláři k některé podmínce požadována konkrétní informace, je uchazeč povinen tuto informaci uvést. Nebude-li požadovaná informace uvedena, bude příslušná podmínka hodnocena jako nesplněná.

Součástí nabídky musí být podrobný technický popis nabízeného autobusu viz níže.

Požadavky označené ve formuláři technických a ostatních podmínek symbolem PP jsou povinné. Nabídka, která nesplní některou z povinných podmínek, bude navržena zadavateli k vyřazení.

1  Technické podmínky

1.1
Obecné

1.1.1. Životnost PP

	Životnost autobusu minimálně 12 let v městském provozu. Uchazeč v nabídce uvede garantovanou dobu životnosti.

	Odpověď:
	ANO      NE

	Odpověď:
	Garantovaná životnost:……roků


1.1.2. Shodnost autobusů dodávce PP

	Autobusy dodané na základě výsledků této veřejné zakázky musí být identické (včetně všech součástí), pokud zadavatel neurčí výslovně něco jiného. Pokud jsou dodávky rozděleny do více let, může vybraný uchazeč pro dodávky realizované v dalším roce navrhnout zadavateli změny proti provedení dodanému v prvním roce. Změny mohou být realizovány pouze písemným souhlasem zadavatele.

	Odpověď:
	ANO    NE


1.1.3 Blokování rozjezdu s otevřenými dveřmi PP

	Blokování rozjezdu autobusu před dovřením všech dveří s výjimkou předních 

	Odpověď:
	ANO    NE


1.1.4 Bezpečnostní prvky PP

	Všechny bezpečnostní prvky montované do autobusu musí být konstruovány tak, aby v případě vlastní poruchy zřetelně signalizovaly řidiči nebezpečný stav. Zvláštní pozornost musí být věnována bezpečnostním systémům dveří a blokování rozjezdu autobusu při otevřených dveřích, resp. při vysunuté plošině pro invalidy.

	Odpověď:
	ANO    NE


1.1.5 Zajištění autobusů proti neoprávněnému použití PP

	Zajištění autobusů proti neoprávněnému použití dle předpisů platných v ČR. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř bez klíče s ochranou proti neoprávněné manipulaci se zámkem ze strany cestujících

	Odpověď:
	ANO    NE


1.1.6 Protikorozní ochrana PP

	Celý podvozek a skelet karoserie autobusu musí být ošetřen proti prorezavění kataforézou nebo jiným způsobem

	Odpověď:
	ANO    NE

	Popište jiný způsob zajištění protikorozní ochrany
	


1.2
Karoserie

1.2.1  Rozměry karoserie PP 

	
Délka: 17,5 až 18 m. – velkokapacitní busy  kloubový

Šířka karoserie bez zpětných zrcátek 2,5 až 2,55 m 



	Odpověď:
	ANO  NE

	Délka karoserie:
	

	Šířka karoserie:
	

	Výška nástupní hrany:
	


1.2.2  Bezbariérový prostup celým vozem PP

	Bezbariérový prostup celým vozem

	Odpověď:
	ANO  NE


1.2.3  Nájezdové úhly PP

	Nájezdové úhly min. 7 stupňů vpředu i vzadu

	Odpověď:
	ANO  NE


1.2.4   Obsaditelnost PP

	Obsaditelnost:

□    min.130 osob – 17,5 - 18 m velkokapacitní bus  kloubový

□    min. 27 procent sedících cestujících. 

Lze uvažovat max. 8 stojících osob na 1 m2 plochy vyhrazené pro stojící cestující. Do této plochy nelze započítat plochu schodů a plochu, kde by stojící cestující bránili výhledu řidiče na pravou stranu. Autobus musí být konstruován tak, aby při běžném způsobu používání (tj. při obsazení všech míst k sedění a celé plochy pro stojící cestující s výjimkou plochy, kde by stojící cestující nepřípustně omezovali výhled z místa řidiče) nemohlo dojít k přetížení kterékoliv nápravy nebo k překročení celkové hmotnosti autobusu. Počet sedadel a jejich rozmístění podléhá schválení zadavatele.

	Odpověď:
	ANO     NE

	Obsaditelnost celkem:
	

	Počet sedadel min. – max.:
	


1.2.5  Počet a rozměry dveří PP

	kloubové busy- čtyřdveřové - musí mít všechny dveře o šířce nejméně 1.200 mm. umístění dveří: na pravé straně autobusu 1. před přední nápravou, 2. mezi 1. a 2. nápravou, 3. za kloubem, 4. za třetí nápravou. 

Podmínka umístění dveří je stejná jako u solo busů.


Rozhodující je nejmenší šířka vstupu při otevřených dveřích, neuvažují se madla. 


Odmrazování skel v předních dveřích ofukováním teplým vzduchem, nebo elektricky.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.2.6   Bezpečnost dveří PP- citlivá hrana

	
Dveře s jištěním proti sevření cestujícího s funkcí automatického otevření při kontaktu s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem.

	Odpověď:
	ANO  NE

	
Zvuková signalizace před zavřením dveří ovládaná ručně řidičem a automaticky pokračující během zavírání dveří. Funkce: stisknutím tlačítka zavírání středních a zadních dveří se spouští zvuková a světelná výstražná signalizace, po uvolnění tlačítka se dveře za pokračující zvukové a světelné signalizace zavřou. Signalizace se vypíná automaticky při dovření dveří. Funkce zvukové a světelné výstražné signalizace není vázána na ovládání předních dveří. 

	Odpověď:
	

	
Proces zavírání dveří musí být možné kdykoliv zastavit povelem k otevření dveří.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.2.7 Ovládání dveří PP

	Všechny ovládací prvky dveří musí být umístěny na jednom místě v kabině řidiče tak, aby mohly být ovládány pravou rukou řidiče, a musí být dostupné beze změny polohy těla řidiče. Ovládání dveří: dva nezávislé ovladače – jeden pro obě křídla předních dveří a druhý pro ostatní dveře. 

	Odpověď:
	ANO  NE

	

	
	

	Nouzové otevírání dveří zvenku (s výjimkou prvních dveří) i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci skleněným ochranným krytem, nebo jednoduchým ovládáním z místa řidiče, které vrátí systém dveří do provozní polohy.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.2.8 Olakování karoserie

	Životnost laku nejméně 10 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními košťaty. Barevné provedení bílá (RAL9010) konečné provedení podléhá schválení zadavatele.

	Odpověď:
	ANO  NE

	Druh vrchního laku:
	


1.2.9 Brzdová a směrová světla PP

	Zdvojená brzdová a směrová zadní světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě vozu.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.2.10 Osvětlení nástupního prostoru včetně nástupiště 

	Výkonné osvětlení nástupního prostoru v době od otevření dveří do rozjezdu vozu

	Odpověď:
	ANO  NE


1.2.11 Zpětná zrcátka 

	Pravé vnější zpětné zrcátko umístit tak, aby bylo vidět zvenku na zadní dveře při otevřených předních dveřích. 

	Odpověď:
	ANO     NE

	Možnost mytí autobusu v automatických rotačních kartáčových myčkách s nasazenými zpětnými zrcátky

	Odpověď:
	ANO     NE

	Pokud není možné mytí s nasazenými zrcátky, musí být zrcátka včetně elektrického připojení konstruována tak, aby demontáž a montáž byla co nejjednodušší a aby nedocházelo k poškozování elektrických konektorů

	Odpověď:
	ANO     NE


1.3
Podvozek a agregáty

1.3.1  Údržba a opravy 

	Všechny agregáty musí být uspořádány tak, aby umožnily bezproblémový přístup ke všem místům, na kterých se provádí plánovaná údržba nebo běžné opravy. Diagnostické přípojky na dobře přístupných (bez demontáže jakékoliv součásti) a dostatečně chráněných místech.

	Odpověď:
	ANO    NE

	Komentář:
	


1.3.2  Chlazení PP

	Možnost kontroly hladiny chladící kapaliny pohledem bez otevírání zátky expanzní nádrže (vodoznak)

	Odpověď:
	ANO    NE


1.3.3  Čištění chladičů a výměníků topení 

	V návodu k obsluze musí být uveden způsob účinného čištění chladičů a výměníků topení. Uchazeč přiloží tuto část návodu k nabídce. 

	Odpověď:
	ANO    NE


1.3.4  Specifikace chladící kapaliny 

	Chladící kapalina musí být popsána obecně užívanou technickou specifikací, nikoliv pouze označením výrobce a typu. 

	Odpověď:
	ANO    NE


1.3.5  Motor PP

	Výkon:

      Minimálně 240 KW – 17,5 - 18 m velkokapacitní busy 

motor musí splňovat emisní normu EURO 6


palivo: nafta dle EN 590

	Odpověď:
	ANO  NE

	Krytí horkých částí výfukového potrubí, popř. turbodmychadla tak, aby při náhodném úniku paliva nebo oleje kdekoliv v motorovém prostoru nemohlo dojít k požáru vozu.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.6  Převodovka PP

	
Převodovka automatická (nabídněte alternativy) s retardérem


Ovládání retardéru pedálem provozní brzdy i ručně pravou rukou řidiče, klávesnice ovládání převodovky s volitelných pásem.


Automatické přepínání převodovky z režimu D do režimu N nebo obdobného při krátkodobém zastavení vozu se sešlápnutým pedálem provozní brzdy nebo s použitím staniční brzdy (vazba na staniční brzdu musí fungovat i v případě, že staniční brzda nemá ruční ovládání a je ovládána automaticky současně s ovládáním dveří).

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.7  Optimalizace kinematického řetězce PP

	Motor, kinematický řetězec (počet rychlostních stupňů, stálý převod apod.) a software motoru a převodovky musí být optimalizovány pro provozní podmínky zadavatele za účelem minimalizace spotřeby paliva. Uchazeč může nabídnout alternativy a vydat doporučení, případně ve spolupráci se zadavatelem provést jízdní zkoušky. Uchazeč v nabídce uvede možné kombinace převodovek, stálých převodů a tomu odpovídající maximální rychlosti.

	Odpověď:
	ANO  NE

	Komentář:
	

	Možné varianty kinematického řetězce (lze uvést jako přílohu) :
	


1.3.8  Pneumatiky 

	Pneu bezdušové rozměru 275/70 R 22,5 se zesílenými boky pro městský provoz. Uchazeč uvede seznam možných typů pneumatik.

	Odpověď:
	ANO    NE

	Nabídka typů pneumatik splňujících tuto podmínku:
	


1.3.9  Rezervní kolo 

	Každý dodaný autobus musí být vybaven rezervním kolem. Rezervní kolo může být dodáno v příbalu.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.10 Mazání podvozku 

	Všechny díly podvozku musí být mazány jediným plastickým mazivem na lithné bázi. Centrální mazání podvozku nebo jiným způsobem, který popište v komentáři.

	Odpověď:
	ANO  NE

	Komentář:
	


1.3.11 Předehřívač motoru PP

	Předehřívač s minimálním výkonem 30 kW. Možnost vytápění interiéru vozu při vypnutém motoru s použitím předehřívače.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.12 Mytí agregátů

	Možnost mytí motoru a ostatních agregátů a podvozku vozu, s výjimkou elektropříslušenství, vysokotlakými mycími stroji (WAP) studenou i teplou vodou. V návodu k obsluze musí být uveden seznam chemických přípravků doporučených výrobcem autobusu k odstraňování mastných nečistot z agregátů umístěných v motorovém prostoru.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.13 Akumulátory 

	Bezúdržbové akumulátory o dostatečné kapacitě 

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.14 Vzduchová soustava PP

	Montovat vysoušeč vzduchu s odlučovačem oleje. 

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.15 Zásuvka pro externí startovací zdroj

	Zásuvka pro externí startovací zdroj kompatibilní se zásuvkami používanými na autobusech zadavatele 

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.16 Staniční brzda PP

	Staniční brzda ovládaná ručně nebo automaticky otevřením dveří (s výjimkou předních)

	Odpověď:
	ANO  NE

	Komentář:
	


1.3.17 Palivová nádrž PP

	Uzamykatelná palivová nádrž o objemu min. 260 litrů 

	Odpověď:
	ANO  NE


1.3.18 Provozní kapaliny 

	Všechny provozní náplně (paliva, maziva, chladící kapaliny) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením. 

	Odpověď:
	ANO  NE

	Komentář:
	


1.3.19 Elektroinstalace 

	Do rozvodné skříně elektroinstalace umístit plán rozmístění pojistek, jističů a relé

	Odpověď:
	ANO  NE

	Montovat osvětlení motorového prostoru s automatickým zhasínáním při zavřeném víku motorového prostoru. Osvětlení musí být dostatečné pro kontrolu hladiny provozních kapalin.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4 Interiér

1.4.1 Pracoviště řidiče

1.4.1.1 Kabina řidiče 

	Polouzavřená kabina řidiče – uzavíratelná dvířka pouze v dolní části. Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny. 

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.1.2 Klimatizace PP

	Do 17,5-18 m velkokapacitního busu namontovat celovozidlovou klimatizaci, včetně klimatizace kabiny řidiče (ne klimatizaci, která pro ochlazování vzduchu spotřebovává vodu)

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.1.3  Označení ovládacích prvků

	Ovládací a signalizační prvky v kabině řidiče označit kromě běžně užívaných symbolů popisem funkce v provedení odolném proti opotřebení. Pokud to konstrukce autobusu neumožňuje, lze na vhodné místo v kabině řidiče umístit názorné schéma pracoviště řidiče s popisem kontrolních a ovládacích prvků. Schéma musí být čitelné za tmy při rozsvíceném osvětlení kabiny řidiče.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.1.4  Sedadlo řidiče

	Vyhřívané pneumaticky odpružené seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem a s opěrkou hlavy.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.1.5 Možnost automatického rozsvícení tlumených světel LED denní.

	Řidičem volitelná možnost automatického rozsvícení tlumených světel při běžícím motoru. Neoslňující kontrolka zapnutí tlumených světel.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.1.6  Akustická signalizace funkce směrových světel 

	Akustická signalizace funkce směrových světel, regulovatelná intenzita osvětlení přístrojů

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.1.7  Cyklovače stěračů předního skla 

	Seřiditelný cyklovač stěračů

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.1.8 Autorádio PP

	Dodávka autorádia včetně montáže.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.2 
Prostor pro cestující

1.4.2.1
Podlahová krytina

	Podlahová krytina v protiskluzovém provedení, hladká, stříkaná nebo svařovaná bez lišt, možnost mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou. 

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.2.2
Sedadla pro cestující 

	Sedadla pro cestující:

plastová skořepina s hladkým textilním čalouněním odolným proti poškození cestujícími, barevné provedení skořepiny v tmavém odstínu

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.2.3
Plošina pro kočárky a invalidní vozíky PP

	Plošina pro kočárek nebo pro přepravu cestujícího na invalidním vozíku v prostoru druhých dveří. Pro vytvoření místa pro invalidní vozíky lze použít sklopných sedadel pro cestující. Manuálně ovládaná vyklápěcí plošina pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku 

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.2.4
Zasklení

	Boční skla v determálním provedení (bez použití folie na povrchu skla). Odstín skla podléhá schválení zadavatelem, zejména s ohledem na čitelnost elektronických informačních panelů. 

	Odpověď:
	ANO  NE

	Komentář:
	


1.4.2.5
Kladívka pro nouzové rozbití skel

	Pokud je autobus vybaven kladívky pro nouzové rozbití skel, kladívka musí být zajištěna lankem proti odcizení

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.2.6
Držadla pro cestující nižšího vzrůstu

	Držadla pro cestující nižšího vzrůstu na vodorovných zadržovacích tyčích u stropu min. 2 ks na 1 m délky tyče v místech, kde není dostatek zadržovacích tyčí nebo sedadel pro cestující s držadly na opěrkách (rozmístění podléhá schválení zadavatele).

	Odpověď:
	ANO  NE


1.4.2.7
Zvláštní výbava interiéru PP

	Celkové provedení vozidla řešit dle Směrnice 2001/85 EG

	Odpověď:
	ANO  NE


1.5
Odbavovací, informační a komunikační systém

1.5.1
 Signalizace cestujících k řidiči

1.5.1.1
Žádost o zastavení PP

	Žádost o zastavení v příští zastávce: tlačítka ve svislých zadržovacích tyčích s nápisem STOP. Po stisknutí kteréhokoliv tlačítka zazní krátce zvukové znamení v kabině řidiče a rozsvítí se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce. Světelná signalizace je v činnosti až do otevření dveří. Blokuje se další signalizace tímto okruhem až do otevření dveří.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.5.1.2 Výstup s kočárkem PP

	Výstup s kočárkem: tlačítko se symbolem kočárek umístěno v prostoru plošiny pro přepravu kočárku. Po stisknutí zazní zvukové znamení v kabině řidiče (odlišný tón než při běžné žádosti o zastavení), rozbliká se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce. Světelná signalizace je v činnosti až do otevření dveří. Blokuje se další signalizace tímto okruhem až do dveří.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.5.1.3 Výstup invalidy na vozíku PP

	Výstup invalidy na vozíku: tlačítko se symbolem invalidního vozíku umístěno tak, aby bylo dostupné z invalidního vozíku. Další funkce viz kočárek, rozlišení signálů pro řidiče kontrolkou na palubní desce.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.5.1.4
Tlačítka pro signalizaci k řidiči

	Tlačítka pro signalizaci k řidiči musí být označena odpovídajícími piktogramy a nápisy a konstruována a umístěna tak, aby byla co nejvíce omezena možnost neúmyslného stisknutí cestujícím.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.5.2
Odbavovací a komunikační systém

1.5.2.1
Konfigurace odbavovacího a informačního systému PP

	Instalovat informační systém BUSTEC pro cestující:  vnější panely – 1 ks BT519.14410.1W4C0A,BA, 1 ks BT519.11210.1W4D0A.BA, 1 ks BT519.03210.1W4D0A.BE, 1 ks  panel LCD BT719.16/10.1M.1AAFCC za řidiče

Na přední plošině provést montáž držáku elektronické pokladny USV 24 C  včetně instalace kabeláže 12 V s vlastním vypínačem pro připojení el. pokladny, montáže antény AS 433 a modulu pro přenos radiových dat RFM 24 A. 

Provést montáž fonického informačního systému a povelové soupravy pro informování nevidomých a těžce zrakově postižených.

Zadavatel dodá na požádání dodavatele elektronické odbavovací pokladny USV 24 C včetně mincovních systémů ke konečné montáži z důvodu propojení s informačním systémem a konečnému odzkoušení.

Uvedená zařízení konkrétních výrobců slouží pouze jako příklad. Zadavatel výslovně připouští jiná kvalitativně rovnocenná nebo lepší zařízení, která plní stejnou funkci jako zařízení zde uvedená a uchazeč prokáže jejich hardwarovou a datovou kompatibilitu používanými zadavatelem.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.5.2.2  Čištění skel vnějších informačních panelů

	Vnější informační panely musí být zastavěny tak, aby bylo možné čistit sklo před informačním panelem z vnitřní strany bez demontáže panelu (připouští se vyklopení panelu, při kterém se panel nevyjímá z držáku, nerozpojuje se kabeláž a není nutná zvláštní kvalifikace ani fyzická zdatnost personálu).

	Odpověď:
	ANO  NE

	Komentář: 
	


1.5.2.3
Osvětlení vnějších informačních panelů

	Vnější informační panely musí svítit pouze při běžícím motoru.

	Odpověď:
	ANO  NE


1.5.2.4
Umístění komponentů OIS

	Všechny komponenty montovat do jedné dobře přístupné, chráněné a uzamykatelné skříně

	Odpověď:
	ANO  NE


2.
Dokumentace

Nedílnou součástí dodávky autobusů je následující technická dokumentace:

2.1
Návod k obsluze a údržbě PP

	Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce musí obsahovat minimálně úplný popis všech funkcí ovládacích, kontrolních a signalizačních prvků autobusu a způsobu jejich ovládání a soupis výrobcem předepsaných úkonů při údržbě autobusů. Návod nesmí obsahovat popis funkcí ovládacích prvků, kterými autobus není vybaven. Pokud návod neobsahuje dostatečné informace pro provedení úkonů předepsaných při údržbě, musí obsahovat odkazy na další technickou dokumentaci (dílenské příručky, diagnostické postupy apod.). 

	Odpověď:
	ANO  NE


2.2
Technická dokumentace PP

	Úplná sada dílenských příruček k agregátům, schémata elektrického zapojení, vzduchové soustavy, hydrookruhů, chladící soustavy včetně popisů funkce a diagnostických postupů.    

Zadavatel preferuje technickou dokumentaci v elektronické formě. Nebude-li dokumentace dodána v elektronické formě, musí být dodána 1 sada papírových výtisků k dodávce. 

Pokud zadavatel zjistí během deklarované životnosti autobusů chybu v technické dokumentaci, je vybraný uchazeč povinen na žádost zadavatele chybu v přiměřené době opravit a vydat dokument v opravené verzi.

Technická dokumentace musí být dodána v českém jazyce.

	Odpověď:
	ANO  NE

	Seznam technické dokumentace, která je k dispozici (může být uveden v příloze):
	


2.3
Katalog náhradních dílů PP

	Katalog náhradních dílů musí být dodán v elektronické formě podporující vyhledávání minimálně podle názvu dílu, čísla dílu a agregátu – skupiny. 


Za elektronickou formu katalogu ND se nepovažuje scanovaný papírový katalog.


Zadavatel preferuje katalog umožňující síťovou instalaci. Katalog instalovaný na lokální síti musí umožnit současnou práci nejméně 5 uživatelů, celkový počet uživatelů nesmí být omezen. Katalog dodaný v síťové verzi nesmí vyžadovat žádné hardwarové zařízení instalované na počítač i uživatele.


SW katalogu musí být WIN NT kompatibilní a musí být schopen provozu v českém národním prostředí


SW katalogu musí mít možnost exportu vybraných dílů v elektronické podobě přenositelné do jiných SW


Pokud katalog ND neumožňuje síťovou instalaci, musí být dodáno 5 katalogů pro lokální instalaci

Dodávka katalogů je součástí dodávky autobusů a její ceny, a to včetně aktualizace po dobu deklarované životnosti autobusů.

Zadavatel preferuje katalog náhradních dílů v českém jazyce.

	Odpověď:
	ANO    NE

	Komentář:
	


2.4
Diagnostika PP

	Součástí dodávky a její ceny je potřebná diagnostika pro diagnostiku dodaných autobusů v českém jazyce včetně jeho aktualizace po dobu deklarované životnosti autobusů. Počet licencí k jednotlivým SW je dán počtem diagnostického hardware zakoupeného zadavatelem (bez ohledu na dobu pořízení). 

	Odpověď:
	ANO      NE

	Komentář:
	


3  Servisní vybavení PP

	Součástí nabídky musí být úplný soupis diagnostického zařízení a speciálního nářadí potřebného pro údržbu a opravy nabízených autobusů, a to včetně cen za jednotlivá zařízení a za úplné vybavení potřebné k servisu nabízených autobusů. Náklady na přistavení autobusů do autorizovaného servisu (km x sazba na 1 km + časová ztráta) v případě, že některý komponent nebude smět zadavatel opravovat. Uvedené ceny nesmí být zvýšeny po dobu nejméně jednoho roku od dodávky autobusů. 

	Odpověď:
	ANO  NE

	Seznam diagnostického zařízení (může být uveden v příloze):
	

	Cena za soubor servisního zařízení:
	


4
Dodávky náhradních dílů 

4.1
Garance dodacích lhůt PP

	Náhradní díly řádně objednané urgentní objednávkou ke zprovoznění autobusu musí být dodány ve lhůtě do 48 hodin od okamžiku doručení objednávky faxem nebo e-mailem. Pokud vybraný uchazeč nedodá náhradní díl v této lhůtě, může zadavatel tento díl nakoupit od třetí osoby a není nadále povinen převzít jej od vybraného uchazeče a zaplatit. Tím není dotčeno právo zadavatele účtovat vybranému uchazeči sankce v souladu s těmito podmínkami, a to až do dne splnění dodávky nebo do dne, kdy zadavatel nakoupil díl od třetí osoby (podle toho, co nastane dříve). 

Náhradní díly objednané řádnou objednávkou (pro předzásobení) musí být dodány ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení objednávky faxem nebo e-mailem.

	Odpověď:
	ANO  NE


4.2
Ceny náhradních dílů PP

	Vybraný uchazeč se zaváže předávat zadavateli úplný ceník náhradních dílů s dobou platnosti 12 měsíců nejméně 30 dnů před dnem začátku jeho platnosti.

Vybraný uchazeč může vůči zadavateli uplatnit systém rabatů a bonusů vázaný zejména na požadovanou lhůtu dodávky. Cena náhradního dílu dodaného na základě urgentní objednávky ke zprovoznění autobusu nesmí v žádném případě přesáhnout cenu téhož dílu dodaného v delší zadavatelem požadované lhůtě o více než 15%.

	Odpověď:
	ANO  NE


5.   Záruky

Zadavatel požaduje od uchazečů poskytnutí uceleného systému záruk, které zadavateli zaručí nad rámec zákonných povinností dodavatele přiměřenou míru provozuschopnosti a provozní spolehlivosti dodaných autobusů po dobu jejich deklarované životnosti, dosažení předpokládané životnosti důležitých agregátů, jakož i dosažení dodavatelem deklarované životnosti vozidel, to vše při rozumných a předvídatelných provozních nákladech.

Pro zajištění potřebné průhlednosti čerpání nákladů na údržbu a opravy, jakož i pro účely získávání informací z provozu potřebných k dalšímu zdokonalování konstrukce vozidel, zpřístupní zadavatel dodavateli vozidel v potřebné míře svůj informační systém a umožní dodavateli fyzickou kontrolu kvality prováděné údržby a oprav.

Dodavatel bude zbaven jakýchkoliv závazků plynoucích z poskytnutých záruk, pokud závada nebo jakákoliv další škoda, která by jinak byla zahrnuta v některé ze záruk, vznikla z důvodů, které nelze rozumně započítat k tíži dodavatele, tedy zejména:

· úmyslným nebo neúmyslným poškozením vozidla třetí stranou,

· dopravní nehodou, pokud tato nevznikla v souvislosti s vadou podléhající některé ze záruk,

· vandalismem,

· chybným jednáním personálu zadavatele (např. nedostatečná oprava, včas neprovedená nebo chybně provedená údržba). Rozsah dodavatelem předepsané údržby je dán technickou dokumentací dodavatele (tj. návodem k obsluze vozidla), která byla předána zadavateli s dodávkou vozidel (rozsah údržby předepsaný touto dokumentací nesmí přesáhnout rozsah uvedený v nabídce ve stati Kalkulace nákladů na plánovanou údržbu),

· úpravami provedenými zadavatelem bez souhlasu dodavatele,

· poškozením pneumatik,

· vyšší mocí,

· dodatečnými změnami zákonů, podmínek na ochranu životního prostředí apod.,

· použitím autobusů v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než bylo určeno v podmínkách otevřeného řízení.

Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých záruk, uplatněné zadavatelem vůči dodavateli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud dodavatel neprokáže jejich neoprávněnost. Zadavatel se zavazuje poskytovat dodavateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení oprávněnosti nároků uplatněných zadavatelem.

5.1
Údaje o podmínkách provozu u zadavatele

Pro účely vypracování požadovaného systému záruk poskytuje zadavatel uchazečům následující údaje o podmínkách provozu:

	Druh provozu
	Městská a příměstská doprava osob na pravidelných a nepravidelných linkách

	Průměrná provozní rychlost
	22,0 km/hod

	Roční kilometrický výkon na vozidlo
	50.000 km

	Průměrná vzdálenost zastávek
	620 m

	Referenční spotřeba paliva
	40,00 l/100km 

	Kvalita silniční sítě
	veřejné komunikace na území města Děčína a jeho přilehlém okolí


5.2
Zadavatelem požadované záruky 

5.2.1 Záruka na vady vozidla PP

	Uchazeč poskytne zadavateli záruku na vady vozidla v délce nejméně 3 roky. Kromě toho uchazeč poskytne zadavateli záruku na výrobní vady (tj. vady vzniklé během používání vozidla v důsledku nedodržení konstrukční nebo technologické dokumentace během výroby vozidla), a to po dobu 6 let od dodávky vozidla. V případě sporu zda se jedná o výrobní vadu, platí názor zadavatele, že se jedná o výrobní vadu, pokud uchazeč neprokáže opak. 

Pokud výrobce některého použitého agregátu poskytuje záruční dobu delší, než je uvedeno v tomto odstavci, je dodavatel vozidla povinen přenést tuto delší záruku na zadavatele.

	Odpověď:
	ANO  NE


5.2.2 Záruka provozuschopnosti PP
	Dodavatel se zaváže vytvořit zadavateli takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje vozidel z důvodu technických závad. V případě požadavku zadavatele se dodavatel zaváže uzavřít před zahájením dodávek vozidel se zadavatelem servisní smlouvu, kterou zadavateli umožní provádět jakékoliv přípustné opravy na dodaných vozidlech vlastními prostředky, a dále se dodavatel zaváže všemi dostupnými prostředky podporovat snahu zadavatele uzavřít servisní smlouvy s dodavateli jednotlivých agregátů a získat od nich autorizaci k opravám v rozsahu, který vyplyne z provozních potřeb zadavatele. 

Dále se dodavatel zaváže po dobu deklarované životnosti vozidel:


zajistit servis dodaných vozidel na území ČR nejméně po dobu deklarované životnosti vozidel. Pokud dodavatel zajišťuje opravu dílu nebo agregátu z autobusu v záruce sám nebo prostřednictvím třetí osoby (z vlastního rozhodnutí nebo na žádost zadavatele) a opravený agregát nebude předán zadavateli zpět do 30 dnů ode dne, kdy dodavatel rozhodl o opravě mimo pracoviště zadavatele nebo byl o zajištění opravy zadavatelem požádán, považuje se agregát za neopravitelný a zadavateli vzniká automaticky právo na okamžité dodání nového agregátu. Tím nejsou dotčeny další nároky zadavatele.


dodávat náhradní díly objednané urgentní objednávkou na konkrétní vůz ve lhůtě do 48 hodin od okamžiku doručení objednávky (faxem nebo e-mailem) nejméně po dobu deklarované životnosti vozidel,


na vyžádání zadavatele poskytovat technickou pomoc (úplnou technickou dokumentaci k údržbě a opravám, závazný pokyn ke způsobu opravy konkrétní poruchy nebo havárie, instruktáž na místě, pomoc při specifikaci náhradních dílů potřebných pro opravu, vše v českém jazyce), a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od vyžádání,


dodávat předepsané speciální servisní nářadí ve lhůtě do 30 dnů od objednání,


na vyžádání zadavatele provádět školení technického personálu zadavatele v požadovaném rozsahu v českém jazyce do 60 dnů od vyžádání.

Pokud dodavatel nesplní některou ze svých povinností uvedených v tomto odstavci v uvedené lhůtě a zadavatel nebude moci z tohoto důvodu provozovat vozidlo bez ohrožení bezpečnosti provozu a bez rizika vzniku dalších škod, uhradí dodavatel zadavateli za každý započatý den takto vzniklého prostoje smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vozidla. 

Této smluvní pokuty bude dodavatel zproštěn, pokud po dobu prostoje vzniklého jeho zaviněním zapůjčí zadavateli bezplatně do užívání náhradní vozidlo podobných vlastností. Náhradní vozidlo musí být vybaveno tak, aby jej zadavatel mohl bez omezení používat pro provoz na svých linkách.


6.
Detailní technická specifikace PP

	Vybraný uchazeč se zaváže účinně spolupracovat se zadavatelem při vypracování detailní konečné specifikace nabídnutého autobusu, zejména krátkodobým zapůjčením autobusu stejného či obdobného provedení ke zkouškám, poskytnutím požadované technické dokumentace, poskytnutím vyžádané technické spolupráce, zprostředkováním návštěvy u provozovatelů nabízených autobusů ,výrobního závodu apod., a akceptovat požadavky zadavatele na konečné provedení autobusů, pokud jsou technicky splnitelné a nezvyšují podstatně cenu autobusu. V případě dodávek rozdělených do více let se zpracovává detailní technická specifikace pro každý rok samostatně.

	Odpověď:
	ANO  NE

	Komentář:
	


7.
Přejímky autobusů 

Podmínky pro fyzickou přejímku autobusů budou určeny v kupní smlouvě. 

7.1.
Technická přejímka typu 

	Během přejímky autobusu dodavatel prokáže shodu vyrobených autobusů s těmito zadávacími podmínkami a s na ně navazujícími technickými specifikacemi a kvalitu výroby. Součástí technické přejímky může být na vyžádání zadavatele jízdní zkouška.

	Odpověď:
	ANO  NE


7.2.
Provozní náplně 

	 Autobusy musí být předány se všemi provozními náplněmi včetně plné nádrže paliva.

	Odpověď:
	ANO  NE


